공공미술작품 점검표

작 품 명
관리번호				유 형	도시갤러리 / 동상 / 기념비 / 기타
작 가 명				설 치 자	또는 시공사
설치위치	서울시 구 동 번지 (상세주소 명기 : 공원, 광장, 입구, 출입구, 주변건물 등)
용지구분	(시유지 / 국유지 /구유지) ※ 용지가 여러 필지인 경우 필지별로 구분 작성함
설치연도				규격(cm)
재료□기법 (해당란에 ■표시)	□철재 □부식강 □동합금 □알루미늄 □스테인레스 □목재 □석재 □합성수지 □도토기 □유리 □시멘트 □기타 (세부정보 : )
작품설명
작품구성				조명설치여부
관리기관□부서명				관리담당□연락처	(☏ )
손상내용 (해당란에 ■표시)	□ 1. 먼지에 의한 오염(타르, 먼지 등) □ 2. 생물학적 공격(곰팡이, 해충공격, 새 배설물 등) □ 3. 표면손상(박락, 변색, 긁힘, 낙서 등) □ 4. 화학적 퇴락(부식, 중합체 파손 등)			□ 5. 경미한 구조손상(휨, 천공, 장식탈락, 크랙 등) □ 6. 전시적 장치 고장(조명, 미디어장비 등) □ 7. 중심구조 불안정(중심구조물 파손) □ 8. 보수∙유지 곤란 상태(철거검토 필요)
상태구분 (해당란에 ■표시)	□ 가. 상태가 깨끗하고 손상부위가 없어 주변 환경정비 정도만 필요한 작품 □ 나. 비교적 양호하며 부분적인 세척처리 및 일부 보수가 필요한 작품 □ 다. 전체적으로 노후화 진행되어 보존처리 또는 보수가 필요한 작품 □ 라. 안전성이 의심되어 철거검토 및 안전사고 예방을 위한 응급조치 예산이 필요한 작품
보수처리우선순위 (해당란에 ■표시)	□ A. 시급 □ B. 보통 □ C. 불급 □ D. 철거 검토
관리 및 보수 등 처리방안(의견)	긴급	○ ○ ○
	일반	○ ○ ○
	기타	○ (작품 위치의 적절성에 대한 의견 또는 신규 위치 제안 필요성 검토) ○ (작품 생애주기를 고려한 철거 필요성 검토 등)
중점관리사항 및 향후계획	(작품 상태구분 ‘다’, ‘라’ 등급의 경우 향후 보수계획 등 기재 / 철거검토 중인 경우 철거 예정시기 등 기재)
작품사진 및 세부상태 사진	정면			작품위치(지도 – GPS 좌표 또는 상세주소 포함)
				작품후면
	작품설명판(확대)
				작품측면(우)
	작품측면(좌)
	경관(주변환경 포함)			경관(주변환경 포함)
관리기관(부서)			조사자 (서명)			확인자 (서명)