공공용수 사용현황 분석

○ 공공용수 사용 현황

구 분		2019년							2020년
		소계	1월	2월	3월	4~6월	7~9월	10~12월	소계	1월	2월	3월	4~6월	7~9월	10~12월
공공용수 사용량 (㎥)	계	8,080	3,732	4,348					8,965	2,854	5,841
	연간단가	-							1,549		1,549
	단위공사	-							-
	취약관로	7,464	3,732	3,732					7,146	2,854	4,292
	항청소	-							-
	물세척	-							-
	수계전환등	616		616					-

○ 사용 현황 분석

- 연간단가 공사는 전년 동월 0㎥ 사용하였으나, 금년 동월에는 1,549㎥ 사용하여 전년 동기

대비 1,549㎥ 증가하였음.

․ 연간단가 공공용수 현황 : 노후밸브 교체공사로 퇴수량 다량 증가

구 분	계	급수공사	누수복구	시설물
‘19년 2월	0	-	-	-
‘20년 2월	1,549	-	-	1,549

- 단위공사는 ’19년 11월 준공이후 1월 공사 없음

- 직반장을 활용한 취약관로 사업은 전년 동월 7,464㎥ 사용하였으나, 금년 동월에는 7,146㎥

사용하여 전년 동기대비 318㎥ 감소하였음.

구 분	계	취약관로	수계전환	비 고
‘19년 2월	7,464	7464
‘20년 2월	7,146	7146

- 항청소 및 물세척은 ’19년 11월 준공이후 실적없음

- 수계전환 공사는 원인자 이설공사로 전년 동월 616㎥ 사용하였으나, 금년 동월에는 미실시

되어 616㎥ 감소