공공측량작업계획서
문서번호			공문작성일자
공공측량 명칭	드론공간정보 구축 및 운영환경조성 용역
공공측량 목적	본 과업은 서울특별시 성북구 일대를 무인항공기(UAV)를 이용하여 항공영상을 취득 한 후 정사영상 제작 및 3차원 모델링 등 드론공간정보를 구축하고 제공하는데 그 목적이 있다.
측량위치	[서울특별시]성북구 정릉동
사업량	면적 (4)㎢, 노선의 길이 (17) ㎞
측량기간	2018-10-01 ~ 2018-12-20
용역기간	2018-08-24 ~ 2018-12-20
측량용역비	10,000,000
총 사업비	118,000,000
시행자	서울시청		전화번호	*************
시행자 주소	[]서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 1동 3층
현장대리인 성명	김진광	기술등급	특급	자격증번호	09187010549L
수행자
수행자(전화번호)		주소		측량업종(등록번호)
중앙항업 컨소시엄(02-730-0018)		서울특별시 종로구 통일로 146- 1 (교남동) 중앙항업(주)		영상처리업(01-9003) 측지측량업(01-1005) 공공측량업(01-1005)
측량 성과물	무인항공사진 촬영성과, 지상기준점측량성과, 정사영상
계획서검토번호			계획서검토일자
고시번호			고시일자

1. 사용할 측량기계 종류 및 성능
측량방법	장비종류		장비명(모델명)	유효기간	급수		고유번호
공공삼각점측량	GPS 수신기		K9-T	2017-02-14~2020-02-13	1급		W130978710 9
공공삼각점측량	GPS 수신기		K9-T	2018-10-20~2021-10-19	1급		W120974954 4
공공삼각점측량	레벨		AT-B4	2017-02-14~2020-02-13	3급		JX1249
2. 사용할 측량성과의 종류 및 내용
측량성과종류		측량성과 내용				비고
국가수준점		31-01-00, 31-01-01, 11-08-12-09, 11-08-12-09, 11-08- 12-08, 11-08-12-07
국가삼각점		U서울 14, U성동 17, U성동 118, U성동 16, U성동 15

3. 측량방법
기준점 측량
구분		정확도		측적		측량방법		비고
GPS관측법		4급		-		VRS RTK
네트워크 RTK		4급		-		이동측위법
GPS관측법		4급		-		네트워크RTK(VRS)
공공수준점 측량
구분		정확도		축척		측량방법		비고
직접수준측량		4급		-		결합 및 폐합방식
무인비행장치 측량
구분	촬영축적		입력축적		촬영면적		비고
기타
내용
고정익 드론인 REMO-M을 이용하여 서울시 성북구 일대를 촬영하고 후처리 프로그램인 픽스포디를 이 용하여 정합 후 정사영상을 만든다. 무인항공사진촬영(고정익드론) 지상 표본거리 10cm이내

4. 준용할 규정
구분	-	내용
무인비행장치 측량		무인비행장치 이용 공공측량작업지침(국토지리 정보원 고시 제2018-1075호,2018.3.30)
공공삼각점측량		공공측량작업규정(국토지리정보원 고시 제2018- 1076호, 2018.3.30.)
공공수준점측량		공공측량작업규정(국토지리정보원 고시 제2018- 1076호, 2018.3.30.)

5. 측량 결과물 또는 성과품
구분	-	성과물
공공삼각점측량		공공삼각점측량성과
공공수준점측량		공공수준점측량성과
무인비행장치 측량		무인항공사진촬영사진 영상데이터, 촬영기록부
기타		정사영상성과

6. 비고