[소방장비관리규칙 별지 제17호 서식]										결재	담당자	진압3대장		센터장
공기충전기 사용･점검일지
소 속	:	강서		소방서
부 서	:	발산		119안전센터	【	3	팀	】
공기충전기 관리카드
기 종			제 작 사		구 입 일					구 입 가			제 작 사 전 화 번 호
MSF-1500(S)			(주)명수리		2001.07.24								031)541-7000
주 요 제 원			크 기		가 로					세 로			높 이		중 량
					1,000㎝					680㎝			1,420㎝		380㎏
			압 축 기		토 출 량					475(ℓ/min)			단 수		4단
					최 고 압					350㎏/㎠			상 용 압		150~300㎏/㎠
			모 터		전 압					380V(60Hz)			출 력		10HP
			오 일		종 류					MOBIL RARUS827			교 환 주 기		50시간(약6개월)
			흡 입 필 터		종 류					전용필터			교 환 주 기		50시간(약6개월)
			토 출 필 터		종 류					MSF1500			교 환 주 기		50개월
장 비 담 당 자
1 팀					2 팀								3 팀
기 간			성 명		기 간					성 명			기 간		성 명
2013.12.09.~현재			소방장 최종창		2013.07.15.~현재					소방장 김문식			2012.05.10.~현재		소방장 민문기
정 비 일 지
일 자			정 비 내 용										정 비 자		비 고
2013.10.17			충전기 필터교환 및 오일교환										㈜MSL-Fire
2013.12.10			㈜MSL-Fire 소견서에 의해 사용불능 - 피스톤 노후 및 심한 마모 - 압축속도 지연 및 오일 과다소모										㈜MSL-Fire
2014.02.27															발산119안전센터-854(2014.2.27.) 고장발생보고.

점 검 항 목		점 검 사 항				점 검 결 과																			비 고
						06/20			06/21		06/22		06/23				06/24			06/25		06/26
						금			토		일		월				화			수		목
						일일			일일		일일		일일				일일			일일		주･월간
						주	야		당번		당번		주		야		주	야		주	야	주		야
크랭크		오일량				△	△		△		△		△		△		△	△		△	△				오일누유
		오일상태				△	△		△		△		△		△		△	△		△	△
		케이스상태				△	△		△		△		△		△		△	△		△	△
모 터		벨트장력				√	√		√		√		√		√		√	√		√	√
		전선접속				√	√		√		√		√		√		√	√		√	√
		작동상태				√	√		√		√		√		√		√	√		√	√
압축기		작동상태				△	△		△		△		△		△		△	△		△	△				압축속도 지연
		외관				√	√		√		√		√		√		√	√		√	√
밸 브		안전밸브				√	√		√		√		√		√		√	√		√	√
		흡입밸브				√	√		√		√		√		√		√	√		√	√
		배기밸브				√	√		√		√		√		√		√	√		√	√
		드레인밸브		자동		√	√		√		√		√		√		√	√		√	√
				수동		√	√		√		√		√		√		√	√		√	√
압력계		외관				√	√		√		√		√		√		√	√		√	√
		작동상태				√	√		√		√		√		√		√	√		√	√
여과기		흡입				√	√		√		√		√		√		√	√		√	√
		토출(1차)				√	√		√		√		√		√		√	√		√	√
		토출(2차)				√	√		√		√		√		√		√	√		√	√
외 관		청소상태				√	√		√		√		√		√		√	√		√	√
		결합부 누유여부				√	√		√		√		√		√		√	√		√	√
공 기 성 분		산소(20~22Vol%)				20	20		20		20		20		20		20	20		20	20
		CO2(1,000ppm)				300	300		300		300		300		300		300	300		300	300
		CO(10ppm)				4	4		4		4		4		4		4	4		4	4
		수분(25㎎/㎥)				0	0		0		0		0		0		0	0		0	0
		오일(5㎎/㎥)				0	0		0		0		0		0		0	0		0	0
사 용 시 간		당 일(시간)				00:00
		누 계(시간)				00:49										49:11
범 례	양 호		수리요		수 리 완 료			교환요		교 환 완 료		담당자		1팀					2팀				3팀
	√		△					X						소방장 최종창 代.소방장 서용만					소방장 김문식				소방장 민문기
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결제선을 장비회계팀장(주간점검), 소방행정과장(월간점검)으로 일원화