[소방장비관리규칙 별지 제17호 서식]											결재	담당자		진압2대장		지휘2팀장
공기충전기 사용･점검일지
																08/03
소 속	:	강서	소방서
부 서	:	현장대응단			진압	【	2	대	】
공기충전기 관리카드
기 종				제 작 사		구 입 일					구 입 가		제 작 사 전 화 번 호
MSF-1500S				명수리(주)									031-541-7000
주 요 제 원				크 기		가 로					세 로		높 이		중 량
						1000					1200		1400		500KG
				압 축 기		토 출 량					475L/min		단 수		1단2kg㎠/2단14kg㎠/ 3단70kg㎠/4단150~300kg㎠
						최 고 압					350kg㎠		상 용 압		150~300kg㎠ (1900~3000PSI)
				모 터		전 압					3상		출 력		10HP(마력)/7.5kw
				오 일		종 류					Rarus827 (면실유)		교 환 주 기		50시간/6개월
				흡 입 필 터		종 료					전용흡입필터		교 환 주 기		3개월마다 교체권고
				토 출 필 터		종 료					`		교 환 주 기		`
장 비 담 당 자
1반						2반							3반
기 간				성 명		기 간					성 명		기 간		성 명
2014.07.10 ~현재				(정)소방장 남택동 (경력5년이상)		2014.07.10 ~현재					(정)소방장 이갑수 (경력5년이상)		2014.07.10 ~현재		(정)소방장 박주용 (경력5년이상)
2014.07.10 ~현재				(부)소방장 김주겸 (경력5년이상)		2014.05.07 ~현재					(부)소방장 유호범 (경력5년이상)		2014.07.28 ~현재		(부)소방교 이주수 (경력5년이상)
정 비 일 지
일 자				정 비 내 용									정 비 자		비 고
2012.11.21				하반기 공기충전기 공기 성분분석 실시									결과양호
2013.4.11				공기충전기 전용휠터 및 전용오일 교환
2013.10.10				공기충전기 전용휠터 및 전용오일 교환
2014.06.05				공기호흡기용 충전기 소모품(토출필터)교환									엠에스엘파이어-오상훈		*************

점 검 항 목		점 검 사 항				점 검 결 과																			비 고
						7/28			7/29			7/30			7/31				8/01			8/02	8/03
						월			화			수			목				금			토	일
						일일			일일			일일			월간,일일				일일			일일	일일
						주	야		주		야	주		야	주		야		주	야		당번	당번
크랭크		오일량				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
		오일상태				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
		케이스상태				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
모 터		벨트장력				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
		전선접속				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
		작동상태				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
압축기		작동상태				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
		외관				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
밸 브		안전밸브				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
		흡입밸브				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
		배기밸브				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
		드레인밸브		자동		√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
				수동		√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
압력계		외관				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
		작동상태				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
여과기		흡입				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
		토출(1차)				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
		토출(2차)				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
외 관		청소상태				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
		결합부 누유여부				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
공 기 성 분		산소(20~22Vol%)				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
		CO2(1,000ppm)				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
		CO(10ppm)				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
		수분(25㎎/㎥)				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
		오일(5㎎/㎥)				√	√		√		√	√		√	√		√		√	√		√	√
사 용 시 간		당 일(시간)				00:10												잔여시간
		누 계(시간)				01:00												49:00
범 례	양 호		수리요		수 리 완 료			교환요		교 환 완 료			담당자			1대					2대			3대
	√		△					X								소방장 남택동					소방장 유호범			소방장 박주용
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 주간･월간 점검부 소관부서별 결제선을 장비회계팀장 ⇒ 소방행정과장으로 일원화