공기충전시설 자율검사 방문결과

◆현장대응단

1. 충전실 옆에 있는 분리수거함 이동조치

2. 용기 보관함 앞에 놓여있는 구조용 매트리스 이동조치

3. 용기 보관함 앞에 “위험 고압 가스 용기 보관 장소” 입간판 설치

4. 본부에 보험증권 확인하여 보험증권 사본 보관

5. 현장대응단에 안전관리책임자 각 팀별 1명씩 인원 충원

◆개화119안전센터

비상연락망 및 유관기관 신고체계 사무실 게시판에 위치시킬 것

2. 공기충천기 관련 연 2회(상하반기) 훈련 진행할 것

(고압가스 충전시설 안전관리규정8, 위해발생시의 소집방법,조치,훈련에 관한 사항)

⇒34조 위해발생시의 조치 및 통제

3. 공기용기보관함 내 가연물 보관 용기보관대 차고로 변경

4. 공기충전기 관리대장 현행화