공동주택(아파트) 화재예방 안내

평소 소방안전을 위해 적극 협조해주셔서 감사합니다. 화재나 재해로부터 소중한 생명 및 재산을 보호하기 위하여 아파트 관계자 및 입주민께서는 아래사항을 준수하시어 화재예방에 만전을 기해주시기 바랍니다.

소방시설 사용법 숙지 및 점검

- 화재 시 초기진화를 위해 소방시설 사용법을 익히고, 지속적으로 유지관리바랍니다.

① 소화기 사용법	② 옥내소화전 사용법

2. 비상구·피난통로 및 방화시설의 유지관리

- 비상구 항시 개방 가능한 상태로 유지, 피난통로 상 장애물 적치·금지하여 화재확산 방지 및 신속한 대피가능토록 관리해주시기 바랍니다.

도어체크 탈락 (미설치)	도어스토퍼(말발굽) 설치	비상구 앞 장애물 적치

□ 위반사항(예시)

3. 세대 밖으로 대피가 어려운 경우 경량칸막이 사용

- 세대 밖으로 대피가 어려운 경우 세대 사이에 설치된 경량칸막이를 통해 대피 할 수 있도록 주위에 물건을 적치하지 않도록 합니다

4. 소방차 전용 주차구획 준수

- 단지 내 소방차 전용 구역 주차를 비워둘수록 골든타임을 단축시킵니다.

거주 주민의 안전을 위하여 소방차 전용 주차구획선 설치가 의무화 (‘18.8.10.시행) 되었으며 또한 소방차 전용주차 구획선에 주차를 하거나 진입을 가로막는 행위가 금지 되었습니다

서대문소방서장