[서식 1-출품표]

□안전하고 아름다운 소하천 가꾸기□ 공모 사업 현황

구 분	내 용
1. 사업시행청	예 : 충청북도 옥천군
2. 소하천명(고시일)	○○천(소하천고시일)
3. 대상구간	하구로부터 ○○km～○○km까지 (주소 : 충북 옥천군 ○○면 ○○지점～ 옥천군 ○○읍○○지점 구간)
4. 출 품 명	치수, 생태, 경관, 하천문화․역사, 하천관리, 주민참여 등 특징이 잘 나타날 수 있도록 작성 예) 생태적으로 건강하고 주민과 함께하는 00천
5. 사업유형	소하천정비사업 추진지역의 유형(도시·농촌·취락·농경지·관광지 등)과 현장 여건을 알 수 있도록 충분한 설명 작성 예) 취락지역으로 과거 농경지 구간과 연결되어 농업용수 활용 및 주민이용 등 친수기능 활발하였으나, 현재 하천수 감소 및 직립형 옹벽 설치 등에 따라 주민이용도가 감소하여, ’10년부터 ’11년까지 소하천정비사업을 추진하여 주민활용 증진 및 하천수 확보 등 노력
6. 사업설명 (매수 제한 없음)	(1) 사업명 : (2) 사업기간 : ○○. ○ ~ ○○. ○ (3) 사업목적 : 약술 (4) 사업구간 : ○○km(위치) (5) 사업비용 : 공사비(보상비) (6) 사업내용 : 주요 공종 및 물량 (7) 공모내용 약술 - 사실을 근거로 작성하되 “어떤 목적에서 어떻게 사업시행을 했는데 어떤 효과가 있었다” - 정비 또는 복원에 대한 효과 증빙 사항을 약술하고 세부 증빙 자료는 첨부(예 : “모니터링 결과, 기사, 논문 등”)

[서식 2-판넬] -규격(2절지- 543mm×788mm), 재질(우드락), 두께(1~2mm), 매수(3매 내외) *규격준수 필

□안전하고 아름다운 소하천 가꾸기□ 공모사업 설명차트 예시-1

□안전하고 아름다운 소하천 가꾸기□ 공모사업 설명차트 예시-2

□안전하고 아름다운 소하천 가꾸기□ 공모사업 설명차트 예시-3

[서식 3-설명차트] -규격(44 종), 매수(10매 내외) *규격준수 필

□안전하고 아름다운 소하천 가꾸기□ 공모사업 현황

【 목  현  천 】

2011. 4

	경 상 남 도
	함 양 군

소하천 정비사업 현황

o ‘87년 태풍 셀마 내습시 목현마을내 소하천이 집중호우로 인한 통수단면 부족으로 인명피해(사망6명,부상15명)가 발생한 지역으로 이후 반복되는 수해상습 지역임

o 재해를 유발하는 마을내 소교량 17개소(주택 진입로)를 8개소로 정비하고, 홍수시 잦은 하천 범람으로 주택지(이주14가구) 및 시가지에 해마다 피해가 반복되는 지역으로서 부족한 통수단면을 확보하고(4~7m ⇒ 14m이상) 친수공간을 조성하여 홍수로부터 수해피해를 해소하여 목현마을 130가구 230명 농경지 8.7ha 재해 사전예방과 면소재지를 정비, 친수공간 확보

❏ 사업개요

❍ 소하천명 : 목현소하천

❍ 위    치 : 경상남도 함양군 휴천면 목현리 목현마을일원

❍ 사 업 량 : 소하천정비 및 친수환경조성, L=630m

식생매트 4,755㎡, 조경석쌓기 1,054m, 계단(스톤네트) 448m,                   고수부지 식재(초화류) 2,155㎡, 산책로(경화흙포장) 1,000m

❍ 사 업 비 : 7,500 백만원(국비3,750, 군비3,750)

- 공사비 : 4,757백만원, 보상비 및 기타  :2,743백만원

❍ 사업기간 : 2009. 6 ~ 2011. 5

❍ 사업시행처 : 함양군

※ 사업특성 : 휴천면 소재지(집단취락지역), 동네명물로 소하천 조성

❏ 사업효과

❍ 하천 범람으로 해마다 반복되는 침수피해 요인 방지, 친수공간을 조성하여 사람과 동.식물이 함께하는 아름답고 친환경적인 소하천 정비로 지역주민의 삶의질 향상.

□ 정비 현황

	《목현마을 전경》
○ 목현마을 주거 밀집지역 기존 주택철거(14가구)후 통수단면 확보로 130가구 230명 재해사전 예방 및 친수 안정성 확보

【정비 전】

사진

【정비 후】

사진

□ 정비 현황

	《목현마을 전경》
○ 기존 주택철거(14가구/40동) 및 이주, 통수단면 확보(130가구 230명 재해사전 예방) 및 진입도로 개설, 친수공원·산책로 조성

【정비 전】

사진

【정비 후】

사진

□ 정비 현황

	《기존암거(교량) 철거》
○ 주거 지역의 통수단면이 부족한 기존 소교량(17개소 철거 ⇒목교 등 9개소 신설)을 철거하여 수해의 근원적인 위험요인 제거

【정비 전】

사진

【정비 후】

사진

□ 정비 현황

	《병목교량 철거로 통수단면 확보》
○ 재해 유발 교량을 철거하여 안정적인 통수단면 확보로 쾌적 한 주거공간을 조성

【정비 전】

사진

【정비 후】

사진

□ 정비 현황

	《유수지 설치》
○ 하천구역 잔여지를 매입하여 유수지(3개소) 설치로 하류부 홍수 방어능력 향상 및 아름다운 하천환경 조성(5,400㎡)

【정비 전】

사진

【정비 후】

사진

□ 정비 현황

	《농경지 구역 정비》
○ 단면 부족으로 매년 침수가 반복되는 농지 구간 정비로 부족한 농업용수 확보 및 안정적인 농업경영으로 주민소득 증대.

【정비 전】

사진

【정비 후】

사진

□ 정비 현황

	《주민 편익시설 설치》
○ 기존 산책로를 연결하는 목교(L=15m B=2.0m)를 설치하여 스토리텔링길 조성으로 주민 편익시설 제공

【목교 및 진입계단 설치】

사진

사진

【산책로 및 수변공원 정비】

사진

사진

□ 정비 현황

	《1사 1하천 운동 협약서 체결》
○ 함양군과 함양제강(주) 1사1하천 운동 협약식 체결로 수생 태복원,하천환경정비 등 아름다운 하천가꾸기 기반마련

【1사 1하천 협약체결】

사진

【함양제강(주) 하천정화 활동 및 토속어류 방류】

사진

사진

[서식 4-사진 등 설명 추가자료] -규격(44 종), 매수(5매 내외) *규격준수 필

안전하고 아름다운 소하천 사진 및 기타 참고자료

사 진		사 진
사진설명 :		사진설명 :

사 진		사 진
사진설명 :		사진설명 :

자 료		자 료
사진설명 :		사진설명 :