일 반 지 침 서

1. 일반사항

가. 적 용

이 지침서는 '아리수'병물 생산에 따른 PET 공병재료(공병, 라벨포함) 구매 관련으로 시제품(試製品), 제작, 운반, 생산시 성능확인에 따른 제반사항에 적용한다.

나. 용어의 정의

1) “발주자”라 함은 “영등포아리수정수센터”를 말한다.

2) “감독자”라 함은 “발주자” 또는 물품구매에 관련하여 계획, 공정관리, 품질관리 등에 대하여 “업무 총괄자”를 말한다.

3) “납품인” 이라 함은 이 지침서에 따라 물품 제작구매 계약을 체결하게 될 회사 또는 법인 등을 말한다.

다. 적용기준 및 규격

이 지침서에 준하여 공급되는 자재는 아래 열거된 법령 및 규격에 위배되지 않아야 한다.

▷ KS(한국공업규격)

▷ 공업표준화법

▷ 기타 관계법령

라. 품  질

“납품인”은 제반 법규를 준수하여 자재를 제작․공급해야 하며, 공급된 물품이 납품인의 소홀로 인하여 발생되는 부분은 “납품인”에게 모든 책임이 있다.

마. 관계법령 준수 및 기타의 수속

“납품인”은 제작에 관련되는 제반법규, 기타 법령을 준수하고 제작의 원활한 진행을 계획하며 제반 법령에의 운영적용은 “납품인”의 부담과 책임으로 행한다.

바. 책임구분

“납품인”이 계약한 물품에 대하여 아래 사항을 어긴 상태로 제작된 자재는 반입이 불가하며 재제작 지시 등에 따른 손실은 “납품인” 책임으로 한다.

- 제작도면․설명서․본 지침서 등 제반 규정과 계약서 등을 위반한 자재

사. 비용부담

이 계약으로 제작되는 물품과 관련한 다음 사항에 명기된 비용부담은 “납품인”의 부담으로 한다.

1) 납품인 책임에 속하는 사유로 제3자에게 손해 및 민원을 야기 시켰을 경우

2) 납품 및 검수에 소요되는 제반 경비

아. 포장 및 운반

1) 이 계약으로 제작된 물품은 “납품인” 공장에서부터 현장까지의 운반 중 또는 현장에서 보관 중 망실, 손상되지 않도록 효과적인 방법으로 포장 보호하여야하며 불충분한 포장, 보호로 인하여 운송 또는 보관 중에 손상되거나 망실된 물품에 대하여는 납품인 부담으로 물품 교환 또는 재 제작 납품하여야 한다.

① “납품인”은 물품보관 창고의 협소로 인하여 파렛트 2단 적재할 수 있도록 파렛트       중량을 경량으로 하여 납품한다.

② “납품인”은 지게차 운전이 가능한 운전자로 하여금 운송하도록 한다.

2) “납품인”은 이 계약으로 공급되는 물품은 “감독자”가 지정하는 장소에 적재․보관이 용이하도록 포장․납품 하여야 한다. 특히 햇빛과 습기 또는 눈, 비 등을 피하여 안전하게 납품하여야 하며 이로 인한 제품손해는 “납품인”이 부담한다.

자. 성능보증

1) “납품인”은 이 계약에 따라 제작될 물품에 대하여 감독자와 충분한 기술검토를 한 후 제작하여야 하며 제작물품의 성능에 대하여는 “납품인”에게 전적인 책임이 있다.

2) 완제품 검사

① 공병 완제제품을 수직상태로 바닥에 놓았을 때 바닥은 수평상태이어야 하며, 공    병 몸체 두께는 균일하여야 하고, 라벨의 부착상태 등 육안검사를 해야 하며 특히    이물질 혼입에 주의해야 한다.

② 납품장소 샘플링검사 : 납품량의 1%정도의 공병을 롯트(봉지)에서 검사하여 불량률이 검사량의 3%미만이어야 한다.(불량률이 3% 이상 시 납품량 전량 반품)

3) 기타검사

① 포장 출하 시에 주의해야 할 사항은 공병의 작은 충격에도 쉽게 찌그러짐, 포장상태의 훼손, 이물질 혼입 등 위생용기가 오염되지 않도록 주의를 기울여야 한다.

② 「식품의약품안전처」에서 고시한 기구 및 용기․포장의 기준, 규격에 의한 공인기관의 적합판정을 받은「검사성적서」를 첨부하여야 한다.

③ 2회/년 이상 감독자와 계약자 입회하에 검사 시료를 채취하여 봉인후 공인기관에 품질에 대한 검사를 의뢰한다. 이에 따른 검사비용은 계약자가 부담한다.

4) 라벨의 검사

라벨은 인쇄공정에서의 오․탈자, 인쇄의 선명도, 핀트 등을 검사하여야 한다.

2. 특별사항

가. 계약범위

1) 계약물품에 대한 디자인 검토 시제품(試製品) 제작 및 시험 제품 시행, 생산성 검토, 물품포장, 운송 및 지정장소까지 운반 및 물품 인도

2) 성능보증

나. 공급

“납품인”은 이 계약으로 이루어진 물품에 대하여 계획된 일정에 따라 반입될 수 있도록 최선을 다해야 한다.

다. 대가지급 기준

1) 이 계약관련 대가 지급은 납품인의 대가 지급청구에 의해 지급된다.

2) 납품인은 완성된 물품에 대해 납품장소 지정지점에 하차하여 감독원이 물품 반입을 확인한 후 대가 지급 청구를 할 수 있다.

라. 경미한 변경

발주자의 감독자가 현장조건에 따라 필요하다고 인정되는 경우 도면 및 물량    등 변경을 명할 수 있으며 계약자는 특별한 사유가 없는 한 지시에 따라야 한다.

(회계연도 만료시 계약수량을 소진 하지 못할 때 설계변경(정산)에 응한다)

마. 아리수공병 및 라벨 디자인에 따른 사항

1) 병물아리수 공병은 시제품 생산 등 생산성 검토과정을 거쳐서 진행하여야 하며 “발주자” 또는 “감독자”가 공병 및 라벨 디자인의 일부의 수정을 지시할 경우 납품인은 이에 따라야 한다. 따라서, 병물아리수 납품업체로 선정되면 바로 공병 디자인을 검토, 양산에 문제가 없도록 준비하여야 한다.

2) 병물아리수 공병 시제품(試製品)은 시험 생산하는데 충분한 량을 확보하여 추후 문제점을 최소로 한다.