공사계획 신고 검토서

2020.10.

▢ 신고인

공 사 명	2020년 2호선 비난연케이블 교체공사(아현방향)	신 고 인	한국전력공사 마포용산지사장
공사기간	2020.10.07. ~ 2020.12.31	공사위치	2호선 전력구 (신촌변전소 ~ 충정로교차로)
공사목적	○ 전력구 내 비난연케이블 교체를 통한 전력설비의 화재 안전성 강화
공사개요	○ 3회선 : 총6.461㎞ ○ 신연 D/L : FR CNCO-W 325㎟ × 1회선 × 2.149㎞ ○ 신마 D/L : FR CNCO-W 325㎟ × 1회선 × 2.156㎞ ○ 중림 D/L : FR CNCO-W 325㎟ × 1회선 × 2.156㎞

▢ 공사계획신고서 제출서류 적정여부 검토

구분	주요 검토항목		검토결과
공사계획서 기재사항 및 제출서류 (전기사업법 시행규칙 제29조 별표8)	▸공사계획서		✔ 적정	□ 부적정
	▸전기설비의 종류에 따른 기재사항 및 기술자료(별표8, 제2호 사항)		✔ 적정	□ 부적정
	배전선로	배전선로의 명칭, 구간 및 전압	✔ 적정	□ 부적정
		배전선로의 길이, 전기방식, 전선 종류 등	✔ 적정	□ 부적정
	기술자료	배전선로 계통도, 주요 설비의 평명도 및 단선결선도 등	✔ 적정	□ 부적정
	▸공사공정표		✔ 적정	□ 부적정
	▸기술시방서		✔ 적정	□ 부적정
	▸감리원 배치확인서 등		✔ 적정	□ 부적정

▢ 종합 검토결과: “적정함”