발행번호: 제2020-1007-2호 전기사업용전기설비 공사계획 신고필증
전 기 사업자	회 사 명		한국전력공사 마포용산지사	대 표 자	마포용산지사장
	공 사 명		2020년 2호선 비난연케이블 교체공사(홍대방향)
	소 재 지		서울시 마포구 토정로 37길 38
설 치 장 소			2호선 전력구(신촌변전소 ~ 홍대입구 사거리)
공사계획 신고내용 (배전선로)	배전선로명칭		○ 신애 D/L, 홍교 D/L, 신청 D/L, 서교 D/L ○ 2호선 전력구
	일반규격	전력케이블	종 류: FR CNCO-W(동심 중성선 수밀형 난연 전력케이블) 굵 기: 325㎡ 1회선당 : 3가닥
		배전방식	전기 방식: 교류 3상 3선식 전 압: 22.9kV 긍 장: 5.309㎞(1.445km+1.764km+1.6㎞+0.5㎞)
		부설방법	종 류: 지중전선로 부설 방법: 전력구 식 접지 방식: 중성점 다중접지
		보호장치	주 보 호: GD31-AB07 후비보호: 재폐로 없음
공 사 기 간			2020.10.07. ~ 2020.12.31.
준 공 예 정 일			2020.12.31.
공 사 감 리			2020.9.24. ~ 2021.4.05./상주(책임)/ 특급/ 강석균 2020.9.24. ~ 2021.4.05./상주(보조)/ 특급/ 강동욱 2020.9.24. ~ 2020.11.29/상주(보조)/ 특급/ 심재용
전기사업법 제61조 및 같은 법 시행규칙 제29조의 규정에 의거, 전기사업용 전기설비 공사계획 신고하였음을 증명합니다. 2020년 10월 7일 서 울 특 별 시 장 □