공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 건축시설물 유지보수공사(연간단가)

2. 목   적 : 본 공사는 센터내 건축시설물의 이용에 지장이 없도록 구조물의 균열 보수, 노후 열화부의 단면 보수∙보강 등을 시행하여 기계류 보호 및 물재생센터 기능유지에 만전을 기하고자 함.

3. 대   상 : 센터내 건축시설물 118개동 연면적 72.591㎡

4. 공사개요

가. 메꿈식 균열보수(건식) 100m, 모르터 바름(바닥) 100㎡

나. 방화문 교체 30㎡, 창문 및 셔터교체 10㎡

다. 우레탄 도막방수(바닥) 100㎡, 에폭시 코팅(바닥) 100㎡

라. 수성페인트칠 500㎡, 부대공 및 기타 1식

5. 공사기간 : 착공일로부터 2018년 12월 31까지

6. 작업조건

가. 콘크리트 깨기, 블록벽 철거 등은 소형브레이커(25kg)와 공기압축기(3.5㎥/min) 사용

나. 콘크리트 타설은 콘크리트믹서(0.45㎥) 와 콘크리트진동기(엔진식 φ45, 3.5Hp) 사용

다. 다량의 자재 및 폐기물운반 적재는 타이어크레인(15톤), 트럭탑재형크레인(5톤)과 굴삭기(0.6㎥), 덤프트럭(15톤) 사용