공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 학동로77길 주변 외 7개소 도로정비공사

2. 공사위치

① 청담동 31-25 ~ 31-16 주변, 청담동 63 ~ 63-12 주변

② 신사동 563-42 ~ 신사동 563-22 주변

③ 신사동 562-15 ~ 557-1, 신사동 557-3~ 557-19, 신사동 558-7 ~ 562-10 주변

④ 신사동 547-8 ~ 신사동 546-20 주변

⑤ 신사동 528 ~ 신사동 525-4 주변

⑥ 신사동 650 ~ 신사동 650-9 주변

⑦ 역삼동 674-9 ~ 역삼동 674 주변, 역삼동 673-27 ~ 673-24

⑧ 역삼동 743 ~ 역삼동 739-9 주변

3. 공사목적 : 노후되고 파손되어 주민 통행에 불편을 주고 있는 주택가이면도로를 신속하게 정비하여 주민들이 안전하고 편하게 통행할 수 있는 보행환경을 제공하고자 시행하는 공사임.

4. 공사개요

- 아스콘표층 포장 : 103.2a

- 아스콘중층 포장 : 6.5a

- 도로경계석 및 측구 설치 : 2,295m

- 기타 차선도색 등 (미끄럼방지)

5. 공사기간 : 착공일로부터 2017.12.31.일 까지

6. 공사금액 : 총공사비 787,039,000원

(도급비 582,967,000원, 관급비 141,960,000원, 이전비 62,112,000원)

7. 설계변경조건 : 시방서 참조

8. 하자담보기간 : 준공검사일로부터 2년

9.특이사항

- 서울시 도로포장공사에 참여하는 시공사의 현장대리인 및 장비운전자(아스팔트휘니샤, 롤러 등)는 『아스팔트포장 공사계약특수조건 제4조(포장교육이수제)』에 근거하여 건설기술연구원, 서울시품질시험소 등에서 시행하는 ‘도로포장공사 전문 기술 전문교육과정’을 이수하여야 하며, 착공시 수료증 사본을 제출하여야 하고 공사 참여시 이수증을 소지하여야 한다.

※ 교육 미 이수시에는 착공전 교육이수계획서를 제출하고, 준공전까지 교육 이수증 제출.

- 『서울특별시 공사계약 특수조건』제26조에 의거하여 건설공사장(현장)에서는 저공해조치가 완료된 건설기계(건설기계관리법 시행령 별표 1 건설기계의 범위 중 덤프트럭, 콘크리트펌프트럭, 콘크리트믹서트럭, 굴삭기, 지게차에 한정한다. 이하 같다)를 사용하여야 한다.