1. 안전점검표 - ㈜광장티엔비(강동)

□ 업체 보유 선박 현황 (33척)

계류지	강동구 고덕동		강서구 개화동
	공사대기 선박	공사중 선박	공사대기 선박	공사중 선박
예인선	0	3척	2척	2척
부선	10척	2척	10척	4척
소계	10척	5척	12척	6척
합계	15척		18척

□ 현장 점검 선박 현황 (15척)

선 주	㈜광장티앤비	계 류 지	강동대교 남단 하류 방향 100m기점
선박 척수	15척	비 고	공사대기 10척 / 공사중 선박 5척

□ 점검 결과

	점 검 항 목	점 검 사 항 (비치기준)	점 검 결 과
1	일반사항
1-1	선박국적증서	ㅇ선박의 소유자	㈜광장티앤비
		ㅇ선박제원의 일치 여부 확인	서류 선박에 비치
1-2	선박검사증서	ㅇ검사 기간 유효 유무	기선 – 서류 비치
		ㅇ검사기관	KST
1-3	선원의 자격 인명구조요원	ㅇ25톤 미만 ․ 1인(6항해사 및 기관교육 이수)	유효한 자격증 비치
		ㅇ25톤 이상 ․ 2인(5급 항해사 및 6급기관사)	유효한 자격증 비치

	점 검 항 목	점 검 사 항 (비치기준)	점 검 결 과
2	구명설비
2-1	구명부환 및 구명줄	ㅇ구명부환 보관상태(파손 등) 확인	상태 양호
2-2	구명동의	ㅇ구명동의 보관상태	상태 양호
2-3	자기점화등	ㅇ야간운항을 할 경우 1개 이상 비치	야간운항 안함
2-4	역반사재 부착	ㅇ구명부기, 구명부환, 구명동의에 부착	상태 양호
2-5	경보장치	ㅇ기적 설치 여부 및 작동상태 점검	상태 양호
2-6	통신장비	ㅇ핸드폰으로 대체 가능(GPS 사용 가능할 것)	상태 양호

	점 검 항 목	점 검 사 항 (비치기준)	점 검 결 과
3	소방설비
3-1	소화기	ㅇ조타실, 기관실에 각 1개 이상	상태 양호
		ㅇ용기·호스 파손여부	상태 양호
		ㅇ압력게이지의 지시 압력 치 확인	상태 양호
		ㅇ안전핀, 소화약제 고착 여부 확인	상태 양호
4	허가조건
4-1	항해등,정박등	항해등, 정박등 작동 확인	정박등 상태 양호
4-2	계류시설	계류장 및 계선줄 관리 실태	상태 양호
4-3	폐기물처리	수질환경보전법 및 폐기물관리법 준수	준수
4-4	오염물질 처리	유처리제, 유흡착포 비치 확인	비치

□ 현장 점검 사진

2. 안전점검표 – 그린글로벌 (하남시)

□ 업체 보유 선박 현황(17척)

계류지	하남시 계류장		행주대교 남단
	공사대기 선박	공사중 선박	공사대기 선박	공사중 선박	허가진행 선박
예인선	2척	0	1 척	2척
부선	0	3척	0	7척	2척
소계	2척	3척	1척	9척	2척
합계	5척		12척

□ 현장 점검 확인 선박 현황 (5척)

선 주	그린글로벌	계 류 지	하남시 미사대교 남단 하류
선박 척수	5척	비 고	공사대기 2척 / 공사중 선박 3척

□ 점검 결과

○ 예인선 1척(그린301호) 강동대교 하류 광장티엔비 계류장에 임시계류

	점 검 항 목	점 검 사 항 (비치기준)	점 검 결 과
1	일반사항
1-1	선박국적증서	ㅇ선박의 소유자	㈜광장티앤비
		ㅇ선박제원의 일치 여부 확인	서류 선박에 비치
1-2	선박검사증서	ㅇ검사 기간 유효 유무	기선 – 서류 비치
		ㅇ검사기관	KST
1-3	선원의 자격 인명구조요원	ㅇ25톤 미만 ․ 1인(6항해사 및 기관교육 이수)	유효한 자격증 비치
		ㅇ25톤 이상 ․ 2인(5급 항해사 및 6급기관사)	유효한 자격증 비치

	점 검 항 목	점 검 사 항 (비치기준)	점 검 결 과
2	구명설비
2-1	구명부환 및 구명줄	ㅇ구명부환 보관상태(파손 등) 확인	상태 양호
2-2	구명동의	ㅇ구명동의 보관상태	상태 양호
2-3	자기점화등	ㅇ야간운항을 할 경우 1개 이상 비치	야간운항 안함
2-4	역반사재 부착	ㅇ구명부기, 구명부환, 구명동의에 부착	상태 양호
2-5	경보장치	ㅇ기적 설치 여부 및 작동상태 점검	상태 양호
2-6	통신장비	ㅇ핸드폰으로 대체 가능(GPS 사용 가능할 것)	상태 양호

	점 검 항 목	점 검 사 항 (비치기준)	점 검 결 과
3	소방설비
3-1	소화기	ㅇ조타실, 기관실에 각 1개 이상	상태 양호
		ㅇ용기·호스 파손여부	상태 양호
		ㅇ압력게이지의 지시 압력 치 확인	상태 양호
		ㅇ안전핀, 소화약제 고착 여부 확인	상태 양호
4	허가조건
4-1	항해등,정박등	항해등, 정박등 작동 확인	정박등 상태 양호
4-2	계류시설	계류장 및 계선줄 관리 실태	상태 양호
4-3	폐기물처리	수질환경보전법 및 폐기물관리법 준수	준수
4-4	오염물질 처리	유처리제, 유흡착포 비치 확인	비치

□ 현장 점검 사진