	행복한 시민, 신뢰받는 기업 글로벌 No.1 서울교통공사

`18. 8월 시행

공사장전담 자체 안전점검 결과

2018. 9.

기술계획처 공정관리팀

`18.8월 시행

공사장전담 자체 안전점검 결과

Ⅰ		관련근거

❏ 『공사장전담 안전점검 시행계획』(본부장결재 No.50호, ‘17.6.20.)

❏ 『미세먼지발생 공사장 집중관리 방안』(본부장결재 No.382호, ‘17.8.31.)

❏ 『공사장전담 안전점검 시행 알림(`18.8월)』(기술계획처-21548호, ‘18.7.31.)

Ⅱ		점검개요

❏ 점 검 자 : 기술계획처 공정관리팀장 등 7명(2인1조 3개조 운영)

구분	소 속	직급	직종	성 명	비 고 (예비점검자)
1조	기술계획처 공정관리팀	4	전기	조용남	-
	기술계획처	5	토목	김용현	부장 정천만
2조	기술계획처 공정관리팀	4	전자	김택수	-
	기술계획처 공정관리팀	5	토목	이상욱	-
3조	기술계획처 공정관리팀	4	건축	권재혁	-
	기술계획처	5	토목	주정우	과장 이봉석

❏ 점검기간 : 2018.08.01.(수) ～ 2018.08.31.(금)

- 점검방법 : 주간(근무시간 내) 및 야간(23:00～익일03:30) 점검

❏ 점검현장 : 지하철 승강편의시설 토목건축공사 등 23개 공사현장

❏ 점검횟수 :【9회】

- 주간【7회】 : 19개 공사현장,   야간【2회】 : 4개 공사현장

❏ 공사장 CCTV 모니터링 : 38대 운영

❏ 주요 점검사항

- 공사현장 작업 전 작업공종에 대한 안전교육 시행 여부

- 고소개소(2M이상), 용접작업, 건설장비 등 유해・위험 안전시설 설치 상태

- 사다리작업(2인1조), 생명줄, 안전대작업(안전고리 체결) 등 안전수칙 이행 상태

- 대합실, 통로 등 보행자 통행 장소에 대한 안전조치 이행 상태 점검

- 개인보호구 착용 등 이행상태 점검

- 기타 공사현장 안전관리(사각지대, 정리정돈 등)에 관한 사항 점검

- 공사장 미세먼지저감 대책 이행여부

Ⅲ		점검결과

❏ 공사현장 자체안전점검 현황【공사장 CCTV모니터링결과 포함】

점검구분	합계	공사현장 안전점검결과(건)				공사장CCTV 모니터링결과	비고
		소계	현장시정	부서이첩	현장(개소)
누 계	151	82	22	60	155	69
1/4분기(1～3월)	53	37	5	32	53	16	시정완료
2/4분기(4～6월)	71	38	16	22	60	33	시정완료
3/4분기(7월)	16	6	1	5	19	10	시정완료
`18. 8월	11	1	0	1	23	10

❏ 점검결과 : 시정사항 1건, 공사현장 23개소

점검일	합계	안전점검결과 시정사항(건)		점검현장 (대상역사)	점검조
		현장 시정	부서이첩
총 계	1	0	1	[23개 공사현장]
8월 3일	1	0	1	삼각지역	1조
8월 14일	0	0	0	뚝섬역, 신림역	3조
8월 17일	0	0	0	마곡역, 광나루역	2조
8월 21일	0	0	0	삼각지역, 총신대역, 신림역	2조
8월 22일	0	0	0	창신역, 뚝섬역, 둔촌역	1조
8월 22일	0	0	0	천호, 종합운동장, 삼성, 문래역	2조
8월 23일	0	0	0	노원역, 미아역, 서울역	2조
8월 30일	0	0	0	여의도～마포역(터널), 강동역	2조(야간)
8월 31일	0	0	0	안국역, 지축역	3조(야간)

※ 세부 공사현장 : [붙임 #1] 참조

❏ 공사현장 자체 안전점검 시정사항 : 1건

- 현장시정:0건, 감독부서 이첩:1건

연번	점검내용	점검사진	구분	감독 부서
1	· 공 사 명 : 지하철 승강편의시설 토목건축공사(2-8공구) · 위 치 : 4호선 삼각지역 · 점검내용 : 작업 동선 안전난간 미설치 · 사고예지 : 추락위험 요소		부서이첩	토목1 사업소

※ 해당부서는 지적사항 조치 후 통보

❏ 공사장 CCTV 모니터링결과 및 조치현황 : 10건

역명	공 사 명	모니터링결과	조치내용	처리 부서	조치일
마곡역	5호선 마곡역 출입시설 추가설치 공사	작업자 추락방지를 위한 생명줄 미착용	생명줄 설치 [완료]	토목2	8/2
미아역	지하철 승강편의시설 토목건축공사(1-20공구)	작업자 추락방지 예방을 위한 위험표시 시설 미설치	위험표지 설치 [완료]	토목1	8/3
건대입구	중계외 3역 승강편의시설 설치공사(27공구)	E/L 작업주변 보호망 미설치	보호망 설치 [완료]	건축2	8/3
삼각지역	지하철 승강편의시설 토목건축공사(2-8공구)	작업자 안전모 미착용	안전모 착용 [완료]	토목1	8/8
마곡역	마곡역 출입시설 추가설치 공사	풍수해 피해대비 출입구 물유입 우려	출입구 봉쇄 [완료]	토목2	8/22
미아역	지하철 승강편의시설 토목건축공사(1-20공구)	풍수해대비 안전난간 미고정	안전난간 보강조치[완료]	토목1	8/22
미아역	지하철 승강편의시설 토목건축공사(1-20공구)	작업자 안전모 미착용	안전모 착용 [완료]	토목1	8/20
수진역	상수외 1역 승강편의시설 설치공사(32공구)	풍수해대비 작업 개구부 물유입 우려	개구부 가림막 설치[완료]	토목2	8/23
신림역	지하철 승강편의시설 설치공사(1단계)	풍수해대비 가시설물 고정조치 요망	가시설물 보강조치[완료]	토목1	8/21
하계역	천호외 2역 승강편의시설 설치공사(33공구)	풍수해대비 가시설물 보강조치요망	가시설물 보강조치[완료]	토목1	8/22

※ 세부내용 및 사진 : [붙임 #3] 참조

Ⅳ		기타사항

❏ 점검사항 감독부서 이첩 및 지적사항은 해당부서에서 조치 후 결과보고

❏ 야간점검에 따른 초과근무시간(시간외+야간, 8시간)은 익일 대체휴무

구분	초과근무시간	산출식	비고
시간외근무	6시간	4시간 × 1.5
야간근무	2시간	4시간 × 0.5

※ 야간점검시간 : 23:00～익일 03:30(4시간, 휴게시간 0.5시간)

❏ 향후계획

공사장 안전관리체계를 위한 매월 1회이상 지속적으로 공사현장 자체 안전점검 계속 시행

붙 임 : 1. 8월 공사장전담 안전점검 공사현장 1부.

2. 공사장 안전점검표(8월) 1부.

3. 공사장 CCTV 모니터링 결과 1부.  끝.