공사장 안전점검표

구 역 명			건 축 주
건축규모		지상 층, 지하 층 연면적 : ㎡	시 공 자
주 용 도			감 리 자
점 검 항 목			점 검 결 과
재해대책 수립여부	◦ 비상연락체계 유지 등 ◦ 소화기 등 소방기기 확보 유무 ◦ 제설자재 및 장비 확보 유무
공사장 안전 관리시설	◦ 안전모 등 보호구 사용의 적절성 ◦ 낙하물 방지망, 추락방지시설 등 관리 ◦ 조명,통로,비계발판 사용 적절성 ◦ 작업개구부 관리 상태 ◦ 아웃트리거 설치, 말비계의 적정 규정, 가시설 사용규정 준수 여부 등 ◦ 유해위험 기계 관리 및 보관 상태 등
굴토공사장	◦ 계측기 설치 및 이상유무 ◦ 흙막이부재 등의 손상, 변형, 침하 등 이상 상태 ◦ 토류판 및 어쓰앵커 시공상태 ◦ 법면유지상태, 지하수 관리 상태 등
건설기기 안전관리	◦ 타워크레인, 콘크리트 타설기 리프트, 레미콘 등 안전관리 적절성
기타 안전관련 취약부분 위해요소 이상여부, 현장 정리정돈 등 (임금체불 여부 포함)
점검결과 총평

2021.   .   .

점검자 :      공무원  직급:        성명:          (인)

시공사  직급:        성명:          (인)

감리사  직급:        성명:          (인)