노후 송배수관 정비공사 안전점검

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사(비굴착갱생)

○ 부설개요 : D=600mm, L=475m(비굴착갱생)

○ 공사기간 : ’16.7.25 ~ 12.21

○ 시 공 자 : 홍익산업개발(주) 대표 정연용

○ 점검위치 : 금천구 독산동 968번지(#1작업구)

□ 공사장 점검 사항

공종 구분	공종별 점검항목		점검내용
터파기공	1) 설계도서 준수여부		적정함
	2) 비탈면의 시공상태		해당없음
	3) 지하매설물 및 인접구조물의 조사 및 보호조치		적정함
	4) 배수시설 등 수방대책		적정함
	흙막이공	1) 흙막이공의 주변여건	적정함
		2) 가설공법의 적정성 및 가설재의 설치상태	적정함
		3) 재료의 품질관리 및 시공관리 상태	적정함
2. 관부설공	1) 설계도서 준수여부		해당없음
	2) 지하매설물 및 인접구조물의 조사 및 보호조치		해당없음
	3) 관 및 변류의 규격과 재질		해당없음
	4) 터파기 바닥 상태		해당없음
	5) 연약지반의 처리상태		해당없음
	6) 타 시설물과의 이격거리		해당없음
	7) 되메움 토량 품질상태		해당없음
	8) 상부지반의 침하방지대책(관추진공)		해당없음
	9) 홍수 등 급격한 수위상승에 대한 대책(하천횡단 시)		해당없음
	10) 재료의 품질관리 및 시공관리 상태		해당없음

공종 구분	공종별 점검항목	점검내용
3. 관접합공	1) 설계도서 준수여부	해당없음
	2) 접합방법 및 시공상태	해당없음
	3) 현장시험방법 및 결과	해당없음
	4) 정류기 및 양극의 규격, 설치상태(전기방식공)	해당없음
	5) 절연부의 Bonding 상태(전기방식공)	해당없음
	6) 재료의 품질관리 및 시공관리 상태	해당없음
4. 자재상태	1) 자재 적치상태(붕괴 우려 등)	양호함
	2) 전도 방지 시설 설치여부(로프고정 등)	양호함
	3) 자재 적치 주변 안내판 및 접근 방지시설 설치여부	양호함
5. 밀폐시설	1) 맨홀 뚜껑 등 정상 설치 여부	양호함
	2) 점검구 등 개구부 밀폐 여부(뚜껑 및 안전휀스 설치등)	양호함
7. 환경관리	1) 현장주변 청소 및 정리 상태	양호함
	2) 소음, 진동 및 분진방지 관리 여부	양호함
8. 안전관리	1) 안내 표지판 설치상태(위험시설 등 표시여부)	양호함
	2) 현장대리인 및 안전관리자 상주 및 근무실태 점검	양호함
	3) 안전관리계획 및 교육 실태	양호함
	4) 보행자 통행로 확보여부	양호함
	5) 교통안내원 배치 여부	양호함
	6) 차량통행 및 보행 시 노면 평탄성 및 보행 편의 정도	양호함
	7) 야간보안등, 경고등, 유도등 설치 및 관리상태	해당없음

공사장 안전점검 지적사항

점 검 명		독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사 현장 안전점검
공사개요	공 사 명	독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사(비굴착갱생)		공정율	%
	위 치	금천구 독산동 968번지 ~ 973-17
	공사금액	도급액 : 519백만원(총 사업비 : 800백만원)
	공사기간	2016년 7월 25일 ~ 2016년 12월 21일
	시 공 자	홍익산업개발(주) (대표 : 정연용, 현장대리인 : 임선규)
	감 리 자	서울시시설관리공단 고기영
지적내용	점검결과 지적사항		조치요망 사항
	○ 소형공사 안내간판 공사기간 미기재		○ 소형공사 안내간판 공사기간 기재 할것
	○
	○
	○
위 사실을 확인합니다. 2016년 10월 5일 【확인자】 현장대리인 소속 : 홍 익 산 업 개 발 성명 : 임 선 규 (인) 감 독 자 소속 : 서울시시설관리공단 성명 : 고 기 영 (인) 【점검자】 점 검 자 : 시설관리과 직급 7급 성명 : 구 본 천 (인) 점 검 자 : 급수운영과 직급 6급 성명 : 류 태 현 (인)

공사장 점검 현황 사진

지적내용	이상없음	지적내용	이상없음
점검사진		점검사진
지적내용	이상없음	지적내용	이상없음
점검사진		점검사진
지적내용	소형공사 안내간판 공사기간 미기재	지적내용	소형공사 안내간판 공사기간 기재 완료
점검사진		점검사진