특 별 시 방 서

□ 특별사항

○ 본 시방서는 서울특별시 서대문구에서 발주하는『모래내로 노후보도 정비 공사』에 적용한다.

○ 계약상대자는 보도공사 착수전 14일 이내에 시공 상세도면을 작성 공사   감독자에게 제출하여야 하며, 공사감독자는 접수일로부터 3일이내에 검토, 확인후 승인 보완 등의 조치를 취하여야 한다.

○ 계약상대자는 보도의 종횡단 경사, 선형․폭의 변화구간, 건물과 도로와의   접속부, 지상․지하지장물, 맨홀 등의 접속부 및 장애인 ․ 노인 ․ 임산부 등의  편익증진 보장에 관한 법률 및 교통약자의 이동편의 증진법, 보도설치 및 관리지침의 편의시설(점자블록, 경계석 턱낮춤 등) 상기 유형 각 항목마다 시공 상세도면 작성 전 현장조사 및 현장 상세 시공측량 결과에 의거 아래 도면을 작성 하여야 한다.

- 시공상세 평면도

- 보도포장 디자인 상세도

- 시공상세 설치계획도(설치순서 및 방법등 포함)

- 시공상세 종․횡단면도(기울기표기)

- 마무리면 시공상세도 등

- 측구 공사시 측구 기울기표기

※ 상기 시공 상세도면은 공사감독자 및 시공자(기능공)가 알기 쉽게 부위별  재료명과 시공 또는 설치방법 및 마감상태, 정확한 치수, 축척, 도면제목,  관련 도면번호 등을 표기하고 기타 설명이 필요하거나 주의사항 등이   있을 경우 주기(NOTE)에 명시

○ 계약상대자의 시공 상세도면 작성에 따른 비용은 『엔지니어링 사업 대가의 기준(과학기술부공고 제2007-211호)』에 의거 비용 반영 처리토록 한다

○ 계약상대자는 보도 포장공사와 관련하여 『보도공사 설계시공 매뉴얼』, 『측구 시공 매뉴얼』,『가로 설계∙관리 매뉴얼』의 내용을 우선 적용함을 원칙으로 한다

□ 보도포장 전문기술 교육이수 사항

○ 보도포장 품질관리자 1인(품질관리자가 없는 현장은 현장 참여기술자중 1인)  및 포장기능공 전원은 전문건설공제조합 기술교육원에서 시행하는 보도포장 전문기술 교육과정을 이수하여야 하며, 착공시 수료증 사본을 제출하여야  하고 공사 시행시 이수증을 소지하여야 한다.

□ 보행안전도우미 직무교육 이수사항

○ 보도포장 공사장 내 보행안전도우미는 한국건설안전도우미 협동조합에서  시행 하는 보행안전도우미 직무교육과정을 이수하여야 하며, 착공시 수료증 사본을 제출하여야 하며 공사 시행시 이수증을 소지하여야 한다.