공 사 허 가 조 건

1. 교량 하부 압입횡단 추진 및 상부 임시 열배관 철거 시 시공(철거) 계획서를 제출하고 공사시행하여야 하며, 도로굴착 및 도로점용 허가 등 인허가사항에 대하여는 관계기관과 별도 협의하여야 한다.

2. 교량 상부 임시 열배관 철거 및 원상복구 시 교량 본체 구조물(교량상판, 방수층, 포장재 등)의 손상이 가지 않도록 시공하여야 한다.

3. 교량 상부 임시 열배관 철거 시까지 교량구조물, 상부표층 및 관보호공 등의 이상유·무 등을 수시로 순찰 및 점검을 통하여 확인하고 이상 징후 발견시 즉시 긴급보수 조치하여야 한다.

4. 교량 하부 굴착 시 구조물의 거동상태를 파악할 수 있도록 시설물에 변위계 및 변형률계를 설치하여 계측값을 관리하여야 한다.

5. 교량 하부 굴착공사로 인하여 침하에 의한 구조물에 손상이 발생하였을 경우 원인자 부담으로 즉시 구조물을 원상복구하고 구조물 안전성 검토결과를 우리사업소에 제출하여야 한다.

6. 공사 중 제3자에게 피해를 발생하게 하였을 경우 모든 민·형사상 책임은 귀사에서 져야 한다.

7. 교량 상부 임시 열배관은 귀사에서 제출한 공정표에 따라 철거 및 원상복구하여야 한다.

8. 공사 완료 후 교량의 정밀점검을 실시하고 결과보고서를 제출하여야 한다.