노후 송배수관 정비공사 안전점검

□ 공사현황

○ 공 사 명 :

○ 부설개요 :

○ 공사기간 :

○ 시 공 자 :

○ 점검위치 :

□ 공사장 점검 사항

공종 구분	공종별 점검항목		점검내용
터파기공	1) 설계도서 준수여부
	2) 비탈면의 시공상태
	3) 지하매설물 및 인접구조물의 조사 및 보호조치
	4) 배수시설 등 수방대책
	흙막이공	1) 흙막이공의 주변여건
		2) 가설공법의 적정성 및 가설재의 설치상태
		3) 재료의 품질관리 및 시공관리 상태
2. 관부설공	1) 설계도서 준수여부
	2) 지하매설물 및 인접구조물의 조사 및 보호조치
	3) 관 및 변류의 규격과 재질
	4) 터파기 바닥 상태
	5) 연약지반의 처리상태
	6) 타 시설물과의 이격거리
	7) 되메움 토량 품질상태
	8) 상부지반의 침하방지대책(관추진공)
	9) 홍수 등 급격한 수위상승에 대한 대책(하천횡단 시)
	10) 재료의 품질관리 및 시공관리 상태

공종 구분	공종별 점검항목	점검내용
3. 관접합공	1) 설계도서 준수여부
	2) 접합방법 및 시공상태
	3) 현장시험방법 및 결과
	4) 정류기 및 양극의 규격, 설치상태(전기방식공)
	5) 절연부의 Bonding 상태(전기방식공)
	6) 재료의 품질관리 및 시공관리 상태
4. 자재상태	1) 자재 적치상태(붕괴 우려 등)
	2) 전도 방지 시설 설치여부(로프고정 등)
	3) 자재 적치 주변 안내판 및 접근 방지시설 설치여부
5. 밀폐시설	1) 맨홀 뚜껑 등 정상 설치 여부
	2) 점검구 등 개구부 밀폐 여부(뚜껑 및 안전휀스 설치등)
7. 환경관리	1) 현장주변 청소 및 정리 상태
	2) 소음, 진동 및 분진방지 관리 여부
8. 안전관리	1) 안내 표지판 설치상태(위험시설 등 표시여부)
	2) 현장대리인 및 안전관리자 상주 및 근무실태 점검
	3) 안전관리계획 및 교육 실태
	4) 보행자 통행로 확보여부
	5) 교통안내원 배치 여부
	6) 차량통행 및 보행 시 노면 평탄성 및 보행 편의 정도
	7) 야간보안등, 경고등, 유도등 설치 및 관리상태

공사장 점검 현황 사진

지적내용		지적내용
점검사진		점검사진
지적내용		지적내용
점검사진		점검사진
지적내용		지적내용
점검사진		점검사진