공사현황 및 실정(검토요청) 내용

▢ 공 사 개 요

가. 공 사 명 : 한양도성 순성길(남산, 낙산) 조성공사

나. 도 급 액 : 금492,085,000원

다. 발 주 처 : 중부공원녹지사업소 녹지관리과

라. 공사기간 : 2013. 12. 26 ~ 2014. 11. 30

마. 도 급 자 : (주)그룹이십일 대표 이용훈

▢ 현황 및 문제점

○ 설계상 남산체육회 건물을 철거 후 데크로드(탐방로)를 설치하여 YTN의 전망데크

와 연결키로 되어 있으나, YTN의 내부적인 문제로 공사시기가 불투명하게        되어 당초 설계대로 데크로드 선시공할 경우 도보이용자의 이동로가 단절됨

○ 또한 데크로드의 기둥(강화파이프) 노출로 한양도성 성곽 및 YTN의 시각적 경관불량

○ 남산체육회건물 철거 결과 한양도성과 인접한 인공석축이 드러남에 따라 인공석축

존치 또는 철거 여부 검토필요 → 철거할 경우 구조안전성 판단필요

▢ 현 황 사 진

설계상 데크로드 설치 방향	남산체육회 철거 결과(인공석축)

▢ 검토의견 : 대안 1 건의

구분	대안 1	대안 2	비고
내용	•인공석축 존치 및 보완 •인공석축의 구배를 이용한 데크로드 설치로 이용자 통행로 확보 (기존 출입구 활용)	•인공석축 존치 및 보완 •현부지 생태복원시행
장점	•석축존치에 따른 성곽의 구조적 안전성 확보 및 철거비용 절감가능 •통행로에 따른 이용자 편리성 제고 •데크로드의 기둥노출 최소화로 경관불량 해소 및 예산절감부분으로 식생복구 비용충당가능	•한양도성 순성길의 옛모습에 가장 근접한 친환경적 환경조성
단점	•한양도성과의 이격거리에 대한 부분 주관부서와의 협의 필요	•통행로 우회에 따른 이용자 불편 발생

▢ 행정사항

○ 주관부서(한양도성도감과)와 협의 후 시공방법을 결정하여 추후 설계변경에 반영