□ 공사 추진 현황 (2구역)

공 사 구 간	공 사 일 시	공 사 내 용	공 종
동일로 (장안교R-면목교)	2014.8.8.~8.9 (22:00 ～ 익일 06:00)	B=10m, L=400m, A=40a 표층(일반) t=5cm	절삭후 덧씌우기
동일로 (면목교-장안교R)		B=10.2m, L=400m, A=41a 표층(일반) t=5cm	”
봉화산로 (중화역R-이화교)	2014.8.9.~8.10. (22:00 ～ 익일 06:00)	- B=7.1m, L=145m, A=10.4a 표층(일반) t=5cm - B=12.4m, L=291m, A=36.2a 중층(재생) t=7.5cm	”
봉화산로 (중화역R-이화교)	2014.8.11.~8.12 (22:00 ～ 익일 06:00)	B=13.1m, L=291m, A=38.2a 표층(일반) t=5cm	”
망우로 (동부시장R-체육회R)		B=6.7m, L=427m, A=29a 표층(일반) t=5cm	”
면목로 답십리로~면목로268	2014.8.12.~8.13 (22:00 ～ 익일 06:00)	B=7.2m, L=482m, A=35a 표층(일반) t=10cm	”
누 계		동일로 : 81.0a 봉화산로 : 48.6a 망우로 : 29.0a 면목로 : 35.0a 사가정로 : a 천호대로 : a 계 : 193.6a(표층완료기준)