공사 협조 요청 내용

1. 공사 개요

■ 공 사 명 : 장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사

■ 개    요 : 진입 L=638m,  진출 L=456m 램프 설치

■ 발 주 청 : 도시기반시설본부(토목부 교량건설과)

■ 도 급 사 : 롯데건설

2. 점검통로 추가 설치 요청

■ 현    황 : 현재 설계는 1면으로 점검통로 설치토록 계획됨

■ 해당위치 : 램프A P1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 (7개소/총10개소)

램프B P1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 (8개소/총9개소)

■ 요 청 안 : 현재 설계된 1면 방향 점검통로 설치계획을 2면 방향으로 설치 요청

(사유 : 장래 점검과 보수에 필요한 근접성 및 최소한 공간 확보)

현설계 점검통로 대표 평면도	설치 요청안 점검통로 평면도

3. 본선 점검통로와 연결 설치 요청

■ 현    황 : 본선 교량 하부점검은 하부로 진입하고 신설 램프는 상부로 진입

■ 요 청 안 : 본선 구조물의 점검통로와 신설 램프의 점검통로를 연결 요청

(사유 : 점검 동선이 상부, 하부로 나누어져 길어지고 복잡하여 안전에 취약)

현설계 점검 동선 대표도	설치 요청안
하부 진입 상부 진입 본선 램프

4. 폐쇄 집수구 및 배수관 처리 요청

■ 현    황 : 램프 차로 확장으로 폐쇄되는 집수구 및 배수관 처리 방안

■ 요 청 안

- 폐쇄 집수구는 슬래브에 빈공간이 발생하지 않도록 밀실한 구조로 채움

(예 : 철근보강 + con’c채움, 누수 방지 필요)

- 본선과 램프 접속부중 차량 통과부 이외의 안전지대는 집수구 존치 요청

- 불필요한 배수관은 철거하고 폐기 처분

- 상기사항 모두 미관에 지장 없도록 조치 요청