공연장 안전실태 점검표(소방)

□ 점검개요

○ 시 설 명 : 중랑구민회관(중랑구 면목로 238)

○ 점검일시 :     년   월   일,      :       ~       :

□ 점검내용

대 상		내 용	결 과
대 피 로	비 상 구	확보 여부
		접 근 성
	비상통로	폭, 강도
	객석통로	폭, 강도
피난안내	피난구 유도등	설치 및 작동상태
	통로 유도등(복도)	설치 및 작동상태
	통로 유도등(계단)	설치 및 작동상태
	비상 조명등	설치 및 작동상태
	비상 조명등(휴대용)	설치 및 작동상태
	피난 안내도	설치여부 및 위치적절성
	안내방송설비	유지관리 상태
	피난 안내영상, 방송	실시 여부
화재감지, 스프링쿨러 및 경보기		설치 및 작동상태
수동식 소화기		관리상태(점검표 확인)
		수량
방염시설	객석벽면	재질 및 방염처리 여부
	객석의자	재질 및 방염처리 여부
	커튼류	방염처리 여부
	무대소품 등	방염처리 여부
기 타	소방 및 구급차량	진입로 확보 여부
	산재보험	가입 여부

점검자	소속:	직급:	성명: (인)
	소속:	직급:	성명: (인)

공연장 안전실태 점검표(전기)

□ 점검개요

○ 시 설 명 : 중랑구민회관(중랑구 면목로 238)

○ 점검일시 :     년   월   일,      :       ~       :

□ 점검내용

대 상		내 용	결 과
배 전 반	배선용 차단기	설치 및 작동상태
	누전 차단기	설치 및 작동상태
	전장부품 및 배선	고정상태
		절연저항
	배전반 접지	설치상태
배선 및 배관	배선	손상, 열화, 심선노출
		접속 및 고정상태
		문어발식 콘센트 사용
	배관	변형 및 개구부
		접속 및 고정상태
		C형 접속기 설치여부

점검자	소속:	직급:	성명: (인)
	소속:	직급:	성명: (인)

공연장 안전실태 점검표(가스)

□ 점검개요

○ 시 설 명 : 중랑구민회관(중랑구 면목로 238)

○ 점검일시 :     년   월   일,      :       ~       :

□ 점검내용

대 상		내 용	결 과
공통사항	배관	배관 설치여부
		배관의 도색 및 고정상태
		전기설비와 이격
		중간밸브 설치여부
		호스 적정여부
	가스누출	가스누출여부
		가스누출경보 차단장치
가스설비	도시가스	가스계량기 주위 화기 여부
		정압기 적정여부
	LPG설비	용기보관 상태
		화기와의 적정거리 유지여부 (8M이상)

점검자	소속:	직급:	성명: (인)
	소속:	직급:	성명: (인)

공연장 안전실태 점검표(무대시설)

□ 점검개요

○ 시 설 명 : 중랑구민회관(중랑구 면목로 238)

○ 점검일시 :     년   월   일,      :       ~       :

□ 점검내용

대 상		내 용	결 과
천장 프레임		프레임 강도
		프레임 고정 및 연결상태
		부식 및 변형
		안전철망 설치여부
무대시설	장 치 봉	와이어 로프 변형 및 손상
		체결상태(턴버클, 클립 등)
	조 명 기	안전고리 체결상태
	음향시설	고정상태 및 추락위험

점검자	소속:	직급:	성명: (인)
	소속:	직급:	성명: (인)

공연장 안전실태 점검표(안전관리)

□ 점검개요

○ 시 설 명 : 중랑구민회관(중랑구 면목로 238)

○ 점검일시 :     년   월   일,      :       ~       :

□ 점검내용

대 상		내 용	결 과
재해예방조치계획서		비상조치 절차, 연락망
		화재예방 및 인명피해 방지조치
관람객 관리	안 전 요 원	배치 여부
		안전교육 실시
	입장 관객수	정원 초과 여부

점검자	소속:	직급:	성명: (인)
	소속:	직급:	성명: (인)