공영주차장 안전점검표

주차장명:                                                 점검일: 2017. 6.    (  )

점 검 내 용		점 검 결 과		조 치 계 획
		○, ×	내용(위치, 상태)
▪ 주차장의 구조안전을 해치는 사항
축대, 옹벽의 안전상태	ㆍ수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부
	ㆍ균열과 변형(배부름 등) 발생 여부
	ㆍ배면토의 침하, 침수, 배수구멍 막힘 발생 여부
부동침하	ㆍ주차장의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부
	ㆍ주변지반 부분 침하, 또는 융기현상 발생 여부
	ㆍ창과 문의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 발생 여부
	ㆍ바닥 포장부위 침하 및 균열 발생 여부
주요 부재의 구조적 균열과 변형	ㆍ슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형(기둥주변 융기, 중앙처짐)등 발생 여부
	ㆍ기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)
	ㆍ보에 결함 발생 여부(단부 사인장균열, 중앙부 휨균열)
	ㆍ철골 구조물의 뒤틀림 등 변형 발생 여부
▪ 주차장의 내구성 결함 사항
ㆍ각부의 균열, 누수, 백화나 습윤(결로)등의 현상 발생 여부
ㆍ철재 부식 발생 여부
▪ 기타 결함사항
ㆍ하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부
ㆍ주차장의 기초부위로 빗물 유입 여부
ㆍ담장의 균열 여부
ㆍ외장재(치장벽돌, 모르터 등)와 돌출물(간판, 안테나 등)의 부착상태 이상유무
ㆍ빗물 홈통과 루프드레인의 기능 이상 유무
ㆍ수도, 가스, 전기, 통신선로의 이상 유무
ㆍ배수펌프 작동상태 불량 여부
ㆍ기 타(엘레베이터 작동 불량여부 등)

점 검 자-    소 속:           직급:           성   명 :         (인)