「노들섬 특화공간 조성사업」

공용건축물 협의결과 조치계획

2017. 11.

서울특별시

공공재생과

공용건축물 협의결과 조치계획

	의견부서	의견내용	조치계획	비고
1	건축디자인과	① 기존콘크리트 옹벽에 대한 정밀안전진단을 실시하고 그 결과에 따라 보수,보강을 실시	반영	평가보고서, 보수보강계획서 제출
		② 공사완료 전까지 대지 합병하기 바람	반영
		③ 건축주, 공사감리자, 공사시공자는 부관 등을 충분히 숙지하여 진행요하며, 관련부서 협의 등에서 제시된 내용에 대하여 성실히 이행하여 사용승인 시 확인 요망	반영
		④ 건축법 및 관려법령과 등에 적법하게 이행 요망	반영
		⑤ 민원에 건축주 또는 원인자 부담으로 민,형사상의 책임은 건축주 또는 원인자에게 있음을 통지	반영
		⑥ 본 사업계획에 명시되지 않았더라도 사업시행자가 관련법령 및 규정에 따라 반듯이 이행할 수 있도록 관련기관과 협의하여 시행	반영
		⑦하수처리시설 면허세 :18,000	반영
2	전산정보과	정보통신공사 감리대상	반영
3	부동산정보과	① 건축물 사용승인을 받아 지목변경 후 합병신청	반영
		② 개발부담금 부과 제외 대상임	-
		③ 사용승인전 신축건축물에 대한 건물번호를 부여받고 건물번호판을 부착바람	반영
4	사회복지과	해당사항 없음	-
5	문화제육과	해당사업구역은 조선시대 성저십리에 포함되어 매장문화재 유존 지역으로 시굴조사를 시행하여야 하는 지역으로 관련 전문기관에 의뢰해서 동조를 시행하기 바람	미반영 ※문화재청 등에 이의신청하여 시행하지 않는 것으로 결론(관련공문 참조)
6	청소행정과	① 신설 1,000인용 오수처리시설 용량적정	-
		② 개인하수처리시설 면허세(18,000원) 부과대상	반영
		③ 폐기물의 재활용 및 분리 보관에 관한 기준 준수	반영	설계서 제출
7	도시계획과	의견없음	-
8	공원녹지과	① 대지안의 조경계획시 상록관목 총수량 20% 이상 확보	반영 ※ 도면 오기 정정
		② 신규 반입되는 소나무에 대해서는 재선충병 확산방지를 위해 소나무 생산확인표를 수목산지 관할관청에서 발급받아 사용승인 신청 시 제출	반영
9	맑은환경과	① ∼⑱ 공사 시 준수요청	반영
10	안전재난과	해당사항 없음	-
11	건설관리과	① 차량진출입로 대해서는 건축물 사용승인 전 건설관리과와 협의하여 도로점용승인 받아야 함	반영
		② 공사중 도로에 공사사재 적치나 건설장비(펌프카 등) 사용 등 (일시)도로 점용이 필요한 경우 사전에 (일시)도로점용승인을 받아야 함	반영
12	주차관리과	별도의견 없음	-
13	토목과	별도의견 없음	-
14	치수과	별도의견 없음	-
15	교통행정과	① 방문차량 진출입 동선과 대중교통의 진출입 경로를 명확히 분리하여 안전하게 통행할 수 있도록 교통처리계획 수립	미반영 (차량 이용방문객은 접근이 불가하므로 분리 불필요하며, 교통관련전문가의 자문을 통해 진출입부분의 안전성 검토 완료함)	건축도면A-231 참조
16	이촌제1동	별도의견 없음	-
17	서울시교통정책과	① 사업지 차량 진출입 동선 엇갈림으로 인해 교통지체 및 안전사고가 우려되므로 차량 진출입동선 재검토	미반영 (본 시설은 개인차량 이용자의 접근이 금지되며, 서비스 및 장애인 차량만 접근이 가능하도록 운영계획중이며, 이에 대해 교통전문가의 자문을 통해 안전성을 확보함)	건축도면A-231 참조
		② 시설 이용 차량 집중 시 한강대교 교통 영향에 대한 교통성 검토가 필요하며, 업무차량 중심으로 주차장을 운영할 경우 오진입 차량의 회차 공간 및 동선제시 등 주차장 운영계획 검토 필요		건축도면A-233 참조
18	서울시 버스정책과	별도의견 없음	-
19	서울시 보행정책과	사업지 주변 각종 보행편의시설 및 안전시설 조성시 서울시 유니버셜 디자인 통합 가이드라인 참고	반영	토목도면C-404 참조
20	서울시 자전거정책과	① 자전거전용도로 설치	반영	건축도면A-231 참조
		② 한강대교의 자전거도로와 단절되지 않도록 연결 설치하고 자전거 횡단도 설치바람	반영
		③ 자전거도로 등 자전거시설에 대한 상세한 계획 수립	반영
		④ 차량 및 보행자 진,출입구 교차로 인근에 사전 주의시설로써 ‘자전거 주의’에 대한 노면표시 및 안전표지 설치	반영
		⑤ 주차지설은 훼손방지를 위해 본체까지 묶을 수 있는 프레임묶음형 형태로 설치하고 편의시설로 훼손방지용 CCTV와 공기주입기도 함께 설치	미반영	건축도면A-233 참조
		⑥ 자전거와 보행자와의 상충을 방지하기 위해 흰색노면마킹으로 주차공간 영역표시를 하기바람	반영
		⑦ 도로교통법 시행규칙 별표6에 따른 안전표지를 설치	반영	건축도면A-231 참조
		⑧ 안내표지표 설치	반영
21	서울시 교통운영과	별도의견 없음
22	서울시 환경정책과	별도의견 없음
23	서울시 도로시설과	① 강구조물 내구성 제고를 위해 상판 체수가 발생하지 않는 구조 및 재료 적용 요망	반영 (거터 설치 및 녹쓸지 않는 알류미늄을 재료로 적용함)	증빙자료 제출
		② 동절기 고드름 발생에 유의하여 통수능 및 배수경사가 충분하도록 배수시설 설치요망	반영	증빙자료제출
24	서울시 교량안전과	별도의견 없으나 한강대교 첨가시설물 발생 시 재협의 요망	-
25	서울시 시설계획가	별도의견 없음	-
26	서울시 도시빛정책과	서울특별시 좋은빛위원회 심의대상임	완료	증빙자료 제출
27	서울시 자연생태과	별도의견 없음	-
28	서울시 물순환정책과	저영향 개발 사전협의와 관련 인터넷 건축행정 종합정보시스템으로 작성하여 제출한 도서와 같이 빗물 분담량을 적용한 빗물관리시설 도입	반영	토목 및 조경도면 참조
29	한강사업본부	별도의견 없음	-
30	서울지방국토관리청	별도의견 없음	-
31	한강유역환경청	환경영향평가 대상에 해당되지 않음	-
32	동작구 도시전략사업과		-
33	서울지방항공청	에정 건축물이 중지도헬기장 장애물 제한표면에 저촉되지 않음	-
34	서울지방경찰청	교통단속장비를 원인자 부담으로 근거리 이전설치	반영
35	용산경찰서	① 한강대교 위 유턴지점에 육교밑으로 그늘짐으로 인해 흐린날 시인성 저하로 인해 상충될 확률이 높아지므로 각 유턴 지점 앞으로 점멸신호등을 시설하여 주의를 주는 것임 바람직하다 봄	반영 (현재 점멸 신호등이 있음)
		② 완공 후 노들섬 조성 공원을 찾는 사람들이 많아져 무단횡단의 우려가 있으므로 무단횡단 방지관련 보완시설이 필요	반영 (보행육교를 통해 보행자 이동예정)
		③ 공사 시행전 교통안전 및 교통소통 대책계획을 수립하여 관서로 신고하기 바람	반영
36	동작경찰서	① 첨두시 교통량이 많으므로 유턴차량에 대한 교통안전시설물의 보강등 시설개선 필요	사업범위 외 미반영
		② 중앙의 녹지분리대철거로 유턴운전자 시야 확보 필요	사업범위 외 미반영
		③ 사업지 진,출입 구간에 안전과 소통을 위해 불법 주정차단속 CCTV카메라 추가 설치 및 야간운전자 시인성 확보를 위한 LED조명식, 교통안전표지 등의 교통안전시설물 설치	사업범위 외 미반영
		④ 유턴구간의 공간이 넓어 유턴차량이 기본4차로 중 4차로까지 사용하고 있어 직진차량과 충돌사고 등 교통사고 위험이 있어 한강대교 상의 유턴차로를 안만하게 재구획하여 본선 진입각도의 완화 개선 필요	사업범위 외 미반영
37	용산소방서	① 공사장 화재위험 작업 전에 임시소방시설 설치할 것	미반영
		② 소방시설 시공자 선정	반영
38	중부수도사업소	별첨참조	반영
39	한국전력공사	사업주체 또는 시행자에 대하여 사업시행 시 전기사용을 위한 전기공급 약관을 준수하여야 하며, 별첨자료를 참조하여 진행요망	반영
40	한국에너지관리공단	건축물의 에너지절약 설계기준에 만족	-
41	수도방위사령부	① 현 개발계획 상 가장 높은 건물(다목적시설) 옥상에 예비방공 진지를 구축	반영
		② 헌병검문소 및 방공진지에 대한 재산권과 관련된 사항은 국방시설본부(경기남부시설단)와 협의하여함	협의 진행중 ※ 협의 지체시 군시설을 제외 하고 공사시행 예정
42	케이티 중앙지사 원효점	① 통신회선 공급은 한강대교 남단(용산역⇒노량진) 방향으로 케이티 통신맨홀과 구내 통신 인입맨홀간 도로굴착이 최단거리가 되도록 통신 인입루트를 선정하여 주기 바람	통신 회선공급 가능 및 MDF실 인근 통신맨홀위치 확인 완료 (시공시 KT와 최종확인하여 루트 선정)
		② 사업대상지내 통신시설물 철거/이설 전까지 시설물 보해대책 강구	시공사 선정후 결정
		③ 인입 통신과로 연결루티 및 시기	시공사 선정후 결정
		④ 통신회선 소요량 및 기타 통신관련 부대사항	VOICE:국선 400P 사선 1300P