용답 주택재개발 정비사업 기부체납 어린이공원(가칭:용답동어린이공원) 조성계획 결정 조서

가. 총괄표(성동구 용답동 108-1번지 일원 )

구 분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물	비 고
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
계		8,623.0	4,864.2	-	-	-	28
기반시설	소 계	4,028.3	4,028.3	-	-	-	-
	도로(산책로)	2,757.0	2,757.0	-	-	-	-
	광 장	1,271.3	1,271.3	-	-	-	-
조 경 시 설		148.5	148.5	-	-	-	-
휴 양 시 설		216.6	216.6	-	-	-	14
유 희 시 설		470.8	470.8	-	-	-	3
운 동 시 설		-	-	-	-	-	-
교 양 시 설		-	-	-	-	-	-
편 익 시 설		-	-	-	-	-	11
관 리 시 설		-	-	-	-	-	-
녹지 . 기타		3,758.8	3,758.8	-	-	-	-
공 원 시 설 율 (법정20%이하)		(4,864.2㎡ / 8,623.0㎡) x 100% = 56.41%
공 원 건 폐 율		-

나. 시설조서

구 분	시설명		부 호	위 치	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	구 조	규 모	건 축 물		공작물	비 고
									바닥면적	연면적
계					8,623.0	394.7	-	-	-	-	28
기반시설	소 계				4,028.3	4,028.3	-	-	-	-	-
	도로(산책로)				2,757.0	2,757.0	-	-	-	-	-
	광장				1,271.3	1,271.3
		광장1	1		880.0	880.0
		광장2	2		83.5	83.5
		광장3	3		191.8	191.8
		광장4	4		3.1	3.1
		광장5	5		41.3	41.3
		광장6	6		71.6	71.6
조경시설	소 계				148.5	148.5	-	-	-	-	-
	스탠드		7		148.5	148.5	-	-	-	-	-
휴양시설	소 계				216.6	216.6	-	-	-	-	14
	휴게쉼터1		8		90.8	90.8	-	-	-	-	-
	휴게쉼터2		9		125.8	125.8	-	-	-	-	-
	연식파고라		A		-	-	-	-	-	-	1
	파고라		B		-	-	-	-	-	-	1
	등의자		C		-	-	-	-	-	-	4
	앉음멱		D		-	-	-	-	-	-	8
유희시설	소 계				470.8	470.8	-	-	-	-	3
	어린이놀이터		10		243.0	243.0	-	-	-	-	-
	모래놀이터1		11		158.1	158.1	-	-	-	-	-
	모래놀이터2		12		69.7	69.7				-	-
	조합놀이대		E		-	-	-	-	-	-	1
	조합놀이대		F		-	-	-	-	-	-	1
	조합놀이대		G		-	-	-	-	-	-	1
관리시설	소 계				-	-	-	-	-	-	11
	공원등		H		-	-	-	-	-	-	9
	cctv		I		-	-	-	-	-	-	2
녹지및기타	소계				3,758.3	-	-	-	-	-	-
	녹지				3,758.8	-	-	-	-	-	-

다. 도로조서

◈ 공원시설 도로
구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기 능	기 점	종 점	비 고
계					945.8	2,757.0
소로		소계			634.5	2,296.0
신설	"	3	1	5.0	37.5	187.5	공공보행통로	북동쪽부지입구	소로8
신설	"	3	2	5.0	28.8	144.1	“	북동쪽부지입구	소로8
신설	"	3	3	5.0	18.8	93.8	“	소로8	소로9
신설	"	3	4	5.0	18.8	93.8	“	소로8	소로9
신설	"	3	5	5.0	34.0	170.1	“	소로9	단지북동쪽
신설	"	3	6	5.0	33.2	166.1	“	소로9	단지북동쪽
신설	"	3	7	6.0	28.4	170.6	“	동쪽20M도로	소로6
신설	"	3	8	3.0	49.0	147.0	“	동쪽20M도로	광장1
신설	"	3	9	3.0	58.0	174.0	“	동쪽20M도로	광장1
신설	"	3	10	3.0	80.1	240.4	“	광장3	북동쪽부지입구
신설	"	3	11	3.0	28.1	84.3	“	북서쪽부지경계	광장1
신설	"	3	12	3.0	29.4	88.2	“	북서쪽부지경계	광장1
신설	"	3	13	3.0	34.1	102.2	“	북서쪽부지경계	휴게쉼터2
신설	"	3	14	3.0	53.5	160.6	“	광장2	휴게쉼터1
신설	"	3	15	3.0	28.4	85.3	“	소로10	휴게쉼터1
신설	"	3	16	3.0	27.9	83.7	“	소로10	휴게쉼터2
신설	"	3	17	2.0	32.2	64.4	“	소로5	소로14
신설	"	3	18	2.0	3.0	6.0	“	소로10	어린이놀이터
신설	"	3	19	3.0	11.3	33.9	“	소로3	휴게쉼터2
산책로		소계			311.3	461.0
신설	"		1	1.5	27.9	83.7	산책로	북동쪽부지경계	소로10
신설	"		2	1.5	42.9	64.4	“	북동쪽부지경계	소로10
신설	"		3	1.5	4.0	6.0	“	북동쪽부지경계	소로10
신설	"		4	0.9	16.3	14.4	“	북동쪽부지경계	산책로1
신설	"		5	1.5	12.1	18.3	“	산책로1	산책로2
신설	"		6	1.6	11.6	18.4	“	산책로2	산책로3
신설	"		7	1.5	19.2	28.7	“	산책로3	소로3
신설	"		8	1.2	41.9	50.3	“	광장1외곽	광장1외곽
신설	"		9	1.2	16.3	19.6	“	광장1외곽	광장1외곽
신설	"		10	1.2	57.9	69.5	“	광장1외곽	광장1외곽
신설	"		11	1.2	13.8	16.5	“	광장1외곽	광장1외곽
신설	"		12	1.5	23.7	35.6	“	광장2	광장1외곽
신설	"		13	1.5	23.7	35.6	“	광장2	광장1외곽