붙임 1		사업별 실행계획 서식

0-0		사업명 – 부서 필요에 따라 일부변경 사용가능

□ 추진부서 :

□ 대상시설 현황

○

□ 설치목표 :   개소    kW  ※ 기존 실치실적을 합산해서 작성

※ 목표량 산출근거 : 산출식 또는 설명 기재

□ 추진계획

○ 설치방법, 조감도, 예상 장애요인 및 극복방안, 운영방법 등 기술

-

□ 추진일정

※ 구조안전진단, 보수보강, 지침‧법령 개정 등 사전절차 소요시간을 고려, 착공, 준공 일정까지 포함 작성

○ (’17. 9.)   추진항목

○ (’18. 11.)  ○○○ 발전시설 준공 및 운영

□ 연차별 추진계획 ※ “’17”란은 기존 설치실적이 있는 경우 기재

구 분	계 (A+B)	추진계획
		~’17(A)	소계(B)	’18	’19	’20	’21	’22
추진대상(개소)	6	1	5	1	1	1	1	1
설치용량(kW)	5		5	1	1	1	1	1

□ 연차별 투자계획  ※ “’17”란은 기존 투입된 예산액이 있는 경우 기재

(단위 : 백만원)

구 분		계 (A+B)	투자계획
			~’17(A)	소계(B)	’18	’19	’20	’21	’22
총사업비		6	1	5	1	1	1	1	1
	예산	3	1	2	1	1
	민자	3		3			1	1	1

작 성 자	◌◌◌◌◌과장: ◌◌◌ ☎2133-0000 ◌◌◌◌팀장: ◌◌◌ ☎0000 담당: ◌◌◌ ☎0000

※ 사업비 산출근거 : 0,000천원/kW(’18년 정부지원단가 기준) × 00kW/개소

붙임 2		사업별 실행계획 작성시 참고사항 - 작성서식 참조

○ 사업별 실행계획 작성 시, 대상사업 및 목표물량의 폐지·축소는 가급적 지양

○ 사업별 실행계획은 세밀하고 효율적으로 수립 또는 검토 요망

- 태양광 설치장소, 설치용량, 추진일정, 재원조달 방식, 참여기관 등

○ 공공건축물‧시설의 태양광 설치가능 용량은 면적 등의 기준을 활용 산출

- 건물옥상·유휴부지 : 1㎾/10㎡, 주차장 : 1㎾/1면(13㎡)

○ 추진계획은 구체적인 설치방법, 조감도, 예상 장애요인(구조안전, 법령미비 등) 및 극복방안(안전진단, 보수보강, 법령개정 등), 설치 후 운영방안(자가, 발전사업 등), 등 추진내용을 상세하게 작성

- 특히, 노후건물은 구조안전진단 및 보수보강 추진, 신축 확정건물은 신축건물의 태양광 설치 등 설치가능한 방안을 도출하여 반영

○ 연차별 추진계획은 5년(2018~2022)을 균형있게 반영하되, ’18년은 사업 여건이 우수하여 즉시 추진가능한 사업을 우선 배치

- 설치·운영의 용이성, 추진을 위한 협의기관 최소부지 등 고려

○ 연차별 투자계획은 설치단가를 기준으로 예측·작성

- 공공 태양광 설치비는 ㎾당 280만원을 기준으로 작성