과망간산칼륨소비량 검사주기 변경 건의

1. 건의내용

과망간산칼륨소비량 분석주기 변경 (일 1회->주 1회)

2. 분석주기 현황

▢ 정수센터 과망간산칼륨 소비량 분석 : 원,정수 일일분석

▢ 환경부 수질분석 주기는 매주 1회이상

구 분	분석주기	비고
서울시	매일 1회	수질과-615(2014.1.29.)호
환경부	매주 1회 이상	먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4조 1항 1호

3. 변경 사유

○ 과망간산칼륨 소비량은 산화성물질에 의해 소비되는 과망간산

칼륨량으로 유기물 농도를 나타내는 간접지표로 사용되나

현재 TOC 분석을 통해 유기물을 관리하고 있으므로 환경부

기준인 주간 분석항목으로 변경을 건의함.

- 고도정수처리 도입 후 원수 및 활성탄처리수의 TOC를 온라인

수질분석장비를 통해 24시간 자동감시하고 있음.