과 업 지 시 서

사 업 명	2019년 서울특별시 수돗물평가위원회 수질검사 용역

서울특별시 상수도사업본부

담당부서	담당자	전화번호	이메일
수질과	공업 7급 이근보	02-3146-1323	lgb323@seoul.go.kr

Ⅰ. 과업개요

1. 과 업 명 : 2019년 서울특별시 수돗물평가위원회 수질검사 용역

2. 과업목적

○ 서울특별시 수돗물평가위원회의 수돗물의 정기적인 검사 실시 및 공표를 위하여 민간 먹는물 수질검사기관과 수질검사 용역계약 체결

○ 민간 공인검사기관에서 실시한 객관적 수질검사 통하여 시민들의 수돗물 수질에 대한 안전성 확보 및 신뢰도 제고

3. 관련근거

○ 수도법 제30조 및 서울특별시 수돗물평가위원회 조례 제2조제1호

4. 과업수행기간: 2019. 1. (계약일) ~ 2019. 12.31

※ 다만, 협약만료일까지 차기 검사기관이 선정되지 않을 경우에는 차기 검사기관이 선정될 때까지 수질검사에 임하여야 하며 이때 소요되는 수수료 및 제반사항 등은 본 계약에 따른다.

Ⅱ. 과업내용

5. 수질검사(매월초)

○ 검 사 명 :「서울특별시 수돗물평가위원회 수질검사」

- 수돗물평가위원 및 상수도본부 직원 입회하에 시료 채수

○ 검사대상

- 매월 발주자가 지정하는 정수센터 및 수계에서 생산‧공급과정의 10개 지점 시료채수 및 수질검사(①원수, ②정수, 수도꼭지 수돗물(③직수, ④저수조 경유수), ⑤정수기 통과수 각 2개 지점씩)

○ 검사항목(월 1회) :【붙임 참고】

- 10개 지점 : 먹는물수질기준 60개 항목, 미네랄 4개 항목(칼슘, 마그네슘, 나트륨, 칼륨) 등 총 64항목

- 4개 지점(원수, 정수 각 2개 지점씩) : THM-FP

※ THM-FP(Total Trihalomethane Fomation Potential)

: 클로로포름, 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄, 브로모포름 값의 합

6. 수질검사 결과에 대한 보고(매월말)

○ 상수도사업본부에서 매월말 개최하는 수돗물평가위원회 정례회의에서 수질검사결과 분석․평가 시 용역수행자는 배석하여 검사결과를 설명하여야 하며, 질의사항 등에 대하여 의견을 제시

7. 수질검사 방법

○ 시료채취는 발주자 입회하에 직접 채수하여야 한다.

○ 매월초 하루동안(09시부터 채수완료시까지) 발주자가 지정하는 정수센터 및 수계에서 생산‧공급과정의 10개 지점을 순회하여 시료채취 및 수질검사를 실시한다.

○ 전처리가 필요한 항목(VOC, 소독부산물, 중금속, 페놀류 등)은 현장에서 전처리를 실시하여 시료채취에서 발생될 수 있는 시험결과의 오차를 최소화한다.

○ 시료운반은 4℃이하로 운반하여야 하며, 채취 후 당일 시험을 실시하여야 한다.

○ 시료 채취, 운반 및 수질검사는 먹는물수질공정시험방법에 따르며, 특히 시료를 채수할 때 공기노출을 최소화할 수 있도록 기구를 사용하여 채수병 밑에서부터 천천히 담아 채수하고 모든 시료는 냉장 보관하여 운반하여야 한다.

○ 원수의 수질검사는 수질오염공정시험방법에 따르며, 먹는물수질검사항목이 아닌 특별항목에 대한 검사방법은 미국환경보호청 등 공인시험방법으로 채택한 검사방법 중 발주자와 용역수행자가 협의하여 결정한 방법으로 시험한다.

○ 용역수행자의 귀책사유로 재검사가 필요한 경우 무상으로 검사를 실시하며, 기기 고장 등의 사유로 검사가 불가능한 경우에는 발주자의 승인을 받아 환경부 유역환경청으로부터 먹는물 검사기관으로 지정받은 검사기관에 동 항목에 대하여 의뢰 할 수 있다. 단 이 경우에도 용역수행자의 명의로 성적서를 제출하여야 하며 이에 대한 책임은 용역수행자가 진다.

○ 먹는물관리법 등 관련법규의 개정 등의 사유로 인하여 수질검사항목이 증가될 경우 용역수행자는 이에 따른 검사 장비를 법이 정한 기간 내에 확보하고 검사에 임하여야 한다.

Ⅲ. 과업수행

8. 착수신고서 및 수질검사계획서 등 관련서류 제출

○ 착수신고서

○ 수질검사계획서

○ 검사장비 보유현황

○ 수질검사 인력현황

○ 국립환경과학원 정도관리 결과(숙련도시험 평가결과)

○ 대외 공인기관 인증현황

○ 참여자의 보안각서

9. 성적서 제출

○ 분석완료 후 시험성적서는 정확하고 객관적으로 작성하며, 해당 결과에 대한 ‘수질검사결과 평가서’를 작성하여 제출한다.

○ 용역수행자는 시료 채수일로부터 15일 이내에 시험분석을 완료하여 그 결과를 제출하여야 한다. 다만 필요에 따라 발주자가 검사기간 단축을 요청 할 경우에는 이에 응하여야 한다.

○ 성적서를 제출함에 있어 용역수행자는 공문서와 함께 시험성적서, 세금계산서 및 매월 정수센터 수계 1개 대표시료에 대해 발주자가 지정하는 1개 항목의 불확도측정보고서를 포함하여 제출하여야 한다.

○ 비논리적이거나 일상적 범위를 벗어나는 수질 검사결과가 나타날 경우, 용역수행자는 인지하는 즉시 발주자에게 보고하고 재검사 등 발주자 지시에 따른다.

○ 성적서의 표기는 환경부의 정량한계 표시방법에 따른다. 단 용역수행자의 보유 장비의 정량한계가 환경부 정량한계보다 정밀한 경우에는 발주자의 승인을 받아 인용할 수 있다.

10. 수수료 지급

○ 검사 수수료는 계약자가 성적서를 제출한후 월별로 청구하며, 발주자는 청구일로부터 14일 이내에 지급한다.

○ 법령개정, 기상상황, 수량부족 등 특수한 사정으로 인하여 채수가 불가능 하거나 불필요하여 채수변경이 필요할 때는 이를 변경할 수 있다. 또한 계약금액 중 실제로 채수한 횟수만을 적용하여 대금을 지급하며 미 채수실적에 대해서는 정산 처리한다.

○ 법령개정 등으로 검사항목이 추가된 경우 국립환경과학원 시험의뢰 규칙 제7조[별표] ‘시험수수료 금액표’에 따라 비용을 추가 지급한다.

Ⅳ. 일반사항

11. 신의성실

○ 발주자에게 제출된 성적서는 발주자의 서면 승인 없이 용역수행자가 공개하거나 다른 목적으로 사용할 수 없다.

○ 용역수행자는 시료 채수, 검사과정에서 취득한 각종 정보나 검사결과를 발주자의 승인 없이 누설하거나 공개하여서는 아니된다.

○ 용역수행자는 발주자의 권위를 실추하는 행위를 하거나 협약내용을 위반하거나 불이행하여 발주자의 활동에 지장을 초래하는 행위를 하여서는 아니된다.

12. 계약의 해지

○ 발주자는 다음 각 호의 사유가 발생한 경우에는 이 계약을 해지 할 수 있다.

- 과업수행이 불가능하다고 인정될 때

- 발주자의 정당한 지시에 불능하여 과업을 진행할 때

- 제9호의 위반 행위를 한 경우

- 기타 계약조건을 위반한 경우

○ 협약을 해지할 경우 발주자는 계약자에게 해지사항을 서면으로 통보하여야 하며, 계약자는 통보 받은 날로부터 14일 이내에 소명자료를 제출하지 않으면 본 계약은 자동으로 해지 된다.

13. 기타사항

○ 계약자는 국립환경과학원의 정도검사를 한 경우에는 그 결과를 발주자에게 제출하여야한다.

○ 계약자는 발주자가 검사장비, 인력 등에 대하여 실사 등을 원할 경우 응하여야 한다.

○ 계약자는 과업수행 중 발생하는 모든 제반사고에 대하여 민·형사상의 일체 책임을 진다.

○ 계약자는 발주자의 보완요구가 있을 경우에는 즉시 시정조치 한다.

○ 내용이나 해석이 모호하여 발주자와 계약자의 합의가 이루어지지 않을 경우에는 발주자의 해석에 따른다.

○ 이 계약에서 규정하지 않은 사항은 발주자와 계약자는 상호 협의하여 정한다.

○ 본 용역을 수행함에 있어 취득한 정보나 검사결과 등 업무전반에 대한 비밀보장과 외부 자료 유출금지 등을 준수하여야 하며, 과업 수행계획서와 함께 보안각서를 제출하여야 한다.

14. 계약자 선정

○ 추진내용 : 제한경쟁

○ 입찰참가자격

- 먹는물관리법 제43조 및 동법 시행규칙 제35조 규정에 따른 먹는물수질검사기관<(국가종합전자조달시스템(나라장터)에 먹는물수질검사기관(일반)【업종코드 : 7405】>으로 지정된 업체

- 공고일 전일부터 개찰일까지 법인등기부상 본점의 소재지를 계속 서울특별시에 둔자

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제2조에 따른 소기업 또는 소상공인 확인서를 소지한 업체

(단, 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의3 제2호에 따라 비영리법인은 입찰참여 가능)

15. 보충정보 제공처

○ 주소 : 서울특별시 서대문구 서소문로 51 서울특별시상수도사업본부

○ 입찰집행 및 계약 안내 : 재무회계과 이정미(☎02-3146-1233)

○ 설계 및 용역관련 안내 : 수질과 이근보(☎02-3146-1323)

붙임 : 매월 수돗물평가위원회 수질검사항목 1부

[붙임]

매월 수돗물평가위원회 수질검사항목

○ 10개 지점 : 먹는물수질기준 60개 항목, 미네랄 4개 항목(칼슘, 마그네슘, 나트륨, 칼륨) 등 총 64항목

○ 4개 지점(원수, 정수 각 2개 지점씩) : THM-FP

※ THM-FP(Total Trihalomethane Fomation Potential)

: 클로로포름, 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄, 브로모포름 값의 합

▶ 10개지점 : 먹는물수질기준 60개항목, 미네랄 4개항목

연번	시험항목
1	일반세균(CFU/mL)
2	총대장균군(군수/100mL)
3	대장균(군수/100mL)
4	분원성대장균군(군수/100mL)
5	납(mg/L)
6	불소(mg/L)
7	비소(mg/L)
8	세레늄(mg/L)
9	수은(mg/L)
10	시안(mg/L)
11	크롬(mg/L)
12	암모니아성질소(mg/L)
13	질산성질소(mg/L)
14	붕소(mg/L)
15	카드뮴(mg/L)
16	페놀(mg/L)
17	다이아지논(mg/L)
18	파라티온(mg/L)
19	페니트로티온(mg/L)
20	카바릴(mg/L)
21	총트리할로메탄(mg/L)
22	1.1.1-트리클로로에탄(mg/L)
23	테트라클로로에틸렌(mg/L)
24	트리클로로에틸렌(mg/L)
25	디클로로메탄(mg/L)
26	벤젠(mg/L)
27	톨루엔(mg/L)
28	에틸벤젠(mg/L)
29	크실렌(mg/L)
30	1.1-디클로로에틸렌(mg/L)
31	사염화탄소(mg/L)
32	1,4-다이옥산
33	잔류염소(mg/L)
34	클로로포름(mg/L)
35	브로모디클로로메탄(mg/L)
36	디브로모클로로메탄(mg/L)
37	클로랄하이드레이트(mg/L)
38	디브로모아세토니트릴(mg/L)
39	디클로로아세토니트릴(mg/L)
40	트리클로로아세토니트릴(mg/L)
41	1.2-디브로모-3-클로로프로판(mg/L)
42	할로아세틱에시드(mg/L)
43	포름알데히드(mg/L)
44	브롬산염(mg/L)
45	경도(mg/L)
46	과망간산칼륨소비량(mg/L)
47	냄새
48	맛
49	동(mg/L)
50	색도(도)
51	세제(mg/L)
52	수소이온농도
53	아연(mg/L)
54	염소이온(mg/L)
55	증발잔류물(mg/L)
56	철(mg/L)
57	망간(mg/L)
58	탁도(NTU)
59	황산이온(mg/L)
60	알루미늄(mg/L)
1	칼륨(mg/L)
2	나트륨(mg/L)
3	칼슘(mg/L)
4	마그네슘(mg/L)
총64항목	먹는물 수질기준 60항목, 미네랄 4항목

▶ 4개 지점(원수, 정수 각 2개 지점씩) : THM-FP

연번	시험항목
1	잔류염소
2	잔류염소
3	클로로포름
4	브로모디클로로메탄
5	디브로모클로로메탄
6	브로모포름
총6항목	THM-FP 시험항목 6항목

※ THM-FP:클로로포름,브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄,

브로모포름 값의 합(시험과정에서 염소처리 2회)