청계천로 자전거우선도로

기본 및 실시설계 용역

2014. 11

목       차

제1장 과업의 개요

제2장 과업수행의 일반원칙

제3장 실시설계

제4장 보안대책

제5장 성과품 목록

제1장 과업의 개요

1. 과 업 명

○ 청계천로 자전거우선도로 기본설계 및 실시설계 용역

2. 위    치

○ 청계천로 (기점 : 청계광장 ~ 종점 : 청계7가교차로)

3. 목    적

본 과업은 정부의 저탄소 녹색성장 정책의 일환으로 추진하고 있는 자전거 이용 활성화에 부응하고, 지역상권 활성화 및 청계천과 연계된 여가 생활을 위한 자전거 도로 신설과 자전거 이용에 따른 이용자의 건강증진 효과가 기대됨

4. 과업범위

가. 자전거우선도로 설치 : 청계천로

(기점 : 청계광장 ~ 종점 : 청계7가교차로) (L)=3.4km  나. 과업기간 : 착수일로부터 45일간

다. 주요과업 내용

본 과업은 자전거이용 활성화가 될 수 있도록 다음사항을  검토하여 계획에 반영하여야 한다.

1) 자전거도로 이용 활성화에 대한 분석 및 검토

- 자전거도로 건설구간의 자전거이용 타당성 및 노선을 분석하여 본 구간의 실정에 맞게 구상안을 제시하고, 본래 목적인 자전거 이용을 유도하여, 차량이용의 감소와 교통정체 해소에 도움이 되도록 검토

- 자전거우선도로 운영에 필요한 세부 가이드라인 제시

2) 자전거 이용의 편리성과 안전성 확보 방안계획

- 자전거 이용에 불편이 없는 차량진입 방지시설

- 자전거도로 노면표시 및 표지판 설치 방안 제시

- 자전거 우선도로 안전성 향상방안, 운영(좌회전 처리 등) 방안

3) 자전거 도로 기본설계 및 실시설계

- 각 노선의 교통 및 도로환경 조사분석을 통하여 차량 및 보행자 수요 조사를 통한 자전거도로 설치, 노면배수처리 등을 고려한 노면구조와 도로횡단구성계획 검토

- 도심내 자전거 우선도로 사례분석 및 안전향상 방안 도출

4) 실시설계

- 자전거도로 본선 및 차로구성, 도로포장 등에 대한 설계도서의 작성

- 공사구간내 가로등, 가로수 및 휀스 등과 같은 도로 부대시설물 설치에 대한 설계도서 작성

- 각 공정별 시공계획 및 시방서 작성

- 자전거우선도로 관련 맞춤형 안전대책, 안전시설물 배치방안, 교통운영 방안 제시

제2장. 과업수행의 일반원칙

1. 일반사항

가. 과업수행기준

(1) 본 과업은 관련법규와 제반계약내용을 준수하여 충실히 이행하여야 한다.

(2) 제반규정과 과업지시서 상에 명기되지 않은 사항이나 문구ㆍ용어의 해석에 대한 의견을 달리하는 경우 일반적인 기술용역계약의 관례를 준용하거나 발주자의 해석과 지시에 따라야 한다.

(3) 계약자는 본 과업 지시서와 발주자가 제공하는 자료 등에 따라 하여야 하며 분야별 참여기술자는 참여기술자 투입계획에 의하여 제출한 기술자를  본 용역에 투입하여야한다.

단, 퇴직‧질병 등 특별한 사유가 있어 변경하고자 할 때에는 동등 기술자(자격, 경력, 학력)이상의 자로 사전에 승인을 득하여야 하고, 과업수행 도중에 부득이 변경하여야 할 경우 또한 같다.

나. 과업수행자

(1) 본 과업 참여 수행자는 관련분야에 학식과 경험이 풍부한 전문가로 과업 수행팀을 구성하여 합리적이고 효율적으로 과업이  추진될 수 있도록 하여야 한다.

(2) 과업수행자가 과업수행에 부적합하다고 인정되는 경우 감독은 교체를 명할 수 있으며 과업수행자는 즉시 이에 따라야 한다.

(3) 과업수행 착수계에 제출된 인원이 본 과업수행에 기술적‧수적으로 부족하다고 판단될 시에는 적정인원을 즉시 충원하여야 한다.

다. 계약자의 책임한계

(1) 계약자의 책임범위

․ 계약자는 발주청의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 계약자의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약자의 책임이 면제되지 아니한다.

․ 최종 납품 되는 성과품에 대한 책임은 본 용역의 계약자가 지며, 계약자는 용역준공 후에도 설계하자 및 오류 사항에 대한 발주처의 수정‧보완요구가 있을 때에는 계약자 부담으로 시정 조치하여야 한다.

(2) 문서의 기록비치

․ 계약자는 본 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주처의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성ㆍ비치하여야 하며,  발주처의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

(3) 법률준수의 의무

․ 계약자는 본 과업을 수행함에 있어 관계법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

2. 과업수행계획 및 공정보고

가. 과업수행계획서의 제출

(1) 계약자는 계약체결 후 7일 이내에 착수계를 제출하고 과업을 착수하여야 하며 착수보고, 중간보고, 최종보고를 통하여 보고 한다.

(2) 착수계 제출시 과업수행 계획서에는 다음 각호의 사항을 포함하여야 한다.(변경시에도 또한 같다)

․ 착수보고서 : 사업책임기술자 선임계(이력서, 기술자면허수첩 사본 첨부), 예정공정표, 내역서

․ 분야별 참여 기술자 투입계획 및 작업계획서

․ 보안각서

․ 기술자 자격수첩 및 건설기술인협회 경력증명서

나. 중간 공정보고

계약자는 과업수행기간 중 다음사항을 포함한 중간공정보고를 제출하여야 한다.

(1) 과업추진내용 및 공정현황

(2) 각종 도서수발현황(승인사항 포함)

(3) 과업수행 상 중요 문제점 및 대책

(4) 발주처 지시사항 및 처리결과

(5) 관련부서 및 유관기관 협의 추진사항

다. 주요업무의 사전승인

계약자는 다음 사항에 대하여는 사전에 발주청과 협의를 하여 과업을 수행하여야 한다.

(1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

(2) 기본계획을 포함한 주요 설계내용 및 방침의 설정 또는 변경

(3) 관련기관과의 협의사항

(4) 설계기준의 설정 및 변경

(5) 기타 용역감독자의 지시나 계약자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

라. 관련기관 협의서류작성 협조

계약자는 본과업과 관련하여 설계공정 진행에 따라 관련 유관기관 협의에 필요한 도서 등을 작성ㆍ제출하여야 하며 작성 자료에 대하여는 계약자가 책임을 진다

마. 본 과업 내용서에 명시되지 않은 사항이라도 발주자가 과업 수행상 필요하다고 인정하는 경우에 대하여 계약자는 성실히 수행하여야 한다.

바. 보안 사항

(1) 계약자는 용역 수행에 따른 보안상 하자가 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약자에게 있다.

(2) 발주처에서 제공하는 관련자료의 보안책임은 “계약자”에게 있다.

3. 업무협의

가. 계약자는 착수신고서 제출시 업무협의를 하여야 한다.

나. 과업수행계획서 제출시에 업무협의를 하며, 이후 다음과 같은 경우에는 반드시 사전 협의하여 조사내용, 성과품 작성 내용에 대하여 검토 받아야 한다.

(1) 조사 및 자료수집 완료시

(2) 공정보고, 발주처 지시사항 및 처리결과 제출시

(3) 성과품 작성, 실시설계 완료시

(4) 준공시

다. ‘가’항과 ‘나’항을 포함하여 과업수행 기간 중에 계약자는 용역업무 수행에 필요한 경우 수시로 업무협의를 하여야한다.

라. 실시설계시 유관기관(부서)와 협의하여 업무를 수행하여야  하며, 협의결과를 보고하여야 한다.

마. 공정지연시 만회대책 수립

공정 지연시 주간 과업수행 내용과 다음주 예정공정을 상세히 기술하고 예정공정 보다 현저한 지연이 발생하였을 경우 이에 대한 분석 및 만회대책을 수립하여 보고하여야 한다.

바. 사전협의 및 승인 관련사항은 문서화하여 상호 보관하여야 한다.

4. 사용하는 재료

공사에 사용하는 각종 재료와 제품은 한국산업규격(K․S), 표준시방 규정에 적합한 것으로 경제성, 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계하여야 하며 이를 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는 발주자의 승인을 받되, 설계서에 K․S 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용 하도록 공사시방서 및 설계도면에 명시하여야 한다.

5. 교통환경 분석

가. 자료수집 및 조사된 교통환경자료 분석을 통하여 부문별 문제점 및 개선사항 등을 계획 수립시 반영하여야 한다.

나. 조사 자료를 분석하여 현재 및 예상되는 문제점과 그 원인을 제시하여 실시 설계에 반영하여야 한다.

6. 관련규정 및 적용기준

※ 적용기준은 가장 최근에 개정된 법령, 시방서 등의 기준을 적용하여야 한다.

1) 관련 규정

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법

나. 건설기술관리법

다. 건설산업기본법

라. 엔지니어링기술진흥법

마. 시설물의 안전관리에 관한 특별법

바. 도로관련 법령

사. 도로의 유지ㆍ보수 등에 관한 규칙

아. 도로의 구조ㆍ시설기준에 관한 규칙

자. 자전거 이용 활성화에 관한 법률

차. 하수도법

카. 장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률

타. 전기통신분야 관계법(전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기용품안전관리법, 전기통신기본법, 정보통신공사업법, 소방법등)

파. 측량관련법 및 기타 관련법규 및 기준

2) 적용기준 및 시방서

가. 도로 안전시설 설치 및 관리지침(국토교통부)

나. 도로표지제작ㆍ설치 및 관리지침(국토교통부)

다. 보도설치 및 관리지침

라. 한국산업규격(K․S)

마. 교통안전시설실무편람

바. 콘크리트 표준시방서 및 콘크리드구조 설계기준(국토교통부)

사. 도로포장 설계, 시공지침(국토교통부)

아. 도로조명기준KSA3701(공업진흥청)

자. 지하매설물 안전관리 요령(국토교통부)

차. 기타 관련 표준시방서, 지침서, 기준 등을 적용하되 최신기준을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 한다.

제3장. 실시설계

1. 일반사항

가. 본 설계는 도로법 및 도로의 구조ㆍ시설기준에 관한 규칙, 도시계획시설의결정ㆍ구조 및 설치기준에관한규칙 기본설계 등에 관한 세부시행기준과 국토교통부 제정 각종 시방서 등 제반 규정에 맞도록 하여야 하며, 경제적이고 합리적이며 내구성이 크고 안정된 구조여야 한다.

나. 설계도서 작성은 국토교통부 제정 각종 시방서 및 대한건설협회에서 공표한 노임단가를 기준하며, 각종 자재단가는 정부구매물자 가격정보지에 의거한다

(단 가격정보지에 등재되지 않은 자재단가는 시중물가 조사기관이 조사한 단가를 적용한다)

다. 용역과업 수행자는 건설기술관리법 시행규칙 제14조의 5 및 엔지니어링 기술진흥법 제24조의 규정에 의거 당해 모든 설계도서에 전부의 책임을 맡는 기술자와 일부의 책임을 맡는 기술자는 그 책임법위 안에서 참여기술자(제도,심사,설계,승인등)당사자로 하여금 이를 확인후 반드시 서명 날인하여야 한다. 또한, 설계도서등의 일부를 변경한 경우에도 또한 같다.

라. 본 공사에 사용될 식재, 골재원 기타 완제품 선정은 감독원과 사전 협의하여 결정해야 한다.

마. 본 과업의 실시설계는 수치지형도를 참조하여 설계하되 감독원과 협의 시행한다.

바. 각 공종별 사용공법에 대하여는 감독원과 충분한 협의를 거쳐 결정  하여야 한다.

사. 본 설계와 관련하여 국가기관 및 지방자치단체, 기타 관련기관의 인․허가에 필요한 사항에 대하여는 감독원의 지시를 받아 관련서류를 작성 제출하여야 한다.

2. 설계조건 검토

가. 과업구간의 기본조사, 현황분석 등을 검토하여 설계 반영한다.

나. 설계기준을 설정하여 발주처의 검토를 받아 반영한다.

다. 설계도서 작성 제출

1) 설계도서 작성

가) 도면상의 기호로 설명이 곤란한 부분은 문자로 설명한다.

나) 설계도에 각종 재료표를 표시한다.

다) 설계도면의 작성은 원도를 작성하여 감독원의 사전검사를 받은 후 인쇄하여야 한다.

2) 사용자재 조서

․ 사용자재중 철근, 시멘트, 상,하수도용 자재 및 역청 유재 등 주요 자재는 KS표시품을 사용하여야 한다.

단, KS표시품이 없는 자재에 대하여는 감독원의 별도지시에 따라  선정한다.

3) 예산서 작성

가) 재료 및 단가산출

․ 재료 및 단가산출서는 각각 별책으로 작성하되 공종별, 재료별로  산출하고 공종별 단가는 일위대가표 및 산출서상에 명시하여야 한다.

나) 적용 품셈

․ 건설공사표준품셈에 의거 산정하되 감독원과 협의 후 결정한다.

․ 노임은 당해연도 정부노임단가를 기준으로 한다.

다) 원가계산

․ 재정경제부의 회계예규에 따른다.

4) 수급자는 본 용역기간 중 발주가 시급한 일부 구간의 조기발주를 위하여 발주자의 요청이 있을 경우 용역수행중이라도 우선 발주가 될 수 있도록 설계도서를 작성 제출하여야 한다.

제4장 보안대책

본 용역의 설계도서 및 제반 자료에 대하여는 다음과 같이 보안관리에 철저를 기하여야 한다.

1. 용역회사 대표자 및 용역 참여자는 용역 착수시 발주청이 제시하는 서식에 의해 보안각서를 제출하여야 한다.

2. 자료 보관함은 별도로 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정․부책임자를 지정  관리하여야 한다.

단, 비밀이 아닌 용역의 경우에는 비밀 보관함을 비치하지 않을 수 있다.

3. 비밀 또는 대외비로 분류된 성과품을 발간하고자 할 때는 정부비밀 취급인가 업체를 이용하여야 하며 본  과업지시서에 명시한 부수만 인쇄하여야 한다.

4. 용역 참여자가 교체될 시에는 당초 신고한 기술자격등급 이상의 자로 선정하여 발주처의 승인을 득한 후 인수 인계를 철저히 하여야 한다.

5. 기타 용역의 특수성 등으로 인하여 용역과업 수행상 별도의 보안관리를 요하는 사항이 시달될 경우에는  이를 준수 하여야 한다.

제5장. 성과품 목록

구 분	내 용	규 격	수 량	비 고
실 시 설 계	1. 설계도면 2. 공사시방서 3. 단가계산서 4. 설계(예산)내역서 5. 수량산출서 7. 종합보고서 8. 측량성과도 9. 실시계획고시 및 협의 서류(필요시) 10. 성과가 수록된 CD 11. 기타 발주자가 필요하다고 인정되는 자료	A3 A4 A4 A4 A4 A4 - - - -	5부 5부 5부 5부 5부 5부 1식 1식 1식 1식