과 업 지 시 서

건명 : 단독경보형감지기 구매 및 설치

서울소방재난본부

(예방과)

1. 과 업 명 : 단독경보형감지기  설치 (예정수량 29,000개 )

○ 과업개요

- 홀몸노인, 소년소녀가장, 장애인 등 저소득 취약계층의 화재예방을 위해 단독경보형감지기를 설치

- 18,000세대에 단독경보형감지기 29,000개를 설치하여야 함.

○ 납품기한 : 납품요구일로부터 45일 이내

2. 과업의 목적

○ 홀몸노인 등 화재 시 초기대응이 곤란한 저소득 취약계층의 주택에 단독경보형감지기 설치

3. 준수사항 및 절차

○ 권역별 소방서 순차적으로 설치 및 보급 한다(단, 소방서별 설치률에       따라 탄력적으로 진행 가능)

- 6월 : 종로,  중부,  용산,  은평,  마포,  서대문

- 7월 : 동대문,  광진,  성북, 도봉, 노원

- 8월 : 중랑, 강북, 영등포, 강서

- 9월 : 양천, 구로, 관악, 동작

- 10월 : 강남, 서초, 강동, 송파

※ 상기 추진 일정은 계약일정 또는 해당 소방서 사정에 따라 변동 가능

○ 단가계약 체결 후 소방재난본부 산하 소방서는 계약업체에게 설치예정       대상자 명단을 제공한다.

○ 계약업체는 설치자가 단독경보형감지기의 설치방법, 사용법 및 관리에 대해 충분히 숙지하게 하여 납품검사 시 정상 작동될 수 있도록 설치하며, 다음의 절차에 따라 설치하여야 한다.

가. 설치예정 대상자와 반드시 사전 연락하여 방문시간을 정하고 거주자 위치를 확인한다.

나. 설치예정 대상자 방문 시 단독경보형감지기 설치대상임을 대상자에게 고지한 후 설치를 하며, 설치와 관련한 인적․물적 피해가 발생할 경우 계약업체가 모든 책임을 부담한다.

다. “1세대 1개 감지기 설치”를 원칙으로 하며, 중증장애 또는 거동 불편자 등이 거주하는 세대의 구획된 거실의 경우 1개의 감지기를 추가할 수 있다.

라. 설치 후 제품에 대한 사용방법 및 사후 관리방법에 대해 교육한다.

- 제품설명서, 안내서 제공

마. 설치 및 교육을 실시한 후 감지기 설치완료 사진을 촬영한다.

○ 각 소방서(전체 23개 소방서)의 설치사업이 종료되면, “단독경보형감지기 설치완료 보고서”를 해당 소방서에 제출한다.

5. 세부 설치기준 및 내역

○ 감지기는 저소득 취약계층 세대 등에 설치하며 설치세대의 천정의 적정위치에 부착하여야 한다.

○ 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 수시로 소방재난본부 관계공무원과 협의하고 내용은 과업에 반영하여야 하며, 상호 이견이 있을 경우에는 소방재난본부의 의견에 따라야 한다.

붙임  단독경보형감지기 설치완료 보고서(양식) 1부.  끝.

단독경보형감지기 설치완료 보고서

1. 단독경보형감지기 설치 현황

가. 소 방 서 : ○○소방서

나. 설치세대 : ○○○세대

다. 설치수량 : ○○○개

2. 단독경보형감지기 설치 세부내역

연번	구분	성명	주소	연락처	설치수량
1
2
3
4
5

※ 작성요령

- 구분 : 홀몸노인, 장애인, 소년소녀가장, 한부모가정, 기초생활수급자 중 택일

- 주소 및 연락처 : 소방서의 설치 상태 검사 업무 수행을 위해 정확히 기록

- 설치 수량 : 해당 세대에 설치된 감지기의 숫자

- 세부내역은 엑셀프로그램을 이용하여 작성

3. 세대별 단독경보형감지기 설치 완료 사진첩

연번	성명	주소	연락처	설치수량	설치완료후 사진 1	설치완료후 사진 2

※ 제출요령

- 설치완료 후 사진은 설치수량 별로 촬영하여 감지기가 화면에 나오도록 촬영하되 감지기,성명,전화번호,주소,소방서, 설치자 등이 나오도록 촬영하여야 한다.

- 사진첩은 출력분과 파일(CD로 저장)을 제출