과업지시서

(공사명 : 본서 3층 여자화장실 설치공사)

2014. 8

강동소방서

공사 일반지침

1. 공사명 : 본서 3층 여자화장실 설치공사

2. 과업의 목적

○ 현재 용역 대기실 일부에 여자화장실을 조성하여 직원 및 시민들이 안전하고, 쾌적한 사용을 목적으로 한다.

3. 공사규모 및 범위

가. 총공사비 : 금 11,875,000원

나. 위  치 및 시설규모

- 위    치 : 본서 지상3층

- 시설규모 : 4.55㎡(3층)

다. 공사 기간 : 착공일로부터 15일

라. 공사 범위 (내용)

○ 바닥공사

- 기존 바닥 철거 (P-TILE 및 미장철거, 온돌판넬)

- 액체방수 및 우레탄방수+보호몰탈 시공

- 미장 몰탈 및 타일시공

○ 벽체공사

- 벽체 컷팅 및 강화도어 시공 - 장애자 이용(w 1,000mm)

- 기존 목재문 철거후 조적벽체 시공 / 복도쪽 마감은 기존과 동일하게

- 액체방수 및 우레탄방수+보호몰탈 시공

- 타일 시공

- 화장실 칸막이 시공 (남자화장실 칸막이 이상의 제품)

- 양변기 1개, 카운터 세면대 1개, 엑세서리 일절 (ks제품으로 설치)

- 소재용 바닥 드레인 시공, 핸드드라이기 1개소 설치

○ 천정공사

- 기존 텍스 천정 위 도장 마감

- 전등은 LED등으로 설치, 스위치는 문쪽에 설치

○ 설비공사

- 오수, 온수, 냉수 배관 설치 (2층 천정속으로 기존배관에 연결)

○ 기타

- 환풍기 설치 (전기 포함)

- 비데 설치 (전기 콘센트설치)

- 화장실 바닥에 장애자용표지 설치 (점자 블록)

- 장애자용 손잡이 설치