과 업 지 시 서

건 명 : 단독경보형감지기 구매 및 설치

서울소방재난본부

(예방과)

1. 과 업 명 : 단독경보형감지기  설치 (예정수량 19,000개 )

○ 과업개요

- 홀몸노인, 소년소녀가장, 장애인 등 저소득 취약계층의 화재예방을 위해 단독경보형감지기를 설치

- 11,000세대에 단독경보형감지기 19,000개를 설치하여야 함.

○ 납품기한 : 납품요구일로부터 30일 이내

2. 과업의 목적

○ 홀몸노인 등 화재 시 초기대응이 곤란한 저소득 취약계층의 주택에 단독경보형감지기 설치

3. 준수사항 및 절차

○ 권역별 소방서 순차적으로 설치 및 보급 한다(단, 소방서별 설치률에       따라 탄력적으로 진행 가능)

- 5 ~ 6월 : 종로,  중부,  용산,  은평,  마포,  서대문

- 7월 : 동대문,  광진,  성북, 도봉, 노원

- 8월 : 중랑, 강북, 영등포, 강서

- 9월 : 양천, 구로, 관악, 동작

- 10월 : 강남, 서초, 강동, 송파

※ 상기 추진 일정은 계약일정 또는 해당 소방서 사정에 따라 변동 가능

○ 단가계약 체결 후 소방재난본부 산하 소방서는 계약업체에게 설치예정       대상자 명단을 제공한다.

○ 계약업체는 설치자가 단독경보형감지기의 설치방법, 사용법 및 관리에 대해 충분히 숙지하게 하여 납품검사 시 정상 작동될 수 있도록 설치하며, 다음의 절차에 따라 설치하여야 한다.

가. 설치예정 대상자와 반드시 사전 연락하여 방문시간을 정하고 거주자 위치를 확인한다.

나. 설치예정 대상자 방문 시 단독경보형감지기 설치대상임을 대상자에게 고지한 후 설치를 하며, 설치와 관련한 인적․물적 피해가 발생할 경우 피해 발생에 대해 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등의 사유에 기한 경우에는 발주자 (소방재난본부 ∙ 소방서) 와 계약상대자가 협의하여 처리한다.

다. 「1세대 1개 감지기 설치」를 원칙으로 하며, 중증장애 또는 거동 불편자 등이 거주하는 세대의 구획된 거실의 경우 1개의 감지기를 추가할 수 있다.

라. 설치 후 제품에 대한 사용방법 및 사후 관리방법에 대해 교육한다.

- 제품설명서, 안내서 제공

마. 설치 및 교육을 실시한 후 감지기 설치완료 사진을 촬영한다.

○ 각 소방서(전체 23개 소방서)의 설치사업이 종료되면, “단독경보형감지기 설치완료 보고서”를 해당 소방서에 제출한다.

5. 세부 설치기준 및 내역

○ 저소득 취약계층 세대 등에 설치하며 설치세대의 천정의 적정위치에 부착하여야 한다.

○ 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 수시로 소방재난본부 관계공무원과 협의하고 내용은 과업에 반영하여야 하며, 상호 이견이 있을 경우에는 발주자 (소방재난본부 ∙ 소방서) 와 계약상대자가 협의하여 결정한다.

붙임  단독경보형감지기 설치완료 보고서(서식) 1부.  끝.

단독경보형감지기 설치완료 보고서

1. 단독경보형감지기 설치 현황

가. 소 방 서 : ○○소방서

나. 설치세대 : ○○○세대

다. 설치수량 : ○○○개

2. 단독경보형감지기 설치 세부내역

연번	구분	성명	주소	연락처	설치수량
1
2
3

※ 작성요령

- 구분 : 홀몸노인, 장애인, 소년소녀가장, 한부모가정, 기초생활수급자 중 택일

- 주소 및 연락처 : 소방서의 설치 상태 검사 업무 수행을 위해 정확히 기록

- 설치 수량 : 해당 세대에 설치된 감지기의 숫자

- 세부내역은 엑셀프로그램을 이용하여 작성

3. 세대별 단독경보형감지기 설치 완료 사진첩

연번	성명	주소	연락처	설치수량	설치완료후 사진 1	설치완료후 사진 2

※ 제출요령

- 설치완료 후 사진은 설치수량 별로 촬영하여 감지기가 화면에 나오도록 촬영하되       감지기, 성명, 전화번호, 주소, 소방서, 설치자 등이 나오도록 촬영하여야 한다.

- 사진첩은 출력분과 파일(CD로 저장)을 제출