고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)용역

과업지시서

2017.  07.

서울특별시

도시기반시설본부

목       차

Ⅰ.  설     계     설     명     서

Ⅱ.  세   부   과   업   지   시   서

Ⅲ.  과  업  수  행  상  유  의  사  항

Ⅳ.  실  시  설  계  성  과  품 목  록

Ⅰ. 설 계 설 명 서

과 업 명

• 과 업 명 : 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완) 용역

과업목적

• 본 과업은 고덕지구 개발에 따른 교통정체를 해소하기위하여 기존고덕교2차로를 3차로로 확장하여 원활한 교통흐름개선과 별도의 보도폭 확보를 위해 보도교를 신설함으로써 주민 민원해소와 교통정체를 해소하는데 그 목적이 있다.

과업기간

• 용역기간은 착수일로부터 120일간으로 한다.

단, 수급인은 다음의 경우 서면으로 계약기간의 변경청구 또는 우리시의 사정에  따라 과업이 중단되었을 경우에는 기간을 연장할 수 있다.

1) 관계기관의 협의 및 검토가 관계기간의 사유로 지연되었을 때

2) 민원발생에 의한 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

3) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

과업범위

• 기존 고덕교확장 및 고덕보도교신설(2개소)

Ⅱ. 세 부 과 업 지 시 서

1. 현지조사

가. 조사측량

조사측량 및 공공측량 별도로 시행하지 아니하며, 필요 한 자료는 발주처에서 제공하는 것으로 한다.

• 현지조사는 필요시 실시하되 지장물(상수관, 하수관, 통신선로 등의 지중매설물 포함)등의 주요 지장물은 관련기관과협의 하여야한다

나. 세부지침

1) 용지 및 지장물조사

• 용지도를 작성하기 위한 지적도 및 현황측량자료는 발추처에서 제공한다.

• 용지도의 축척은 1 : 1,000으로 하고 용지조서 및 지장물 조서를 작성, 지장물 대장에 사진 첨부하여 조서와 같이 제

출하여야 한다.

• 지하 매설물(상수도, 통신케이블, 기타)등에 대한 현황을 상세히 명시해야 하며 이를 평면도에 위치를 정확하게 표시하여야 한다.

다. 지반조사

1) 토질조사

• 구조물기초계획을 위한 지반조사 자료는 발주처제공 및 기존자료를 활용하는 것으로 한다.

2. 실시설계

가. 도로구조의 설계

1) 도로구조의 제반 설계기준은 도로의 구조시설 기준에 관한 규정에 따른다.

2) 도로상에서 차륜이나 보행자의 교통안전을 확보하기 위하여 도로폭 범위내에는 지장물이 없도록 계획토록 한다.

3) 도로설계는 도로의 구조시설 기준에 관한 규정에 의거하여 설계하되, 기존도로를 최대한 고려 한다

나. 구조물 설계

1) 구조물은 최적의 위치를 고려하고 각 구조물의 안전성과 미관 및 경제성을 고려하며 앞으로의 유지관리 등을

검토 결정하여야 한다.

2) 구조물은 형상계획, 홍수위 등을 하천정비기본계획에 의해 결정하여야 한다.

3) 배수조건 및 토압, 주변 지반의 지지력, 경제성 등을 검토하여 제반조건과 안전성을 충족할 수 있게 설계되어야 한다.

다. 포 장 설 계

1) 도로포장 구조설계에 있어서는 노상, 교통량, 사용재료, 환경경제성, 시공성 등의 기본조건을 검토하여야 한다.

2) 도로포장은 경제성 및 주위여건 교통 하중을 감안하여 설계한다.

라. 기타 적용기준

• 장애자를 위한 시설이 필요할 때는 이에 대한 특기사항을 기재한다.

•  모든 시설물은 기존 및 타 시설물에 영향을 미치지 않도록 계획한다.

•  시설물의 구조 및 자재는 내구성이 크고 외력에 안정된 구조물이 되도록 한다.

•  주변시설 및 인근 주민에 미치는 소음, 진동과 교통의 혼잡을 최소화할 수 있는 공법을 결정한다.

•  교량공사 중 토사유출 등으로 주변이 오염되지 않도록 하여야 한다.

•  계획 시설물 설치에 따라 주변에 미치는 영향과 민원을 최소화 할 수 있는 방안을 검토하도록 한다.

3. 설계도 작성

가. 설계서는 설계설명서, 사업비 재원내역, 시방서, 세부설계내역서의 순으로 작성 하여야 한다.

나. 설계설명서는 사업명, 위치, 사업목적, 사업개요, 공사기간, 설계변경조건과 주요 자재의 내용으로 작성하여야 한다.

다. 각공종별 단가는 일위대가표 및 단가산출서상에 명시하여야 한다.

라. 각 공종별 수량은 각종 재료표 및 산출서상에 명시되어야 한다.

마. 원가계산은 현행 재무회계예규 원가계산에 따른 예정가격 작성준칙에 의거 작성한다.

바. 각 공종별 소요인원 및 예정공정표를 작성 제출하여야 한다.

사. 기타 사항은 우리시과 협의하여 처리 한다.

아. 본 지시서에 명시되지 않은 사항은 설계기준, 품셈, 서울시기준과 지금까지 시행한 관례에 의한다.

Ⅲ. 과업수행상 유의사항

1. 설계기준 및 참고자료

가. 서울시 및 국토교통부에서 제정한 각종 시방서 및 시설기준, 표준도 및 표준품셈을 적용하여야 한다.

나. 정부 또는 정부투자기관, 공공단체에서 발간한 자료를 이용하여야 하며, 기타 국내 외의 자료나 문헌을 참고 또는 인용하고자

할 때에는 그 출처와 근거를 명시하여야 한다.

2. 보안대책

가. 계약체결 후 10일 이내에 계약자는 사업책임 기술자 및 분야별 책임기술자에 대한 보안각서를 제출한다.

나. 과업수행 과정에서 수집된 모든 자료는 보안시설을 갖춘 보관함에 보관하며 이 자료를 과업이외의 분야에 사용하거나 서울시의 사전 승인 없이 타인에게 제공해서는 안된다.

다. 보안사항은 서울시와 협의하여 보안상 결함이 없게 하며, 이의 불이행으로 인한 책임은 도급자가 진다.

라. 본 과업수행 종사자의 변동이 있을 시는 인수인계를 철저히 하여, 자료의 외부 유출을 방지하고 이의 불이행으로 인한 책

임은 도급자가 진다.

3. 감독 및 보고

가. 본 과업은 서울시가 지명하는 감독관의 지시 감독하에 수행한다.

나. 용역수행업체로 선정된 계약 상대자는 감독관의 지시에 따라 업무보고, 지시사항의 전달 등을 착오없이 수행하여야 한다.

다. 계약체결 후 10일 이내에 과업수행을 위한 세부계획서 및 예정공정표, 각 분야별 참여기술자 등 필요한 제반사항서류를 제출한다.

라. 본 과업기간 중 발주처의 지시가 있을 때에는 그 지시에 의거 전반적인 과업내용을 중간보고 또는 최종보고를 하며 이때에 충

분한 자료를 제시한다.

4. 기타사항

가. 과업지시서에 명시되지 않은 경미한 사항 및 부대업무가 누락되거나 과업수행상 꼭 필요한 경우에는 서울시와 협의 후 감독

관의 지시에 응한다.

나. 본 과업을 수행함에 있어 과업수행자는 항상 국가이익을 보호하는 입장에서 과업을 수행하며 경제적 기술적 검토를 통하여 경

비를 절감하는데 필요한 모든 정당한 조치를 취한다.

다. 본 과업의 수행에 있어 관계기관의 승인 및 인․허가 사항에 대해서는 과업 준공 후라도 도급자는 부대 서류를 작성 제출한다.

라. 본 과업의 수행에 있어서 과업지시 문맥 해석 등에 대하여 계약 쌍방간에 의견이 상이할 때는 상호 협의하여 정한다.

마. 과업수행 중 자문회의 또는 업무추진 결과에 따라 구조물의 형식변경 등으로 당초 과업량의 변경이 있을 경우, 실 수량

에 맞추어 설계변경 할 수 있으며, 업무량에 따라 설계비를 정산하는 것으로 한다.

바. 서울시는 도급자의 요청에 따라 본 과업과 관련된 기본 자료를 제공하며, 기타 행정기관 및 관련기관에 대한 협조가 필요

할 때에는 이에 대한 조치를 취한다.

사. 시공시 설계변경을 원활히 수행하기 위하여 모든 도면은 Auto-CAD(발주자 요구버전)로 작성한 전산파일을, 설계서는 편집 및

워드기능으로 작성된 파일을 CD로 제작하여 성과품과 함께 제출한다.

Ⅳ. 실시설계 성과품 목록

품 명	부 수	비 고
1)실시설계 보고서	5부
2)구조 및 수리계산서	5부
3)설계서
- 설계예산서(시방서포함)	5부
- 일위대가 및 단가산출서	5부
- 수량산출서	5부
- 축소도면(A3)	5부
4)기타 발주처에서 요구자료	1식