대기측정소 화재 및 안전(보안)경비시스템 유지관리 과업지시서(2020년)

2019. 11

서울특별시보건환경연구원

제 1 장 일반사항

1. 용역개요

1-1 용역의 명칭

본 용역의 명칭은 “대기측정소 화재 및 안전(보안)경비시스템 유지관리용역”이라 한다.

1-2 용역의 목적

본 유지관리용역은 서울시보건환경연구원에서 설치운영하고 있는 도시대기(배경·경계) 및 도로변 대기측정소의 시설물 및 환경오염측정기에 대하여 화재 및 안전(보안)경비시스템을 유지관리 하여 각종 재난으로부터 보호함을 목적으로 하며, 가장 합리적이고 이상적으로 수행하기 위한 무인경비시스템을 기반으로 하여 화재 및 안전(보안)경비시스템 유지관리용역 업무수행을 목적으로 한다.

1-3 용역의 범위

가. 용역대상물건 소재지 : 서울시 중구 덕수궁길 15(서울시청 서소문별관 3층 중      구 도시대기측정소) 등 47개소

나. 용역범위 : 제2장 과업지시사항 중 2.과업의 주요범위 참조

1.4 기대효과

가. 도시대기(배경·경계) 및 도로변 대기측정소의 안전한 보안관리

나. 출입관리를 통한 비인가자 출입 제한

다. 화재 이보·연동 서비스를 통한 화재 발생 시 초동 대응

1.5. 용역기간

본 용역의 용역수행기간은 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. 까지, 다만 용역수행기간의 종기는 도시대기(배경·경계) 및 도로변 대기측정소 임대, 처분 등 서울시보건환경연구원의 사정에 의해 조기 종료 또는 연장될 수 있다.

제2장 과업 지시사항

1. 기본방향

1) 완벽한 방호체계를 구축하고 향후 확장성을 가질 수 있는 무인경비시스템을 기본 사양

으로 한다.

2) 통신방식은 3G무선망을 기반으로, 측정망의 특징을 반영하여 용역을 실시한다.

2. 과업의 주요 범위

1) 서울시 보건환경연구원에서 운영하는 도시대기(배경·경계) 및 도로변 대기측정소   소재지에 기재된 대상물건의 화재 및 안전(보안)경비시스템 유지관리용역을 수      행한다.

구 분	측정소명	소 재 지	용역내역
일반대기 배 경 경 계 대기측정소 (31개소)	북한산	강북구 삼양로181길387(전경부대 약 30미터 위)	무인경비, 출입관리, 화재감시, 영상기기
	세곡동	강남구 헌릉로 623(대왕파출소 대각선맞은편 시유지)
	구로구	구로구 가마산로 27길 45(구로고등학교)	무인경비, 출입관리, 화재감시
	송파구	송파구 백제고분로 236(삼전동주민센터)
	올림픽공원	송파구 올림픽로 424 (서울역사편찬원)
	서초구	서초구 신반포로15길 16 (반포2동 주민센터)
	용산구	용산구 한남대로 136 (서울특별시중부기술교육원)
	도봉구	도봉구 시루봉로2길 34 (쌍문동 청소년문화의집)
	종로구	종로구 종로35가길 19 (종로5.6가동 주민센터)
	중랑구	중랑구 용마산로 369 (건강가정지원센터)
	금천구	금천구 금하로21길 20 (시흥5동 주민센터)
	성동구	성동구 고산자로 270(성수1가제1동 주민센터)
	서울숲	성동구 뚝섬로 273 (서울숲 자전거대여소 옆)
	강남구	강남구 학동로 426(강남구청 별관1동)
	광진구	광진구 광나루로 571 (구의아리수정수센터 내)
	동대문구	동대문구 천호대로13길 43 (용두초등학교)
	성북구	성북구 삼양로2길 70 (길음2동 주민센터)
	강북구	강북구 삼양로 139길 49(우이동 주민센터)
	노원구	노원구 상계로 23길 17 (원터행복발전소)
	서대문자연사박물관	서대문구 연희로32길 51(서대문자연사박물관)
	서대문구	서대문구 세검정로4길 32(홍제동)(홍제3동주민센터)
	마포아트센터	마포구 대흥로 20길 28 (마포아트센터)
	마포구	마포구 포은로6길10(망원동)
	양천구	양천구 중앙로52길 56 (신정4동 문화센터)
	강서구	강서로45다길 71(화곡3동 푸른들청소년도서관)
	영등포구	영등포구 양산로23길 11 (당산1동 주민센터)
	동작구	동작구 사당로16아길 6 (사당4동 주민센터)
	관악구	관악구 신림동길 14 (신림동 주민센터)
	강동구	강동구 구천면로 42길 59 (천호1동 주민센터)
	남산	용산구 남산공원길 103(YTN서울타워 별관 2층)
	중구	중구 덕수궁길 15 (시청서소문 별관)
		- 이하 빈칸 -

2) 화재 및 안전(보안)경비시스템 유지관리용역 대상물건 소재지 및 용역내역 목록

구 분	측정소명	소 재 지	용역내역
도로변대기측정소(16개)	신촌로	마포구 노고산동 57-62 (신촌역 7번 출구)	무인경비, 출입관리, 화재감시
	청계천로	중구 청계천로 184 (청계천4가사거리 남강빌딩 앞)
	영등포로	영등포구 영중로 37 (영등포시장사거리)
	도산대로	강남구 도산대로 104 (신사역 2번 출구 앞)
	홍릉로	동대문구 홍릉로 1 (청량리전철역 사거리 SC제일은행 앞)
	한강대로	용산구 한강대로 405(서울역 앞)
	종 로	종로구 종로 169 (종묘주차장 앞)
	천호대로	강동구 천호대로 1151(길동사거리 강동성모요양병원 앞)
	화랑로	노원구 화랑로 429 (태릉입구역 8번 출구)
	공항대로	강서구 마곡동 727-1091 (마곡역 중앙차로정류장 옆)
	강변북로	성동구 강변북로 257 (한강사업본부 옆)
	정 릉 로	성북구 정릉로 180 (내부순환로 내선 길음램프 출구)
	강 남 대 로	서초구 강남대로 201(서초구민회관 앞 중앙차로)
	동 작 대 로	동작구 동작대로 144 (이수역 북단 버스중앙차로)
	홍지문	종로구 평창문화로102-45(내부순환로)
	시흥대로	금천구 독산동 996-9(시흥대로)

3. 과업의 상세 범위

3.1 무인경비 시스템

3.1.1 기본요구 사항

(1) 기본 내용

1) 도시대기(배경·경계) 및 도로변 대기측정망 건물 중 유지관리용역 대상물건 목   록에 기재된 대기측정소의 화재 및 안전(보안)경비시스템 유지관리용역을 무인   경비시스템으로 운영한다.

2) 각 건물, 각 중요시설에 설치되는 컨트롤러 및 감지기의 모든 상황을 경비회사의   종합관제센터에서 알 수 있어야 한다.

(2) 시스템 기준

1) 건물 내 방범/출입통제 운영은 365일 24시간 근무환경을 기준으로 한다.

2) 근무시간대의 모든 출입통제 장치는 이용자에게 불편을 주지 않아야 한다.

3) 모든 출입통제 장치는 보안 카드에 의해 제어가 되어야 한다.

(3) 방범, 출입통제

1) 한 장의 카드로 출입/보안 기능이 모두 사용 가능하여야 한다.

2) 출입문은 항상 잠김 상태로 설정되며, 카드를 작동 시 열림 상태가 된다.

3) 출입통제는 화재 발생 시 열림을 기본으로 한다.

(4) 침입감시

1) 중요구역 및 취약지구에 설치된 감지기에 의한 감시가 이루어져야 한다.

2) 외부 출입문 및 내부공간을 감시할 수 있어야 한다.

(5) 화재이상통보

1) 화재 발생 감시를 위한 이상시 해당 담당자에게 유선 통보가 가능하여야 한다.

2) 화재감지기와 이보기를 통해 화재이상통보 서비스를 제공한다.

(6) 영상기기

1) 200만 화소의 CCTV와 녹화장치를 연결하여 24시간 움직임을 녹화 감시 한다

(7) 사후관리

1) 도시배경(배경·경계) 및 도로변 대기측정소 건물에 부착된 경비용 기기의 수리, 이전, 교체 등은 경비회사만이 할 수 있고, 경비회사는 설치일로 부터 계약기간 동안 무상으로 수리 한다. 그러나 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 유상으로 한다.

① 천재지변, 기타 불가항력에 의한 하자로 생긴 경우

② 기기 이용자의 충격, 이전, 불량접속 등으로 인하여 훼손된 경우

③ 기기 이용자의 분해, 개조, 수선 등이 고장의 직접원인이 되었을 경우

④ 기타 발주기관이나, 기기 이용자의 사유로 인한 경우

2) 계약기간동안 기기에 대한 A/S는 무상서비스 기준에 따른다.

3.1.2. 무인경비시스템 구성요소

(1) 개요

운영 Software와 다양한 Interface 및 Option들로 구성되며, 현장에 필요한 Software를 단계적으로 투자 운영이 가능한 Modular 구조를 갖는다.

(2) 운영 Software

1) 경보 및 Event 관리 기능

2) 여러 가지 표준 보고서 기능

3) 사용자 보안 기능

3.1.3. 구성기기

(1) 방범/출입통제 컨트롤러

다양한 통신 방식을 통하여 방범 컨트롤러와 통신하며 방범 컨트롤러의 경비정보를 3G무선망을 통하여 경비회사의 관제센터에 전송하고 경비회사의 관제센터의 원격제어 신호를 수신하여 방범 컨트롤러에 전달하는 양방향 신호전송기이다.     전용회선 단선 시에는 일반 공중회선으로 우회통신 할 수 있으며 프린터 등의 옵션기기 적용이 가능하고 통신모듈을 통하여 운영Software와 통신 한다.

① 출입구 개폐 명령 출력 및 Main System과 정보 교환

② 카드리더, Lock 등의 하위 기기 접속 및 제어

③ 독립 운전/ON-LINE운전 기능 수행

④ 자체 Data 저장 기능

(2) 카드리더(temic)

비접촉식 카드리더는 출입관리 및 방범기기 작동을 행하는 기기로서 카드를 본 카드리더에 근접시키는 조작으로 카드상의 데이터를  읽어 상위기기인 컨트롤러, 출입통제컨트롤러에 송신하고 전송받는 결과에 따라 방범기기작동/해제/순찰 등 음성안내 및 경비 상태를 확인 가능하여야 한다.

① 카드리더 작동시 음성안내 기능

② 허가된 카드일 경우 LED 점등으로 표시

③ 출입자 카드의 정보 전송 및 출입/통제 여부 판단

④ 비인가자의 경우 경고 음성출력(분실카드 사용포함)

(3) 보조전원장치

본 기기는 보조전원장치로서 통합방범시스템의 부속기기에 동작전원을 공급하는 장치이다. 정전 시에도 전원의 중단 없이 기기에 전원을 연속 공급할 수 있도록  배터리가 내장되어 있어야 하며, 자체적으로 배터리 시험기능과 그 외 표시LED로서 정상동작 및 배터리 이상 유무를 판별할 수 있어야 한다.

(4) 보안카드

비접촉식 RF카드로서 방범제어, 출입제어 등의 기능 수행이 가능하여야 한다.

① SPEC : 고주파형태의 비접촉식 RF카드 (temic)

② DATA 수명 : 반영구적(물리적작용 제외)

(5) 게이트웨이

GATEWAY는 시스템의 구성기기로 방범/출입 신호를 방범탁의 Ethernet 신호와 상호 연결하는 인터페이스 역할을 하며, 이는 TCP/IP 모듈로 본체 일체형이어야 한다.

(6) 비상램프(경광등)

경광등은 각종 경보 SYSTEM 운용 중, 이상발생시 자동으로 점멸하여 긴급대처 요원이 현장을 용이하게 찾은 후 확인, 대처 할 수 있도록 유도 등의 목적으로 한다.

(7) 자석감지기

출입문 또는 개폐창문에 설치되어 이상 발생시 방범컨트롤러에 신호를 송신하는 기기를 말한다.

(8) 열선감지기

경비구역의 실내 공간에 설치되어 이상 발생시 컨트롤러에 신호를 송신하는  기기를 말하며, passive형의 원적외선 센서로서 면타입과 입체형 타입을 적절히 배치하여 창문의 열림이나 이상발생을 사전에 감지하여 컨트롤러로 전송한다.

(9) 전기정(D/B, E/M)

전기적으로 출입문을 잠금 및 해정하는 Electric Lock으로써 전기의 입출력으로 구동하는 전자 잠금장치를 말한다.

(13) 퇴실버튼

락 개폐기는 락 컨트롤러에 신호를 전송하여 출입문이 제어되도록 하는 기기이다.

(14) 화재감지기

온도 변화 혹은 연기를 감지하여 화재 유/무를 판단하여 메인컨트롤러 및 이보    기에 신호를 송신하는 기기를 말한다.

(15) 녹화장비 (NVR)

Full-HD 급 200만 화소 카메라의 영상을 전송받아 저장하고 이를 검색 가능하    여야 한다. 또한 인터넷 통신을 통해 원격으로 영상을 감시 및 조회 할 수 있    어야 한다.

(16) Full-HD급 200만 화소 CCTV

기존의 아날로그 CCTV와는 달리 디지털 방식으로 영상을 촬영하고 전송하는    방식의 CCTV를 말한다.

3.2 무인경비 시스템 운영

3.2.1. 무인경비시스템 운영 장소

각 도시대기(배경·경계) 및 도로변 대기측정망 소재지는 “제2장 과업지시사항”         중 “2. 과업의 주요범위‘ 참조

(1) 도시대기 및 배경·경계 대기측정망 47개소

운영 장소 변경사유 발생 시 상호 협의 후 변경 가능

3.2.2. 무인경비 시스템 운영체제 및 운영방법

(1) 무인경비시스템 경비 운영

1) 도시대기(배경·경계) 및 도로변 대기측정망에 무인경비시스템용 기기를 사용자    가 자유로이 방범 및 출입통제를 할 수 있도록 한다.

2) 경비시각은 방범기기의 작동 시부터 해제까지로 한다.

3) 모든 건물 주 출입문에 일정시간 자동 또는 수동으로 잠금 또는 풀림장치가    가능하도록 하여야 한다.

4) 무인경비시스템은 각 건물의 화재수신반, 혹은 화재감지기 및 이보기와 연동    되어 24시간 상시 화재감시가 될 수 있도록 하여야 하며, 경비회사 상황실에서     화재신호 수신시 출동요원은 즉시 출동하여 현장을 확인하고, 서울시 담당자에게    유선통보 하여 초기에 화재를 진압할 수 있도록 한다.  화재 시에는 자동으로 주    출입문이 개방되도록 하여야 한다.

5) 개별 도시대기(배경·경계) 및 도로변 대기측정망에 대한 이상(사고)신호 발생    시 경비회사 종합관제센터에서 신호 접수 및 경비회사 출동차량에 의한 상황    대응을 한다.

6) 기기장애 또는 기기 불량시 에는 경비회사 출동요원 혹은 경비회사 기술자를     통해 즉시 수리하여 정상적인 작동이 되도록 조치하여야 한다.

7) 경비회사는 기기불량 발생시 24시간 내 조치를 하여 정상적인 가동을 할 수     있도록 한다.

(2) 투입 인력

1) 관제 요원: 3인 (측정망 경비구역: 47개, 관제평균 데이터 2000개/1일)

2) 출동 요원: 129인 (측정망 1개당 3인 투입, 출동요원 평균관리 물건 450개)

3.5. 유지보수용역 및 업무의 범위

3.5.1. 유지보수

(1) 경비회사는 서비스제공에 필요한 기기를 보건환경연구원에 대여하고, 경비구역내에 설치 한다.

(2) 경비회사는 기기를 점검, 보수, 정비하여 정상적인 서비스제공에 지장이 없도록 하여야 한다. 점검은 정기점검과 긴급점검으로 구성되며, 점검 결과는 준공계 서류에 첨부하여 보건환경연구원에 매월 초 제출한다.

① 정기점검: 월 1회 이상 방문 점검 한다.

② 긴급점검: 관제센터에 모니터링 중 기기이상 파악, 보건환경연구원 요청에 의                     한 긴급방문 및 긴급점검 등

(3) 경비회사는 기기의 점검, 보수, 정비 등을 해야 하는 경우 경비회사의 출동요원 또는 경비회사가 지정한 사람의 대기측정소에 출입을 사전에 요청해야하며 보건환경연구원은 이를 허용 한다. 이 경우 출입자는 경비회사가 발급한 신분증 또는 위임장을 휴대하여 고객에게 제시해야 한다.

(4) 보건환경연구원의 책임 없는 사유로 기기의 멸실, 훼손, 분실, 기능상의 고장 등이 있는 경우, 경비회사는 이를 무상으로 수리 및 부품을 교환하여야 한다.

(5) 하자보수 보증기간은 ‘시스템 경비사용 기간 중’으로 한다.

4. 사고와 책임

계약 체결일로부터 만료 시 까지 계약상대자의 잘못으로 대상물에 손해가 발생하   면 그 손해를 배상하여야 하며, 계약의 체결 및 실행과정에서 알게된 상대방의 기밀   사항을 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.

5. 금지사항

계약상대자는 업무진행에 대한 지시에 따라야 하며, 다음사항을 행하여서는 안된다

- 연구원 업무에 지장을 초래하는 행위

- 사전 허가 없이 타 설비, 시설물에 출입하는 행위

- 지시 없이 다른 설비에 대한 조작 등 기기의 취급 행위

- 측정소 및 연구원내에서 습득한 문서 또는 물품에 대하여 신고하지 아니한 행위

- 업무수행으로 습득한 각종 정보를 활용 및 대외적으로 유출하는 행위

6. 변상책임

다음 각 호에 해당하는 사항에 대해서는 계약상대자가 변상 책임을 진다.

- 고의 또는 중대한 과실, 불성실한 감시업무로 인하여 시설물에 손해를 끼쳤을 떼

- 계약상대자의 귀책사유로 직원에게 피해 또는 손해를 끼쳤을 때

- 보안경비시서물 유지관리 소홀 및 동작불량으로 인한 망실, 훼손 등으로 연구원        에 손해를 입혔을 때

특기사항

1. 측정소보안경비 유지관리 중지요구 시 대금청구 등

- 용역기간 중 발주자의 사정에 의하여 측정소의 화재 및 안전(보안)경비시스템 유        지관리용역이 불필요한 기간에 대하여 당 연구원으로부터 용역의 중지요구가 있        을 경우에는 계약상대자는 중지하여야 하며, 이 경우 계약상대자는 용역비 청구        및 배상책임은 협의하여 결정한다.

- 측정소 하우징 교체 등 기존보안시스템을 일시 탈부착 시 설치비는 무상으로 한다.

2. 용역대가 청구 및 지급 등

- 용역대가는 매월 말일마다 계약상대자의 기성금 용역 준공계 제출에 의거 대가를       지급하되 용역을 수행하지 않은 기간은 정산한다.

- 매월 기성금 용역준공계와 같이 시설내역, 출동내역, 출입내역, 정기 및 긴급점검 내       역을 담당부서에 제출한다.

계약특수조건

서울특별시 보건환경연구원장을 “발주부서”로 하고, ㈜에스원 대표이사 육현표를 “계약상대자”로 하여 「대기측정소 화재 및 안전(보안)경비시스템 유지관리용역」계약을 체결하여 “발주부서”가 설치 운영 관리 중에 있는 도시대기(배경·경계) 및 도로변 대기측정소의 화재 및 안전(보안)경비시스템 유지관리용역 업무에 대하여 다음과 같은 계약특수조건을 체결한다.

제 1조 “계약상대자”는 “발주부서”가 정한 과업지시서에 의하여 신의와 성실의 원칙         에 따라 화재 및 안전(보안)경비시스템 유지관리용역 업무를 실시하여야 하며,          발주부서가 계약기간 중 『대기측정소 화재 및 안전(보안)경비시스템』향            상을 위하여 시스템 개선 요구 시 적극 협의하고 이에 따르는 조치를 행하여야         한다.

제 2조 화재 및 안전(보안)경비시스템 유지관리 업무에 소요되는 비용(이하 용역비이라         한다)은 당 해년도 총 계약금액을 용역월로 균등 분배하여 매월 지급 한다.

제 3조 “발주부서”는 “계약상대자”로부터 당해기간 중 화재 및 안전(보안)경비시스템          유지관리용역 업무보고서 및 용역비 청구서가 제출되면 검사하여 적법하다고          인정될 경우 접수일로 부터 14일 이내에 “계약상대자”에게 지불한다.

제 4조 “발주부서”가 필요하다고 생각할 때 에는 “계약상대자”의 화재 및 안전(보안)경         비시스템 유지관리용역 업무에 대하여 조사하고 보고를 요청하며 개선 명령을         할 수 있다.

① “계약상대자”는 개선명령을 받았을 경우 ”발주부서“의 지시에 따라야하며              최단 시일 내에 개선하여야한다.

제 5조 “발주부서”는 “계약상대자”가 다음 사항에 해당 됐을 시 본 계약을 해제할 수         있다. 이 경우 “계약상대자”에게 어떠한 손해가 있더라도 “발주부서”는 배상할         책임을 지지 않는다.

① 본 화재 및 안전(보안)경비시스템 유지관리용역계약 내용을 위반하였을 경우

② 본 화재 및 안전(보안)경비시스템 유지관리용역에 관련하여 부당 행위를 하            였을 경우

③ 통신 마비 등의 불가항력적인 경우

④ 감시구역 및 감시업무에 중대한 영향을 주는 주위 여건의 변경이 발생할 경우

(단, 설치기기의 교체·이전·감시업무계획의 변경 등은 “발주부서”와 “계약상            대자”의 상호협의에 의하여 실시한다)

제 6조 “계약상대자”는 천재지변 및 합당한 이유에 의하여 화재 및 안전(보안)경              비시스템 유지관리용역 업무를 수행할 수 없을 경우, 화재 및 안전(보안)경            비시스템 유지관리용역 업무중지(폐지) 신청서를 “발주부서”에게 제출하고 “발          주부서”의 승인을 얻어 본 계약을 해제 또는 일부를 변경할 수 있다.

제 7조 “계약상대자”는 기기의 점검 시 “발주부서”가 지정한 감독관(연구원 직원)의 승         인을 얻어 수행하여야 한다.

제 8조 “계약상대자”는 화재 및 안전(보안)경비시스템 유지관리용역 업무 수행 중 다음         사항에 해당되어 “발주부서”가 설치한 시설물이 파손되었을 경우 원상 복구

하여야한다

① 고의 또는 중대한 과실, 불성실한 감시업무로 인하여 시설물에 손해를 끼             쳤을 때

② 화재 및 안전(보안)경비시스템 대상시설물 유지관리소홀 및 동작불량으로              인한 망실, 훼손 등

제 9조 “계약상대자”는 본 화재 및 안전(보안)경비시스템 유지관리용역 업무를 수행함         에 있어 취득한 정보나 Data등 제반 사항을 타인에게 누설하지 않는다.

제 10조 “계약상대자”는 화재 및 안전(보안)경비시스템의 기능을 효율적으로 유지시키          기 위하여 기술 및 기능상 변경을 요할 시는 “발주부서”의 동의하에 행할 수          있으며 이에 필요한 비용은 상호 협의하여 부담한다.

제 11조 계약종결 후 “발주부서”의 사정에 의하여 재계약이 지연될 때 “발주부서”가            “계약상대자”에게 화재 및 안전(보안)경비시스템 유지관리용역을 요청하여            익년 정식계약 전까지 화재 및 안전(보안)경비시스템 유지관리용역을 계속           하였을 경우에는 용역비를 당해 계약년도에 준하여 지급한다.

제 12조 감액 또는 환수

① 계약체결 후 예정가격 또는 계약금액 결정에 하자 또는 착오가 있음이 발             견 되었거나 기타 계약금액을 감액하여야 할 사유가 발생하였을 경우 계약             담당공무원은 해당금액을 당초 계약금에서 감액하거나 환수조치 할 수 있다.

② 계약체결 후에 대상기기수의 변동이 발생하였을 때 증가분에 대해서는 과             업 내용서 화재 및 안전(보안)경비시스템 유지관리용역 업무와 동일하게              실행하고 감소분 또는 가동중지에 대하여는 유지관리 과업내용서 기준 일             정비율 지급금을 감액한다.

③ 계약종결 후에 전항의 규정에 의한 환수사유가 발생하였을 때에는 계약자             에게 지급할 타지급금에서 이를 공제할 수 있으며, 타지급금이 없을 때에             는 계약자가 서울특별시에 납부하여야 한다.

본 계약의 특수조건에 명시되지 않은 모든 사항은 유지관리용역 계약일반요건 및      유지관리용역입찰유의서, 과업 내용서등에 규정한 바에 의하고, 누락된 사항이 있을     경우 “발주부서”,와 “계약상대자”는 상호 협의하여 정한다.

본 계약증서 2통을 작성하여 “발주부서”, “계약상대자” 각자 기명날인 한 다음 각     1통씩 보관한다.

2019년  11월  일

“발주부서” : 경기도 과천시 장군마을 3길 30(주암동)

서울특별시 보건환경연구원(분임) 재무관

“계약상대자” : 서울시 중구 순화동 168번지(주)에스원, 육현표