관리본관 장애인용 승강기 설치 개요

○ 설치위치 : ①,②안 [ ①안(장애인램프와 현관연결지점, 직원다수 선호지점), ②안(비상계단의 남측)]

○ 탑승인원 : 9인승 [기본적으로 장애인 휠체어 탑승이 가능하고, 소중량 물건을 수송할 수 있는 수준]

○ 정차층수 : 4개층 [지하-식당,체력단련실, 1층-홍보실,실험실 등, 2층-사무실,제어실 등, 3층-옥상전망대]

① 안

② 안