2014년 관리전환 대상 염소용기 현황

- 염소용기 1개 규격 : 염소가스 최대충전량 1,000Kg(내용적 800L)

연번	용기번호	용기무게 (kg)	제작년도	최근검사일	검사예정일	경 과 년 수	비 고
1	SRC-3970	630	95.04	12.03	14.03	19년	검사(수리) 후 사용
2	SRC-3971	633	〃	〃	〃	〃
3	SRC-3972	628	〃	〃	〃	〃
4	SRC-3973	633	〃	〃	〃	〃
5	SRC-3974	626	〃	〃	〃	〃
6	SRC-3975	630	〃	〃	〃	〃
7	SRC-3976	632	〃	〃	〃	〃
8	SRC-3977	629	〃	〃	〃	〃
9	SRC-4350	645	97.01	11.06	14.06	17년
10	SRC-4351	640	〃	〃	〃	〃
11	SRC-4352	640	〃	〃	〃	〃
12	SRC-4353	644	〃	〃	〃	〃
13	SRC-4354	642	〃	〃	〃	〃
14	SRC-4355	638	〃	〃	〃	〃
15	SRC-4356	643	〃	〃	〃	〃
16	SRC-4357	637	〃	〃	〃	〃
17	SRC-4358	642	〃	〃	〃	〃
18	SRC-4359	647	〃	〃	〃	〃