금호로 확장공사 관련

신금호역 출입구 신․이설 및

환기구 이설공사

□ 행위위치 : 5호선 신금호역 (STA.31K500~31K550상)

등급 (번호)	공조		지하철 구조형태	이격거리	구조물깊이(G.L.기준)		지반상태
					5호선	굴착깊이	5호선	굴착부
19-5 기타A	1구간	#1번 이설	박스	수평 : 0m 수직 : 0m (직상부)	44m (정거장 굴착면 기준)	5.455m	매립토 보통암	매립토 보통암
		#1-1번 신설	박스			6.28m
		환기구 이설 (정거장급기)	박스			9.471m
	2구간	#2-1번 신설	박스, 터널(사갱)			9.82m

[평면도]

[종단면도]

[1구간 시공도]

[2구간 시공도]

○  시 공 사  : 신성종합건설 ( ************* )

○  감 리 단  : 진우엔지니어링 ( ************* )