관리카드 하단 추가 내용

□ 터널 ‘위치표지판’ 설치

○ 번호 부여 방식

- 상행선(서울시청 방향) : 짝수번호(정릉2, 정릉4, 정릉6...)

- 하행선(서울시청 반대 방향) : 홀수번호(정릉1, 정릉3, 정릉5...)

예시)  정릉 1 : 정릉터널 길음방향 터널 입구에서 50m 지점

정릉 5 : 정릉터널 길음방향 터널 입구에서 150m 지점

정릉 4 : 정릉터널 시청방향 터널입구에서 100m 지점

정릉 10 : 정릉터널 시청방향 터널입구에서 250m 지점

○ 위치표시판 설치 현황

시 설 명	상·하행기준		터널	연장	보도 설치		보도 차단벽		차도 갯수		최종 번호
	상행기준	하행기준	개수	m	상행	하행	상행	하행	상행	하행	상행	하행
정릉터널	정릉IC→	←홍은IC	2	1,655	×	×	×	×	32	32	64	63
동망봉터널	보문역→	←창신역	2	482	×	×	×	×	9	9	18	17
북악터널	국민대→	←상명대	2	810	○	×	×	×	15	15	30	29

※ 관리카드에 해당 터널 부분만 입력