2. ‘13년 송․배수관 정비사업(총괄)

구 분	건수(건)	연장(㎞)	사업비(억)	비 고
서 부	8건	D20~1100㎜ L=13,605m	150.6

서부(송․배수관)

연번	공사명	공사개요	공사기간	사업비 (억)	비 고
계	8건	D20~1100㎜ L=13,605m		150.6
1	불관천~증산교간 송배수관 정비공사	D1000㎜ L=1,851m	‘13.06.19~ ’14.05.25	32.0	비굴착 갱생
2	동교동삼거리~신촌역간 송배수관 정비공사	D600㎜ L=942m	‘13.05.10~ ’13.11.04	14.3	굴착
3	서오릉로외 1개소 송배수관정비공사	D700㎜ L=2,305m	‘13.06.14~ ’13.12.20	25.0	비굴착 갱생
4	신사오거리~응암동 593번지간 송배수관정비공사	D700㎜ L=1,120m	‘13.06.18~ ’13.12.20	11.1	비굴착 갱생
5	홍은사거리~서소문사거리간 송배수관 정비공사	D1000~1100㎜ L=2,628m	‘12.06.27~ ’13.10.31	41.7	비굴착 갱생
6	응암동 93번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	D20~200㎜ L=1,184m	‘13.04.01~ ’13.08.19	7.7	세척 갱생
7	충현동 3번지외 6개소 세척갱생관 정비공사	D20~300㎜ L=2,060m	‘13.04.05~ ’13.10.01	13.8	세척 갱생
8	구산동 18번지외 5개소 흑PE관 정비공사	D20~300㎜ L=1,515m	‘13.04.05~ ’13.08.06	5.0	흑PE

3. ‘13년 연간단가 계약(수탁급수공사)

▢ 추진실적

구분	합계		서부
건수(건)			10
연장(m)			10,954

서부(수탁 연간단가계약)

연번	공사명	공사개요	공사기간	사업비 (억)	비 고
계	10건	D13~300㎜ L=10,954m		42.3
1	2012년 홍제동외 13개동 상수도공사(장기계속공사)	D13~50㎜ L=715m	‘13.01.01~ ’13.04.08	3.0
2	2012년 서강동외 7개동 상수도공사(장기계속공사)	D13~100㎜ L=291m	‘13.1.1~ ’13.04.02	1.1
3	2012년 신공덕동외 6개동 상수도공사(장기계속공사)	D13~200㎜ L=869m	‘13.1.1~ ’13.6.25	3.5
4	2012년 대조동외 6개동 상수도공사(장기계속공사)	D13~50㎜ L=283m	‘13.1.1~ ’13.5.7	1.3
5	2012년 역촌동외 8개동 상수도공사(장기계속공사)	D13~200㎜ L=2,133m	‘13.1.1~ ’13.5.29	7.1
6	2013년 홍제동외 13개동 상수도공사(장기계속공사)	D13~300㎜ L=1045m	‘13.4.9~ ’13.12.31	4.7
7	2013년 서강동외 7개동 상수도공사(장기계속공사)	D13~300㎜ L=2,480m	‘13.04.03~ ’13.12.31	9.8
8	2013년 신공덕동외 6개동 상수도공사(장기계속공사)	D13~200㎜ L=718m	‘13.6.21~ ’13.12.31	3.9
9	2013년 대조동외 6개동 상수도공사(장기계속공사)	D13~300㎜ L=1,227m	‘13.5.8~ ’13.12.31	3.8
10	2013년 역촌동외 8개동 상수도공사(장기계속공사)	D13~200㎜ L=1,193m	‘13.4.16~ ’13.12.31	4.1

4. ‘13년 물세척 추진실적

▢ 대상관로 : D80~350㎜

▢ 추진실적 : 소블록 45개(17.5㎞), 취약관로20개소(11.6㎞ 6회)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
소 블록	블록수			45
	연 장(m)			17,510
취약 관로	개 소			20
	연 장(m)			11,604

5. ‘13년 옥내급수관 개량 공사

○ 추진기간 : 2013.1.1. ~ 2013.12.31.

(단위 : 백만원)

구 분	계	아파트	연립주택	다세대 주택	다가구 주택	일반주택	사회 복지시설
건 수	1,725	867	147	485	157	68	1
세대수	2,181	867	147	485	613	68	1
금 액	683.71	159.64	47.985	215.356	204.139	51.633	4.957
개량 연장 (㎞)	84.65	34.68	5.88	19.4	17.113	7.412	0.165

○ 옥내급수관 개량공사 m당 부설 연장

구분	아파트	연립주택	다세대 주택	다가구 주택	일반주택	사회 복지시설
교체 배관 건당 기준	20평기준 건당40m	20평기준 건당40m	20평기준 건당40m	165㎡기준 건당109m	165㎡기준 건당109m	주택330㎡기준 건당165m