집중점검 결과 보고

○ 시 설 명 : 광명고가도로

○ 점검일자 : 2015.  3. 19(목)

○ 점검구간 : A1~P4 상하부

○ 점검결과

위 치	점검결과	조치의견	점검사진	비고
A1 (광명방향) (서울방향)	슬래브 하면 박락 및 균열 신축이음하부 누수	지속관찰후 단면보수실시 하단부 유도배수로를 설치하여 배수조치
A1 (서울방향)	슬래브 단부 하면 균열 발생 및 박락 우려	유간부족에 따른 접촉면 손상으로 주의관찰후 향후 단면보수실시
공통	중앙분리대 방호벽 코킹재 손상	상부 코킹 보수요망
A1 (서울방향)	방호벽, 방호울타리 경계부 침하	정밀점검시 내부 확인 및 보수방안 검토

위 치	점검결과	조치의견	점검사진	비고
A1 (서울방향)	방호울타리 지주 하단 경계석 이탈	보수요망
A1 (서울방향)	신축이음 접속부 포장 균열 및 후타재 파손	주의관찰 후 추후 아스팔트 포장

점검자 :   교량안전과    직급   시설6급     성명  백운경  (서명)

시설9급     성명  이정훈  (서명)