광평교 제어기 점검 현황

2017.02.15(수)

장소 및 점검상항

❍ 일    시 : 2017. 02. 15(수)  16:00

❍ 장    소 : 서울 송파구 가락동 표1038 광평교

❍ 점검상황 : 제어기 노후로 인한 교체 요청

(건웅신호산전 GW-2020 제조년월 2004년)

❍ 점검결과 : 내구연한 도래 및 내부/외함 노후로 인해 제어기 교체가

시급합니다.

현장 위치

현장사진

제어기 외함상태	제어기 외함상태

제어기 외함상태	제어기 외함상태

제어기 외함상태	제어기 내부상태

제어기 내부상태	제어기 내부상태