교대점검 시 착안사항

■ 교대점검 시 유의사항

○ 공기호흡기 등 개인안전장구 점검  여부

○ 출동차량 및 진압활동 장비점검 철저 여부

○ 각종장비 사용요령 숙지 여부

○ 교대점검 매뉴얼 및 출동대기절차(SOP402-1) 준수 여부

○ 차고에서 차량앞 고임목 사용 여부

○ 소방활동 안전관리규정에 따른 안전관리 세부기준 이행철저

○ 공기호흡기 안전사용 권장시간 숙지 여부

○ 소방활동 현장 안전에 관한 이슈가 되는 사례전파 여부

○ 안전관리교육실시 여부 및 안전수칙내용 숙지 여부 등

■ 안전관리 이행실태 세부사항

➀ 현장안전점검관 지정상태

- 근무일지 기록여부

- 현장안전점검관 인지 여부

➁ 개인안전장비 보관, 유지관리 상태

- 차량적재 공기호흡기 압력확보(250㎏/㎠이상)

- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 여부

- 공기호흡기 점멸 등 점등 여부

- 점멸등 배터리 교환방법 숙지여부

- 휴대용 랜턴 충전상태 여부

- 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부

- 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지)

- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성

- 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지

➂ 통신장비 관리상태

- 배터리 충전 여부

- 무전기 사용방법 숙지 실태

➃ 안전관리 매뉴얼 및 SOP 활용 여부

- 안전관리 매뉴얼 비치 여부

- 안전지도 활용 여부

- 표준작전절차(SOP)활용 여부

➄ 안전사고에 대한 검토평가 여부

- 위험예지훈련 실행 여부

- 교대점검 시 RCT 확행 여부

➅ 기타(직원의견청취)

- 개인인식표 소지 여부

- 돌발 행동 직원 비공개 선별 후 면담, 상담교육 등 실시

(지속적 행동 시 감찰조사 의뢰 및 징계조치)

- 소방현장활동 안전점검표 운영관련

⇒ 안전수칙 위반, 개인 안전장비 미착용 직원

⇒ 지휘, SOP 무시하는 직원

⇒ 화재현장 등 불안전 요소 유발하는 직원 등