교량보수과 관리시설물 현황

□ 총 괄

구 분	종구분	계	한강교량	일반교량	고가차도	지하차도
계		25	4	17	2	2
전용도로	소계			17	2	2
	1종			4	2
	2종			13		2
일반시도	1종		4

□ 세부시설

구 분		합계	한강교량	전용도로(21)
				일반교량	고가차도	지하차도
합 계		25	4	17	2	2
1종	자동차 전용도로	6		4	2
				두모교, 서호교 망원5교, 당인교	서빙고고가교 홍제천고가교
	일반시도	4	4
			원효대교 마포대교 서강대교 양화대교
2종 및 법정외	자동차 전용도로	15		13		2
				망원1교 망원2교 망원3교 망원4교 원효대교북단교 원효로접속교 반포대교북단교 동빙고다리 서빙고다리 새남터다리 두모교접속교 봉원교, 청암교		한강대교동측 지하차도 잠두봉지하 차도

□ 자동차전용도로 현황

구 분	위 치	폭원	연 장	건설년도	비고
강변북로	광진구 광장동 산2-1 번지 ~ 상암동 496-106 번지	너비 40m 왕복 4∼10차로	총 28.5 ㎞	1997. 10

□ 시설물 개요

구분		시설명	위 치	시설규모	교량형식	준공일	설계 하중	등급
한강교량 ④	1	원효대교	원효로4가 118~ 여의도동 40	B = 20m L = 1,120m	PSCBOX GIR S·T PL GIR	'81.10.27	DB-18	1종 B
	2	마포대교	마포동~여의도동	B = 45.5m L = 1,398m	S·T BOX GIR	'05.12.19 '00. 7.10	DB-24	1종 B
	3	서강대교	신정동~여의도동	B = 29m L = 1,320m	NIELSEN ARCH + PSC BOX GIR	'99. 8.14	DB-24	1종 B
	4	양화대교	합정동352~당산동7가	B = 16.2m L = 1,053m	ARCH S·T PL GIR	'02. 8.12	DB-24	1종 B
				B = 17m L = 1,048m		'00. 6.25
고가 ②	5	서빙고고가	용산구 서빙고동	B = 16m L = 650m	PSC BOX GIR S·T BOX GIR	'84.12. 1	DB-24	1종 B
	6	홍제천고가	성산대교북단~홍은동	B = 26m L = 6,978m	PSC BOX GIR S·T BOX GIR	'99. 4.30	DB-24	1종 B
일반교량 ⑰	7	두모교	반포대교북단~용비교앞	B = 33.6~48.8m L = 9,093m	PSC BOX GIR	'95. 7.30	DB-24	1종 B
	8	서호교	당산철교북단~한강철교북단	B = 18.4~25.9m L = 4,850m	PSC BOX GIR	'97.12. 8	DB-24	1종 B
	9	망원5교	망원동453~망원동463	B = 32.8m L = 120m	S·T BOX GIR	'97.12.31	DB-24	1종 B
	10	당인교	마포구 당인동~ 상수동	B = 18.2m L = 510m	PC PLEFLEX BOX GIR	'99.12.24	DB-24	1종 B
	11	망원1교	망원동453~망원동463	B = 8.7m L = 119m	PCI	'77. 6.30	DB-18	2종 B
	12	망원2교	망원동453~망원동463	B = 8.7m L = 109m	PCI	'77. 6.30	DB-18	2종 B
	13	망원3교	망원동453~망원동463	B = 11.2m L = 120m	PCI	'97.12.31	DB-24	2종 B
	14	망원4교	망원동453~망원동463	B = 7.6m L = 120m	PCI	'97.12.31	DB-24	2종 B
	15	원효대교 북단교	현대정비공장주변	B = 24.3m L = 40m	PCI	'81.11.19	DB-18	법정외 B
	16	원효로접속	용산구 청암동 169	B = 7m L = 158m	강상판형	'06.12.29	DB-24	2종 B
	17	반포북단교	반포대교북단	B = 15m L = 205m	S·T PL GIR RCS	'82. 6.25	DB-18	2종 B
	18	동빙고다리	반포대교북단(강변북로)	B = 6.5~26m L = 352m	PC PLEFLEX	'95. 7.30	DB-24	2종 B
	19	서빙고다리	용산구 신동아아파트앞	B = 22m L = 90m	PC PLEFLEX	'96. 6.30	DB-24	법정외 B
	20	새남터다리	용산구 한강철교옆	B = 6.5m L = 56m	S·T BOX GIR	'96. 6.30	DB-24	법정외 B
	21	두모교 접속교	용산구 서빙고동 170-10	B = 5.4m L = 66m	RCS	'05. 7.14	DB-24	법정외 B
	22	봉원교	마포구 신정동 95	B = 17m L = 40m	RCS	'99. 9.30	DB-24	법정외 B
	23	청암교	용산구 청암동 169	B = 4.25~13m L = 201m	RAHMEN	'06.12.29	DB-24	2종 B
지하차도 ②	24	한강대교동 측지하차도	용산구 이촌동 302	B = 10.7~11.9m L = 145m	RAHMEN	'88.10.10 '96. 6 .-	-	2종 B
	25	잠두봉 지하차도	마포구 합정동성지앞	B = 18.1m L = 565m	CON'C BOX	'02.11.15	-	2종 B