『제100기 신규임용자(A)반 인명구조실무 교육훈련 종료에 따른』
교육시설물 및 구조장비점검 결과

서울소방학교

(구조구급교육센터)

- 제100기 신규임용자(A)반 인명구조실무 교육훈련 종료에 따른 - 교육시설물 및 구조장비 점검결과

제100기 신규임용자(A)반 인명구조실무 교육훈련 종료에 따른

교육시설물 및 구조장비(기자재) 정비점검을 통하여 구조기술 및 각종 재난현장에서 신속한 구조 대응능력 배양과 안전프로 양성 등 차기 교육훈련 준비에 만전을 기하고자 실시한 결과임.

Ⅰ		점검개요

기    간 : 2014. 12. 04. ~ 12. 12.(기간중 7일)

대    상

○ 교육시설물 : 5개소(훈련탑, 인공암벽, 농연훈련장, 헬기모형탑, 지하구훈련장)

○ 구조장비(기자재) : 안전벨트 등 89종 2,400점

○ 기  타 : 야외교육장, 강의실 등

점 검 자 : 구조교수 등 3명

점검결과

○ 구조교육시설물 : 안전관련 확보물 및 정리정돈 등 점검

- 교육훈련용 유류구매 (구조구급교육센터-2912, 2014.12.04.)

- 농연훈련장 케이블교체 등 유지보수 실시(구조구급교육센터-2913, 2014.12.04.)

○ 구조교육장비(기자재) : 외관·작동상태 및 실습수량 준비 등 정비

○ 야외교육장 및 강의실 등 : 빔프로젝트 등 보조자료 점검 및 환경정리

세부점검일정

일 자	대 상	비 고
12.04(목) ~ 12.08(월)	․ 훈련탑, 인공암벽, 헬기모형탑, 지하구훈련장, 농연훈련장
12.09(화) ~ 12.11(목)	․ 구조기자재(장비)
12.12(금)	․ 야외교육장 등

Ⅱ		세부점검 결과

교육시설물 등

대 상	점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 사 항	비고
훈 련 탑	○ 안전확보물 고정상태 ○ 외벽철재난간 상태 ○ 로프 고정장치 상태 ○ 계단 등 환경정리	- 안전확보물 및 로프 고정장치 특이사항 없음	- 안전매트 건조정비 - 계단 및 각층 물청소 등 환경정리 - 옥외소화전 제수변 동파방지 잠금조치
인공암벽	○ 안전확보물 고정상태 ○ 홀더 고정상태 ○ 바닥 보호매트 상태	- 홀더 및 안전확보물 특이사항 없음	- 고정상태 확인 및 인공암벽 물청소 등
농연훈련장	○ 훈련장구조물 ○ 대기실, 체력단련실 ○ 주조정실 등	- 농연장구조물 및 주조정실 등 특이사항 없음	- 환경정리 (청소, 환기 ․ 건조 등) ※ 농연훈련장 케이블교체 등 유지보수 실시
헬기모형탑	○ 안전확보물 상태 ○ 주요 부분 부식 상태 ○ 호이스트 상태 등	- 안전확보물 및 고정확보물 상태 특이사항 없음	- 현수점, 확보물 고정상태 확인 등
지하구훈련장	○ 내부구조물 상태 ○ 전기 및 배수시설 ○ 연결살수설비 등	- 내부구조물상태 등 특이사항 없음	- 지하구 배수 - 환경정리 (환기․건조 등)
야외교육장	○ 구조기자재 정리정돈 ○ 환경정리 등	- 특이사항 없음	- 품목 및 용도 별 정리정돈 (세척․건조 등) - 환경정리
강의실 등	○ 빔프로젝트 가동상태 ○ 환경정리 등	- 특이사항 없음	- 환경정리(환기․청소 등)

구조장비(기자재) : 89종 2,400점

대 상	점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 사 항	비고
일반구조용 장비	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 고장청결유무	- 특이사항 없음	- 제100기 신규임용자(A)반 92명 실습수량 회수/ 확인 - 정비점검
호흡 및 신체보호용	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 고장청결유무	- 실습수량확보 - 특이사항 없음	- 구조헬멧, 레벨장갑 등 개인안전장구 정비 및 정리 - 공기충전기 점검 등
측정용 장비 및 중량물작업용	○ 장비가동상태 ○ 고장청결유무	- 특이사항 없음	- 연료 및 오일 급유
절단용 장비	○ 장비가동상태 ○ 실습수량확인 ○ 고장청결유무	- 특이사항 없음	- 연료 및 오일 급유 - 정비점검
파괴용 장비	○ 장비가동상태 ○ 고장청결유무	- 특이사항 없음	- 정비점검
수난구조용 장비	○ 장비가동상태 ○ 고장청결유무	- 실습수량 확인	- 정비 점검 및 품목별정돈
산악구조용 장비	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 고장청결유무	- 특이사항 없음	- 산악헬멧 건조 - 정비점검
탐색구조용 및 기타	○ 장비가동상태 ○ 고장청결유무	- 특이사항 없음	- 배터리충전 등 - 정비점검

Ⅲ		시설물 및 구조장비(기자재) 점검 사진