과적단속팀 직무교육

【2014. 9. 23(화), 9. 24(수) 17:00】

□ 엄정한 공직기강 확립

○ 출 ․ 퇴근 시간 등 복무규정 준수

- 지참출근, 사전퇴근, 무단결근 금지

- 무단이석, 현장 근무자 근무지 이탈 금지

(근무시간 중 음주, 유기장 출입 등 탈법행위 엄금)

□ 근무수칙 준수철저

○ 일일검차현황 필히 현장 작성

(공사현장 예방 검차시 일일검차현황 중복기재 금지)

○ 기 지급된 근무복, 안전조끼 등 착용 철저(운전원, 사회복무요원 등)

○ 운행제한 단속차량 및 단속장비 유지관리 철저

- 차량 이상유무 인수인계 철저

- 축중기, 카메라, PDA, 스마트폰, 전자신호봉 등 단속장비 관리 철저

- 검차시 축중기 충격 안가도록 운반철저(고장 발생 주요원인)

○ 안전사고 사전예방, 발생시 신속한 보고 철저

- 과적차량단속 안내표지판 설치 및 검차시 안전유도원 사전 배치

- 안전사고 발생시 현장 증거사진 및 사고 경위서 등 제출 철저

- 무리한 단속보다는 교통법규 준수하여 사고 등 미연에 방지할 것

※ 속도위반 등 과태료 고지서 발부 안되도록 법규 준수

□ 단속요령

○ 운전자에게 단속관련 법령 및 위반내용 필히 고지 민원발생 사전 차단

- 도로법 제77조 제1항에 따른 운행제한차량 단속중 임을 고지

(과적의심차량 검차시 품위에 어긋나지 않는 언행으로 소속 필히    밝히고 특히, 적발시에는 위반내용을 정확히 설명하고(미란다 원칙) 운전면허증 등    제출 요청)

- 과적의심차량 정차시 안전거리 유지 확보, 위협운전 금지

○ 인디게이터 사용방법 숙지 현장 검차시 최대한 활용

○ PDA 사용방법 숙지, 사전통지서 발급 철저

- PDA 사전통지서 발급시 적발 횟수 확인 후 발급

- 이의신청 및 과태료 사전납부 감면 처리 등 자세한 안내 철저

○ 각 반 과적근원지 현장 방문 예방검차 등 홍보 철저

- 관내 과적근원지 방문 계도하여 사진에 날짜가 나오도록 찍어서 과적     근원지 방문보고서 매월 5장 이상 제출

※ 방문보고서 제출시 공사기간, 공정율(%), 계근대(축중기) 설치 유 ․ 무,       예방 검차시 총중량 또는 축중량 계도내용 등 기재 철저

1. 자인서 작성시 단위표식 마침표(.)로 표시

예) 32,50톤(콤마 ×) → 32.50톤(마침표 ○)

2,50m(콤마 ×) →  2.50m(마침표 ○)

2. 단속경위서 작성 시 단속원 서명 반드시 기재

3. 민원제기 관련 내용

가. 차량 높이 측정시 가로, 세로 직각(90〫 )으로 맞추어서 측정

- 비스듬하게 재지 말 것

나. 제한차량운행허가 받은 차량에 대한 단속 시「운행경로」및「관련기관 협의조건 」내용 준수

	<관련기관 협의조건>
세부 운행경로외의 노선을 운행시에는 목적지까지 교량 등 구조물이 없으며, 운행경로에서 거리가 가장 짧은 노선을 사전 조사하고, 그 노선으로 운행하여야 함

※ 예시) 제한차량운행허가를 받은 2축 크레인이 한양대학교 교내 공사현장            진입 시 “관련기관 협의조건” 준수하였음에도 폭초과로 적발