붕괴구조

장비명	규격	수량	비고
유압엔진펌프		2대	도봉 / 특수
유압호스릴	2개 1세트 기준	2세트
유압해머드릴		2대
유압착암기		2대
유압체인톱		2대
유압식다목적절단기(오구라)		2세트
습윤시스템(수조타입)		2대
내시경카메라		2대
동력절단기(다이아몬드날)		2대	보유
크립	4×4 / 600mm	40개	구매
쐐기	2×4 / 300mm	10개	구매
로프	3m / 11mm	4개	보유
카라비너		4개	보유
보드판		1개	보유
마네킨		4개	보유
콘크리트판 (경화경도 200)	150×150×20㎝ 철근(16mm 1단)	20개	구매
버킷(양동이)		4개	구매
소형삽		4개	구매
스프레이(오렌지색)		4개	구매
1회용 마스크		2박스	구매
1회용 귀보호대		2박스	구매

구조장비

장비명	규격	수량	비고
콘크리트판 (경화경도 200)	150×150×20㎝ 철근(16mm 1단)	20개	구매
버킷(양동이)		4개	구매
소형삽		4개	구매
스프레이(오렌지색)		4개	구매
1회용 마스크		2박스	구매
1회용 귀보호대		2박스	구매

소요장비

※ 개인보호장비 : 무릎·팔꿈치보호대(구조구급센터 지원)

구조용헬멧, 구조장갑, 훈련복, 안전화, 보안경,(개인별준비)

마스크, 귀보호대(구매)

※ 장비지원 해당 소방서는 각 장비에 해당서 주기표 필히 표기해서 지원해줄 것

※ 유압장비 및 내시경카메라 지원서 : 도봉, 특수

※ 습윤시스템 사용 시 도봉소방서 탱크차량 급수지원

※ 화재진압훈련 시 도봉소방서 탱크차량 지원

차량구조

장비명	규격	수량	비고
유압엔진펌프	중형	2대	(학교) 소형 유압엔진펌프만보유
유압호스릴		2대
유압전개기		2대
유압절단기		2대
유압램		2대
유리파괴기(글래스마스터)		2대	보유
할리건바		2대	1개 보유
크립	4×4 / 600mm	20개	구매
쐐기	2×4 / 300mm	16개	구매
로프	3m / 11mm	4개	보유
웨빙슬링	3m	2개	보유
카라비너		4개	보유
마네킨		2개	보유
KED		2개	보유
폐차(승용차)		3대	폐차2대보유(보존용)

구조장비

장비명	규격	수량	비고
폐차	승용차	3대	해체작업시 추가구매

소요장비

로프구조

장비명	규격	수량	비고
구조로프	50m / 11mm, 스테틱	6동	보유
구조로프	3m / 11mm, 스테틱	4개	보유
웨빙슬링	3m	6개	보유
로프보호대	롤러형	2	보유
코드슬링	30m / 7mm	2개	구매
코드슬링	1m / 7mm	10개	구매
카라비너	O형	100개	보유
도르레	프루지크용	6개	구매
8자하강기		40개	보유
아이디		4개	보유
바스켓들것		1	보유
마네킨		1	보유

구조장비

맨홀구조

장비명	규격	수량	비고
구조로프	50m / 11mm, 다이나믹	2동	보유
코드슬링	1m / 7mm	2개	구매
코드슬링	10m / 7mm	1개	구매
카라비너	O형	20개	보유
쌍도르레(프루지크용)		2개	구매
등강기		1개	보유
매홀구조기구세트(보텍스)		1세트	보유
요구조자용 안전벨트		1개	보유
마네킨		1개	보유
가스측정기		1개	도봉 / 특수
공기호흡기		1개	보유

구조장비