敎育訓練 安全管理 매뉴얼
		관악소방서
		(현장지휘대)
National Emergency Management Agency

Ⅰ. 소방훈련 안전관리

훈련시 안전사고 방지대책

1. 반복훈련을 통한 사고방지

안전관리는 안전의식을 높이는 것이 기본이다. 왜냐하면 안전관리 시스템이나 안전규칙, 소방 활동 기준 등 조직 차원에서 안전체계를 아무리 점검해도 개개인의 안전의식이 낮으면 규칙이 지켜지지 않기 때문이다.

개인의 안전의식을 높이고 안전에 대한 경각심을 고취시키기 위해  다음과 같은 요소를 각인 시켜야 할 것이다.

▸ 본인이 받는 육체적, 정신적 고통을 깨닫는다.

▸ 직장의 상사, 동료에 신세를 진다

▸ 가족에 염려를 끼친다.

부상사고가 발생하면 직장전체의 분위기가 어두워짐과 동시에 소방활동에 있어서 가장 중요한 팀웍이 무너지는 등 크나큰 손실이 된다. 따라서 재해현장 및 훈련 중에 안전사고 방지를 위해서는 재해현장과 같은 상황을 설정한 훈련환경에서 소방활동 매뉴얼에 근거해 반복적인 훈련을 하고 안전사고를 절대로 일으키지 않겠다는 프로정신이 필요하다.

2. 사고원인 및 훈련방법

훈련 중의 사고를 예방하기 위해서는 안전관리체제, 안전관리 매뉴얼 및 소방활동 기준을 적용해도 현장활동이나 훈련, 연습에 있어서 부상사고는 끊이지 않는 실정이다. 사고가 발생하기 전에는 불안전한 상태나 행동 혹은 잠재적 위험요인이 나타난다. 즉 사고는 사람과 사람 또는 사람과 사물간의 연관에서 생기는 것이고 이 관계는 여러 가지 요인들이 맞물려 발생한다. 따라서 이러한 잠재요소를 사고에 이르기 전에 배제하면 사고를 미연에 방지할 수 있다. 한편 사고방지라든가 안전관리를 너무 강조한 결과 대원의 행동이 소극적이 되어서는 소방본래의 목적달성을 할 수 없다. 현장에서의 소방활동은 안전한 범위내에서의 적극적 활동이 요구되어진다. 이 때문에 평소부터 활동기술을 향상시키는 훈련을 면밀한 계획 아래 기본훈련부터 응용훈련으로 이행해 항상 그 결과에 대해서 검토할 필요가 있다. 또한 복장, 구령, 규칙 등 훈련시 교범에 근거한 효율적인 실시가 이루어 질 때 비로서 사고를 막는 것이다.

3. 사고방지를 위한 훈련지침

□ 소방활동에 있어서 어떠한 사고유형에 직면하더라도 적절한 대응을 할 수 있도록 순발력과 강인한 체력을 기른다.

□ 안전확보의 주체가 자기자신인 것을 인식하고 체력 및 기술의 연마에 힘쓴다.

□ 소방장비의 적정한 취급조작 및 취급요령을 습득한다.

□ 소방기기의 점검정비 등 유지관리에 대해서 철저를 기한다.

□ 사고사례는 산교훈이다. 재발방지나 대응요령을 습득시키기 위해 사고사례를 위험예지훈련으로서 활용한다.

□ 각종 사고 현장활동에서 원활한 활동을 할 수 있도록 항상 실전을 가정한 훈련을 실시한다.

교육훈련시 고려사항

1. 훈련개시 전

□ 훈련장소, 시설 및 기자재에 관한 사항

▸ 훈련장소 및 시설을 점검하고 훈련의 실시와 안전상 문제점이 있는 경우는 보강, 사용제한, 또는 장애가 되는 물건의 제거 등의 조치를 취한다.

▸ 기자재의 파손, 기능을 점검하고 미비, 결함 등이 있는 경우는 보수, 충전, 교환 등의 필요한 조치를 취한다.

▸ 대원은 각자가 사용하는 기자재를 자기 책임하에 점검한다. 또한 취급조작의 숙련과 안전사용 한계파악에 힘쓴다.

▸ 대원은 훈련장소, 시설의 상황 및 훈련내용을 미리 확인해 둔다.

▸ 대원은 건강상태가 나쁜 경우는 지휘훈련소에 신청해 그 지시에 따른다.

▸ 훈련실시 중에 긴급사태가 발생한 경우의 신호, 연락방법 등에 대해서 확인한다.

▸ 높은 곳에서 작업 시는 안전로프를 사용함과 동시에 안전한 자세로 실시하고 항상 아래쪽의 안전확인과 지상과의 통신을 유지한다.

▸ 중량물의 이송에 있어서는 필요인원을 확보한다.

▸ 기자재를 끌어올릴때에는 도르래 및 로프를 사용하고 상하의 확인을 취하면서 천천히 실시한다.

▸ 작업을 정지하는 경우는 불안전한 상태로 방치하지 않는다.

▸ 작업장소는 항상 정리정돈을 한다.

▸ 작업 중에 휴식을 하는 경우에는 작업물 아래를 피한다.

▸ 임시 시설을 이동하는 경우는 발판 및 잡는 부분의 안전을 확인한다.

▸ 작업종료 후는 반드시 점검을 실시한다.

□ 복장에 관한 사항

▸ 훈련내용에 따라 정해진 복장을 착용한다.

▸ 작업복 등은 파손 및 단추의 탈락이 있는지 확인한다.

▸ 단추 등은 전부 바르게 채우고 상의의 옷자락은 바지 안에 넣는다.

▸ 바지벨트는 강하게 조이고 길이가 길지 않게 밸트끈에 넣도록 조절해 둔다.

▸ 바지 밑자락은 기동화 밖으로 나오지 않게 한다.

▸ 기동화 끈은 바르게 끈구멍에 넣고 상부에서 조여 매듭을 하고 동시에 말단을 처리한다.

▸ 방화복의 지퍼나 똑딱단추는 확실하게 조이며 채움과 동시에 벨트는 강하게 조여지도록 조절해 둔다.

▸ 훈련에 불필요한 물건은 휴대하지 않는다.

□ 개인장비에 관한사항

▸ 훈련내용에 따라 정해진 장비 및 안전기구는 사전 점검으로 파손이 없는 것을 장착한다.

▸ 개인장비는 사용목적에 맞는 방법으로 바르고 확실하게 장착한다.

▸ 긴급 시의 신호, 연락용으로서 호각 등의 기구를 휴대한다.

□ 준비운동에 관한 사항

▸ 훈련의 내용에 따라 구보, 유연한 체조 등의 준비운동을 실시한다.

▸ 복장 및 개인장비의 장착을 점검한다.

▸ 준비운동은 그 목적을 이해하고 실시한다.

▸ 훈련내용에 따른 운동을 하고 충분한 시간에 걸쳐 단계적으로 실시한다.

▸ 준비운동은 처음부터 과격하게 하지 말고 스트레칭(정적유연체조), 유연체조(동적운동) 및 구보 등을 실시해 서서히 강도를 높인다.

▸ 운동의 동작은 정확하게 실시하고 형식적으로 하지 않는다.

▸ 신체적 한계를 넘지 않는 범위에서 실시한다.

▸ 운동에 맞는 복장을 한다.

▸ 지휘자를 정해 통제하에 실시하고 규율을 유지한다.

▸ 실시장소의 장애물은 사전에 제거한다.

▸ 기구를 사용하는 경우는 사용전, 사용후, 사용중을 불문하고 점검함과 동시에 바르게 취급한다.

▸ 실시자의 능력, 건강상태 및 컨디션에 맞는 내용으로 한다.

2. 훈련실시 중

▸ 훈련지휘자의 지시 ․ 명령에 따라 행동하며, 단독행동 등 무리한 행동은 하지 않는다.

▸ 맹렬한 사기와 엄정한 규율을 유지한다.

▸ 행동은 기본을 충실히 지킨다. 또한 신호확인 호칭은 타성에 따라 하지말고 확실하게 한다.

▸ 시설 및 기자재는 조잡하게 취급하지 말고 허용능력 이상으로 사용하지 않는다.

▸ 훈련장소, 시설, 기자재의 이상 및 행동에 따른 위험을 감지한 경우는 훈련을 중지하고 즉시 지휘자에 보고한다.

▸ 위험이 절박한 경우는 즉시 행동을 정지하고 위험을 회피함과 동시에 주의에 알린다.

▸ 신체에 이상이 생긴 경우는 지휘자에 보고한다.

▸ 복장 및 개인장비가 흐트러진 경우는 수정한다.

▸ 기타 대원 상호간에 협력하고 훈련중의 위험방지에 힘쓴다.

3. 훈련실시 후

□ 정리운동 및 훈련결과의 검토 등

▸ 훈련의 내용에 적응한 정리운동을 충분히 실시한다.

▸ 부상자, 신체 이상자의 유무 및 피로도를 검토한다.

▸ 피로회복 조치를 하여 건강관리에 유의한다.

▸ 훈련종료 후에도 방심하지 말고 규율유지에 힘쓴다.

□ 시설, 기자재 등의 점검, 정비

▸ 훈련장소 및 시설 이상의 유무를 점검한다.

▸ 시설 및 기자재 손상의 유무, 수량 및 기능등을 점검함과 동시에 보전에 힘쓴다.

훈련시 안전 점검사항

소방활동 요령은 활동기술의 향상을 지향하면서 안전확보에 대해서도 심신 모두 단련할 목적으로 다음의 추진사항을 평소부터 명심한다.

1. 훈련시설의 사전점검

▸ 사용시설을 사전에 점검, 정비한다.

▸ 날씨를 고려한 시설활용을 배려한다.

2. 적재기자재, 개인장비의 점검정비

▸ 기기의 제원성능의 파악과 점검

▸ 취급조작 기술의 숙련

3. 안전기구의 효과적 활용

▸ 상황에 맞는 안전기구의 선택

▸ 기능의 사전점검

4. 안전책임자 제도의 활용

▸ 높은 장소, 농연열기 훈련시의 활용

▸ 소방활동 훈련계획으로서의 참고계획

▸ 지휘 감독하에 있어서 훈련의 실시

5. 구령, 신호의 철저

▸ 신호 확인 호칭의 권유

▸ 야간 재해 시에 사용하는 신호훈련

6. 체력, 기력의 충실강화

▸ 체력 유지관리의 충실

▸ 근력 트레이닝 및 구보 등의 습관화

7. 건강관리

▸ 자신의 정기적 건강체크

▸ 훈련 종료 시의 의복의 청결화

▸ 평소부터 영양, 휴양 및 운동균형 유지

Ⅱ. 훈련유형별 안전관리

교육훈련시 안전관리

□ 안전책임관의 역할

▸ 훈련에 임하는 안전책임관의 담당과목이나 훈련종목(訓練種目)에 대한 완전한 이해를 득하여야 한다.

▸ 훈련시작 전 안전책임관은 모든 교육생을 대상으로 철저한 안전교육을 실시하여 정신적인 긴장 완화 및 경직된 육체를 유연하게 하기위한 준비운동을 충분히 실시하여야 한다.

▸ 훈련종목에 대한 안전사고사례를 수시 확인하여 유사한 사고가 발생하지 않도록 철저한 대비를 하여야 한다.

▸ 무리한 훈련은 사고의 원인이 됨을 인지하고 사전에 계획되지 않는 즉흥적인 훈련 및 무리한 훈련을 강해하지 않도록 한다.

□ 교관과 피 교육생의 적정인원

▸ 훈련중의 사고나 부상은 교관이 모든 교육생을 관찰할 수 없을 때 발생될 가능성이 높다. 실제 훈련시에는 충분한 교관과 조교가 확보된 상태에서 훈련을 실시하는 것이 보다 더 안전하고 효과적이라고 할 수 있다.

▸ 바람직한 교육생과 교관의 비율은 5명 : 1명 정도이다. 만약 제반여건 때문에 불가능한 경우라 할지라도 교관 1인당 교육생의 수를 적게 편성하도록 하는 것이 안전 확보 및 교육효과를 높일 수 있다.

□ 훈련장의 안전 확인

▸ 훈련장의 안전을 확보하기 위해 훈련 전 ․ 후에 훈련장 주위의 이상유무를 확인하고, 장애물을 제거한다. 모든 훈련을 실시하기 전에 훈련시설 전반에 대한 안전점검이 이루어져야 한다.

□ 훈련장비의 안전 확인

▸ 훈련에 사용되었던 장비와 기자재는 다음 훈련을 위해 양호하게 보관하여야 하며, 그 잘못으로 인하여 부상을 당하거나, 장비 등의 파손이 발생되지 않도록 하여야 한다.

□ 신체적 조건을 고려한 사고의 예방

▸ 신체적 결함을 무시한 채 훈련을 강행(强行)할 경우 사고로 발전될 가능성이 높다. 따라서 훈련 실시전에 각 대원의 신체상태에 대해 체크를 함으로써 사고의 발생을 방지할 수 있다고 할 수 있다.

□ 교육생의 정서적인 부분에 관한 고려

▸ 교관은 정서적 문제점에 대하여도 관심을 가져야 한다. 왜냐하면 이러한 불안전한 정서적인 요소들은 교육생들의 훈련에 대한 집중력을 저하시켜 안전사고를 유발시킬 가능성이 매우 높기 때문이다.

□ 훈련중의 무질서방지를 통한 사고예방

▸ 훈련중의 무질서(난잡함)는 곧 사고와 연결될 수 있다. 일반적으로 지루한 강의나 훈련은 교육생들을 정신적으로 산만하게 하여 교육효과를 저하시킨다.

	사고사례
☞ 2005.5.5. 교육훈련시 공기안전매트 낙하시범중 통증호소 : 굴절사다리차 바스켓(약 3m 높이)에서 공기안전매트에 낙하시범중 통증호소, 요추1번 압박골절 및 안면부 좌상을 입음(강원도 00소방서)

로프하강시 안전관리

로프를 이용한 하강시 안전벨트와 카라비나, 8자하강기 등의 장비와 로프의 결합은 장비를 당겨 결합여부를 확인하고 건물 외벽으로 이탈 전에 상단의 로프와 결착된 장비가 일직선으로 된 후에 건물에서 이탈하게 되면 장비의 노후나 마모로 인한 파손과 충격으로 인한 추락의 위험과 안전사고를 예방할 수 있다.

□ 필수 점검 사항

▸ 하강장비(안전벨트, 헬멧, 장갑, 로프, 하강기 등)의 이상 유 ․ 무를 확인한다.

▸ 로프점검은 육안(肉眼)으로 외피의 마모상태 확인뿐 아니라 내피의 끊어진 부분이 있는지도 점검한다.

▸ 로프를 설치하기 전에 세심하게 살펴보고 조금이라도 의심이 가는 부분이 있으면 사용하지 않도록 한다.

▸ 심한 충격을 받은 로프는 설령 겉보기에 이상이 없더라도 더 이상 사용하지 않도록 한다.

▸ 하강지점에 반드시 안전매트를 설치한다.

▸ 로프를 설치시에는 옥상부분과 로프가 맞닿는 지점에 로프의 파손을 방지하기 위한 담요 등을 설치한다.

▸ 하강지점의 로프 안전요원은 숙련된 경험자를 배치하여 긴급 상황 발생시 응급조치토록 한다.

▸ 하강요원은 하강 전에 충분한 준비운동으로 경직된 몸을 풀어준다.

▸ 하강로프마다 안전요원을 배치하여 카라비너, 하강기 등의 결합여부를 확인한다.

▸ 하강요원은 하강시 서두르지 말고 침착하게 한발부터 딛고 올라가며 다시 한번 장비의 안전결합여부를 확인 후 하강을 실시한다.

▸ 옥상에서 하강요원과 안전요원은 불필요한 잡담을 삼가고 훈련에 집중한다.

▸ 하강시 무리한 착지를 하지 않도록 한다.

▸ 훈련 지휘관은 하강전에 최종적으로 장비의 결합여부를 무전으로 확인토록 지시하고 이상 유․무를 보고 받은 후 하강 명령을 한다.

▸ 비상탈출 활강시에는 지면의 안전요원은 필히 2명 이상을 배치한다.

▸ 또한, 훈련 전에 하강대원과 비슷한 무게의 마네킹 등을 활강시켜 안전여부를 확인한다.

▸ 바스켓 인명구조 훈련시 요구조자는 반드시 마네킹을 사용한다.

	사고사례
☞ 2005.10.5. 페펳하강 훈련중 사고 : 레펠 훈련장에서 현장적응훈련(레펠구조)을 실시하던 중 지면과의 접지지점에서 우측발목이 손상되는 사고를 입음(경기도 00소방서) ☞ 2005.5.3. 로프하강중 추락 : 포프하강 시범훈련중 굴절다다리에서 역레펠시 제동을 잡지 못하고 바닥으로 떨어지면서 제1요추 불안정성 골절 및 후방인대 손상을 입읍(경기도 00소방서) ☞ 2005.5.3. 로프하강중 추락 : 훈련탑에서 로프하강훈련중 2층과 3층 중간지점에서 로프에 결착된 8자하강기가 카라비너에서 이탈하면서 바닥 매트리스 위로 추락(제주도 소방교육대) ☞ 2005.5.7. 로프하강중 착지미숙 : 로프하강 훈련중 착지미숙으로 좌측 상완골 대결절 골절 및 견관절 회전 근개파열(경북 00소방서) ☞ 2004.8.26. 을지연습 훈련중 추락사고 : 00년 을지연습 실제훈련 본 훈련중 00건물 옥상(22층)에서 후면(일반)레펠 하강을 하던중 지상으로 추락한 사고(서울 00소방서)

Ⅲ. 부    록

소방훈련 기본 안전관리

□ 화재진압 훈련시 준수사항

▸ 추락위험이 수반된 훈련에는 생명로프 및 안전매트 등을 반드시 사용하여 충분한 안전조치를 취하라.

▸ 훈련시 요구조자는 원칙적으로 인형을 활용하라.

단, 그렇지 못할 때에는 충분한 안전조치를 취하도록 하라.

▸ 화염이나 농연속에서 훈련을 실시할 때에는 안전책임자 외에 유사시 신속히 대응할 수 있는 안전요원을 별도로 배치하여 두라.

▸ 각급 지휘자 및 안전책임자 등은 소방훈련 안전점검기준에 따라 사전점검을 실시하라.

▸ 인명구조용 기자재는 안전사용기준과 요령에 따라 바르게 취급(사용)토록 하라.

□ 일반구조 훈련시 준수사항

▸ 추락위험이 있는 훈련(등반 또는 하강)에는 안전로프와 안전매트 등을 반드시 설치하고 안전요원 배치

▸ 실족위험이 있는 훈련에는 미끄럼방지 조치와 발 딛는 부분을 견고하게 하는 안전조치

▸ 훈련에 동원되는 각종 장비 및 기자재는 안전기준과 사용방법에 따라 정확하게 취급 또는 사용(조작 및 사용방법이 미숙한 대원은 충분한 반복 숙달교육 후 훈련 참여)

▸ 각종 훈련시 서두르거나 당황하지 말고 침착하게 행동하도록 교육

▸ 모든 훈련에는 안전조치 실시 여부를 사전에 점검한 후 실시

▸ 화염이나 농연속에서의 훈련시는 개인 보호장구를 반드시 착용토록하고 안전요원을 배치하여 유사시 신속히 대응

▸ 사다리를 이용한 훈련에는 견고한 지반에 부서하고 고압선 등 장애물이 없는 위치를 선정

▸ 헬기를 이용한 훈련에는 하향 풍에 의한 시설물 비산 및 붕괴 등으로 인한 안전사고 방지조치

▸ 크래커(폭음탄) 사용시 손에서 폭발하지 않도록 주의하고 정확한 위치에 투척하도록 조치

▸ 연막탄은 용도 및 사용법을 반드시 확인한 후 구입 ․ 사용(백린연막탄 등 인명살상용 연막탄을 잘못 구입하여 사용하는 일이 없도록 교육 및 주지)

▸ 로프총 발사시 다른 대원 및 요구조자가 맞지 않도록 안전조치 후 발사

▸ 훈련장 차량부서시 진입순서를 명확히 하여 차량간 충돌 ․ 추돌 및 기타 안전사고가 발생하지 않도록 안전거리 확보

▸ 훈련 중 유리창 파괴시 유리파편의 비산으로 인한 사고가 발생하지 않도록 충분한 안전조치

▸ 훈련에 동원되는 장비 및 기자재는 사전에 충분히 점검 ․ 정비하여 기능과 성능에 이상이 없는 장비 및 기자재 사용

□ 수상 및 산악구조 훈련시 준수사항

▸ 스쿠버 훈련시는 대원의 능력과 수준에 적합한 훈련을 실시하고 교관(강사) 1인이 담당할 수 있는 인원을 초과하지 않도록 하고 안전조치가 가능한 장소에서 훈련실시

▸ 수상(수중)에서의 훈련시 요구조자는 반드시 구명조끼를 착용토록 조치하고 보트 및 제트스키 등과 충돌에 주의

▸ 산악 훈련시 각종 로프는 견고하게 설치되었는지 확인하고 낙석 또는 기자재가 추락하지 않도록 주의하고 훈련에 임하는 대원은 반드시 안전용 헬멧 착용

소방훈련 안전점검기준

1. 훈련계획

▸ 훈련목표는 규정, 지침에 따라 선정되어 있는가?

▸ 훈련목적 ․ 취지 ․ 중점내용에 있어서 안전성이 확실하게 명시되어 있는가?

▸ 안전교육 등 안전에 관한 내용이 포함되어 있는가?

▸ 과거의 훈련결과에서 얻어진 교훈을 반영하고 있는가?

▸ 단계적인 능력향상을 꾀하도록 계획되어 있는가?

▸ 훈련내용과 훈련량은 피교육자의 체력 및 기량에 적합한가?

▸ 훈련 중 상황변화에 대응한 예비계획을 검토하고 있는가?

▸ 실시요령은 구체적이며 치밀하게 계획되어 있는가?

▸ 사전 안전점검 실시계획은 하고 있는가?

▸ 안전행동에 관한 교육계획은 있는가?

▸ 훈련시기 및 시간에 무리는 없는가?

2. 훈련시설

▸ 장소시설의 안전성에 관하여 검토되었는가?

▸ 타훈련 및 업무등과 경합되지 않는가?

▸ 안전매트 등의 안전기구는 준비되었는가?

▸ 마모 ․ 부식 ․ 노후화 되지는 않았는가?

▸ 시설의 강도와 부착상태는 안전한가?

▸ 기능저하나 불량개소는 없는가?

▸ 위험개소의 보강상태는 완전한가?

▸ 안전매트와 안전기구는 바르게 취급되고 있으며 사용은 가능한가?

3. 훈련장소

▸ 훈련목적이나 대원의 능력에 적합하며 잘 정리 정돈되어 있는가?

▸ 잠재위험이 있는 곳을 확인하였으며 필요한 조치는 하였는가?

▸ 낙하 및 붕괴위험을 제거하였는가?

▸ 지반이나 착지장소 등은 안전하며 추락 등의 위험은 없는가?

▸ 추락위험장소에 철책 등 위험방지조치를 취하였는가?

▸ 훈련내용에 적합한 넓이를 확보하였는가?

▸ 위험범위의 표지와 출입금지조치는 되어 있는가?

4. 개인장비

▸ 방화복 등의 착용상태는 완전한가?

▸ 훈련내용에서 생명로프를 필요로 할 경우에 이를 장착하고 있으며 준비되어 있는가?

▸ 경적 등에 의한 비상연락기구는 준비하고 있는가?

5. 대원

▸ 건강상태는 어떠한가?

▸ 체력이나 능력 등의 개인차는 파악 ․ 조치하고 있는가?

▸ 훈련실시요령을 파악하고 있으며 그 이해정도는 어떠한가?

▸ 안전행동요령은 숙지하고 있는가?

6. 전반

▸ 훈련용 기재의 취급은 적정한가?

▸ 확인구령은 부치고 있는가?

▸ 모험적인 행동과 안전을 무시한 행동은 없는가?

▸ 작업 공간을 확보하였는가?

▸ 제한 ․ 금지사항은 준수하고 있는가?

▸ 기타 전반적인 불안정한 상태는 없는가?

7. 기 타

구급약품을 준비 하는 등 대원 부상시 응급구호 태세가 고려되어 있는가?

	사고사례
☞ 2005.5.15. 차고에서 일상교육 중 물건 추락 : 펌프차량에서 수중펌프를 내리다가 주중펌프가 우측발목으로 떨어져 족관절 골절을 당함(서울00소방서) ☞ 2005.1.5. 교육훈련 중 부딪힘 : 화재진압훈련을 실시하던 중 방수되던 65mm 소방호스에 부딪혀 좌측 제4지 관절내 분쇄골절을 입음(강원도 00소방서) ☞ 2005.7.29. 교육훈련 중 관창에 부딪힘 ; 소방합동 훈련 중 소방호스(65mm)를 연결방수중중 관창보조와 엉켜 넘어지면서 관창을 놓쳐 관창에 가슴부분을 맞아 기흉 및 늑골 골절을 당함(광주 00소방서)