교체대상차량 조사표

□ 조사차량                                                                  종로소방서

차 종	이카운티		등록번호		71가 1211		년식		2006			등록일		2005.11.9
내용연수	8		내용연수 도래일			경과				사용연수			9년1월22일
제 작 사	현대		운행거리(㎞)			35,930				조사결과 등급			심각
부 위		항 목		점 검 내 용				조사결과			특이사항
엔진부위		윤활장치		엔진오일 변색 및 소모				△			엔진오일 자체 소모됨
				엔진오일 외부 누유				△			미세누유
		냉각장치		엔진부 과열				○
				냉각수 누수				△			미세누유
		배기장치		연소상태(매연)				△			매연 다소 심함
		기 타		균열, 소음, 출력상태 등				△			차량부식 및 기타잡소리 심함
하 체		동력장치		오일누유				○
				이상음, 파손				×			기타 잡소리 및 이상음있음
		완충장치		오일누유				○
				스프링이음 상태				△			스프링등에서 찌그덕소리심함
		휠 부		타이어 편마모				△			타이어 편마모심함
		브레이크		제동 시 밀림현상				×			제동시 밀림현상 심함
				마스터실린더 작동상태				○
		조향장치		스티어링유격 및 조작상태				×			핸들조작시 심하게 흔들림
				파워스티어링 작동상태				○
전 기		전기배선		배선노후 및 접속부 상태				△			차량내 배선 및 기타장치 노후됨
		점화장치		점화장치 작동상태				○
				연료장치 작동상태				○
		충전장치		발전 및 충전상태				×			알터네이터 용량부족으로 겨울철에 자주 방전됨
차 량 별 특수장치		펌프장치		펌프 작동 상태
				진공펌프 작동상태
		분말장치		장치물 작동상태
		홈 장 치		배관 및 탱크 누액
		사다리부		각 장치물 작동상태
				장치물변형 및 노후상태
		굴 절 부		각 장치물 작동상태
				장치물 변형 및 노후상태
차 체		물 탱 크		탱크누수 및 부식
				배관 누수
		판 넬		부식상태				×			부식상태가 심해 차량안정성결여됨
				장치물 이상여부				×			각종 장치물 떨어져나감
		차 대		프레임 변형				△			프레임 변형이 심함
				장치물 연결상태 등				△			각종 장치물 연결상태가 불안정함
기 타 (조사자 소견)		긴급출동시 선두차량으로서 노후 및 출력저하등으로 고지대 출동시 지장을 초래하고, 매연, 차량흔들림, 타이어 소모, 배터리소모, 차량 부식, 기타전기장치등의 노후로 유지보수비등이 과다지출됨이 예상되므로 빠른시일 안에 차량교체를 건의합니다.

※ 범례 : ○ 양호, △ 단순(수리요망), ×  교체요망

2014. 11.  .

조사자 : 계급  소방장      성명 : 김윤영        (인)

조사자 : 계급  소방장      성명 : 강향규        (인)